일자리 창출, 사회적 가치 실현

건축설계공모 지침서

전북장수 1BL [지역수요맞춤형 사업]

- 지구별 지침 篇 -

2019.  3.

한국토지주택공사

	목 차
Ⅰ. 일반지침
제1장 설계공모 개요
1. 설계공모 개요
2. 설계공모 일정 및 장소
제2장 설계공모 개요 및 규정
1. 설계공모 방법
2. 응모자격 및 제한
3. 응모절차
4. 도서작성 및 제출방법
제3장 설계평가, 감점, 추가기회 부여기준
1. 설계평가 기준
2. 감점기준
3. 추가 당선기회 부여대상
Ⅱ. 지구별 설계지침
제1장 지구현황 및 계획지침
1. 사업지구 현황
2. 건설계획 지표
3. LH 주택설계방향
4. 지구별 주택설계방향
5. 계획시 고려사항(장기임대)
제2장 제출도서 및 제공도서
1. 제출도서 축척 및 규격
2. 설계공모 제공도서
3. 기 타

※ 건축설계공모 지침서는「일반 지침篇」,「지구별 지침篇」으로 구성됨

※ 설계 참고자료 등은 COTIS/공모관리/공모사항에 등재

Ⅱ. 지구별 설계지침

제1장 지구현황 및 계획지침

1. 사업지구현황

가. 지 구 명  : 전북장수지구

나. 위    치  : 전라북도 장수군 장수읍 장수리 430-3번지 일원

다. 사업개요 :

1) 사업면적 : 7,097㎡

2) 주택사업 추진 경위

- ’18.07.31 전북 장수군 공모제안서 제출( → LH)

- ’18.08.28 사업대상지 선정

- ’18.09.20 우선추진후보지 선정

- ’18.12.27 지역수요맞춤형 공공주택사업 시행협약 체결

3) 위치도

4) 입지여건

① 단지여건 분석

주 변 현 황	주 요 사 항
∙ 국도 13, 19호선 변에 위치하고 있으며, 북측에 국도 26호선, 익산장수고속도로와 통영대전고속도로가 위치하며 남측에 광주대구고속도로가 자리하여 교통여건이 양호 ∙ 장수읍내에 위치하며, 반경 1km내에 초·중·고등학교 및 버스정류장, 읍사무소가 위치하여 통학여건 및 생활여건이 우수	· 장수군 관내 3개 농공 단지와 거리상 중앙에 위치하고 있음. · 후보지 주변 지정 문화재 현상변경 허용기준 4구역 대상

② 상위계획

도시관리계획도	비 고
	용적률	250% 이하
	층수	1BL(최고층수 9층 이하)
	건축한계선	인접도로변에서 6m 이상 (부대복리시설은 제외) * 상위계획 준수
	주차대수	0.7대/호
	특이사항	∙문화재 현상변경 허용기준 4구역 ∙용도변경 필요

③ 추진일정

블록	용역공고	계약	사업승인	착공	공급	준공
1BL	‘19.03.13	‘19.04(예정)	‘19.09	‘20.06	‘21.05(예정)	‘22.01(예정)

* 단, LH 사업추진여건에 따라 사업일정은 조정될 수 있음.

2. 건설계획 지표

가. 목표 공사금액 :  15,631,275천원(부가세 포함,설계가기준)

* 목표 공사금액을 준수하여 계획하여야 하며, 당선시, 계획설계 확정, 사업계획 확정, 사업승인 신청, 사업승인 완료, 실시설계 전 실시설계 완료 등 필요 단계시마다 목표공사비를 확인, 개략 견적하여 목표공사비 준수여부를 확인하며, 목표공사비 초과시 재설계하며 그 경우 비용은 설계사무소 부담으로 한다.(표준과업지침 및 용역계약 특수조건 이행 필수)

* 최초 공모 시 목표 공사금액에서 실시설계 착수 시점까지 물가상승율(생산자 물가지수 등)을 감안하여 재설정 가능

나. 세부 계획지표 (위반시 감점)

블록명	사업면적 (㎡)	사업 유형	세대수	국민				용적률	최고층수	주차 대수
				29㎡	33㎡	46㎡	54㎡
1BL	7,097	국민	120	36	28	12	44	250% 이하	9층 이하	0.7대/호

1) 허용 용적률 한도 내에서 유형별 총 건설호수를 충족, 평형별 배분비율은 평형별  건설호수의 ±10% 범위 내에서 조정 가능  (단, 공공주택 업무처리지침에 의거 국민임대 29㎡은 원룸형으로 계획 [전체 세대수의 30%] 이상 계획[공공주택특별법 제15조 제3항에 따라 예외협의 가능], 지자체 협약사항에 따라 54㎡를 40세대 이상 반영하여야 함)

2) 주거약자법 시행령 제5조에 따라 총 세대수의 8%이상(수도권), 5%(수도권 이외 지역)을 주거약자용 주택으로 계획(주거약자용 설계기준은「공공주택업무처리지침」별표7,  주거약자법 시행령 별표1)

3) 주민편의시설은 400㎡(±10% 범위내에서 조정 가능)를 반영하여야 하며, 용도는 지자체의 시설운영계획을 반영할 예정임

4) 주차대수는 0.70대/호로 계획하며, 지하주차장은 설치 금지(지상주차 100%)

*  데크주차장, 옹벽형주차장, 건물식주차장 계획 금지

5) 총 주차대수의 30% 이상을 확장형 주차단위 구획으로 설치하여야 함

다. 주차장 설치기준 (위반시 감점)

사업유형	규모 (주차대수)	지상주차 비율	지하주차 비율	확장형 주차구획	임산부형 주차구획	경차형 주차구획	장애인 전용주차
국민	0.7대/호	100%	0%	30%	-	계획금지	3%

1) 주차대수는 0.70대/호로 계획하며, 지하주차장은 설치 금지(지상주차 100%)

2) 총 주차대수의 30% 이상을 확장형 주차단위 구획으로 설치하여야 함

3) 장애인주차는 총 주차대수의 3% 반영 (연천군 주차장 설치 및 관리조례 참조)

4) 주차구획 기준은 2019년 3월 1일 개정시행 된 주차장법 시행규칙 기준 적용

(일반형 : 2.5mx5.0m, 확장형 : 2.6mx5.2m)

- 옥내주차 : 건물식주차장, 주동 1층 필로티, 지하주차장,  데크(Deck)형, 옹벽형 등 옥내에 설치된 주차장

- 지하주차 : 건축법상 지하층에 설치된 주차장

*  "지하층"이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층     높이의 2분의 1 이상인 것을 말한다.(건축법 제2조1항 5)

- 지하비율 산정시 지하주차장, 데크주차장, 옹벽형주차장, 건물식주차장은 지하주차장으로 간주한다.

-  상가 및 부대복리시설용 주차는 관련법 및 지자체 조례 등에 따라 별도 산정하여 적용한다.

3. LH 주택설계방향

가. 장기임대 주택

1) 목표 - LH 주택전형 [典型] 구현에 최적화된 지구 맞춤형 설계추진

공유경제

․주거서비스를 제공하는 복합생활지원공간으로 변화

․지역공동체를 살리는 지역거점형 커뮤니티 허브 구축

百年주택

․오래쓰고 쉽게 고쳐쓰는 비용절감형 장수명주택 고도화

․저소득계층의 부담을 완화하는 주거비가 착한주택

맞춤공간

․저출산대비, 일자리창출을 위한 세대특화 및 세대공존가치 실현

․건강하고 쾌적한 노후를 위한 고령자 스마트헬스케어

품질안전

․고객만족을 위한 주택품질보증 서비스체계 구축

․365일 안전한 삶을 보장하는 안심아파트 구현

미래주거

․GiGa 인터넷등 실용형 Iot기반 스마트 홈 구축

․환경을 생각하는 저에너지 주택

4. 지구별 주택설계방향

가. 기본방향

나. 지구 특화방안

실내체육 및 커뮤니티활동 공간 조성으로

이웃과 공존하고 교류할 수 있는 참여형 커뮤니티 단지계획

1) 일반사항

∙ 창의적 디자인을 통하여 지역사회와 소통․공유하는 공공주택으로 특화설계

∙ 지역수요맞춤형 공급대상인 중소기업근로자 수요특화 단지계획

2) 특화설계 아이디어 요소

	〈지구 특화내용〉
∙ 이웃과 공존·교류할 수 있는 지역 공유형 활동공간 조성 ∙ 지역과 연계한 ‘Community’ 공간 조성

5. 계획시 고려사항

가. 계획의 주안점

∙ 당해 지구가 현 용도지역상 주거지역이 아닐지라도 인정협의 및 지구계획을 통하여 제2종 일반주거지역으로 변경 후 주택건설사업승인을 신청할 예정이므로 공모지침에서 별도로 제시한 조건을 제외하고는 제2종 일반주거지역에 대한 관련법 및 지자체 조례에 따라 계획한다.

∙ LH 주택전형 구현에 최적화된 계획을 구상하여 설계한다.

∙ 친환경주택의 건설을 위하여 생태환경을 고려한 녹지환경조성, 단열 및 자연환기 등을 통한 쾌적한 실내환경 조성, 환경친화적인 계획기법을 적극적으로 반영하여『친환경 주택의 건설기준 및 성능』에 부합토록 설계한다.

∙ 지구단위계획, 각종영향평가 사항, 공공주택 업무처리지침, 지자체 조례 등 관련법규 등을 준수․반영하여야 한다.

∙ 사업승인 후 녹색건축 예비인증을 득할 수 있도록 계획한다.

나. 단지계획부문

1) 주거동 배치계획

□ 각 주거동은 세대별 사생활의 보호, 채광, 일조 및 통풍이 원활하도록 배치하여야 한다.
□ 서로 다른 높이의 주거동을 적절히 배치하여 다양한 경관과 개방감이 조성되고    조망권이 가급적 확보될 수 있도록 하여야 한다.

□ 건축한계선 등 기타사항은 도시관리계획도 등을 준수하여 계획한다.

2) 동선계획

□ 단지내 주요 보행로는 인접 블록 및 공원, 보행자전용도로, 상업시설, 학교,

Bus-bay 등과의 접근성 및 연계를 고려하여 계획한다.

□ 보도와 차도가 교차하는 경우에는 보도를 우선하여 보도면 높이가                    유지․연속되도록 하며, 단지내 보행자도로는 장애자 및 노약자가                    이용하는데 장애가 없는 구조 및 보행환경이 될 수 있도록 계획한다.

□ 주택단지의 출입구 및 주진입 보행로에는 자전거길을 설치한다. 단지 내              자전거보관소의 설치위치는 복지관, 관리소, 상가건물, 주동, 어린이 놀이터,            운동시설마다 1개소 이상 배치하여야 하며, 주동의 경우 피로티 및 출입구에            인접하여 설치한다. (설치규모는 지구단위계획 및 지자체 조례 참조)

□ 비상차량동선은 각 주동으로의 이사짐 차량 및 비상차량의 접근에 지장이             없도록 하고, 세대내 대피공간에 접근이 가능토록 계획한다.

□ 인접한 장수 북동주공아파트와 보행자 동선이 연계되도록 계획한다.

3) 옥외공간계획

□ 대지 밖 조성고(도로레벨 등)을 고려하여 적정한 대지내 조성고 조정을 통해 적절한 계획이 되도록 한다.

□ 지역주민(입주민)과 호흡할 수 있는 다양한 부대복리시설 및 옥외공간이              계획되도록 한다.

□ 열린 단지공간 구현을 위해 공원․녹지․운동시설 등 지역 필요시설을 계획하고 주변 가로와의 연계를 적극 고려한다.

□ 옥외공간은 적정 녹지율로 계획하여야 하며, 특히 생태면적율 등 상위계획,  녹색건축물인증 기준을 준수하여야 한다.

□ 단지 진입부는 차량 및 보행자 출입으로 이용이 많고, 단지의 이미지를 좌우하는 상징공간이 되므로 충분한 보행공간과 녹지를 확보한다.

□ 단지 외부의 토지이용상태을 고려하여 보행의 연결성을 확보하여야 하며, 생태 및 녹지축이 있을 경우 단지내부와 연계될 수 있도록 계획한다.

□ 높이 4.5m를 초과하는 옹벽은 설치를 원칙적으로 불허하며, 3m이상 높이의 옹벽설치시, 벽면디자인 또는 벽면녹화를 해야 한다.

4) CPTED계획

∙ 국토교통부고시 제2015-198호(‘15.4.1) 「범죄예방 건축기준」을 준수하여야 한다.

다. 주택계획부문

1) 주거동 계획

□ 주거동은 Mass 계획에서부터 입면(Facade)순으로 디자인 차별화를 추진한다.

□ 기단부, 중층부, 상층부를 구분한 단순 특화보다는 창호모듈, 특화 발코니 등의 변화. 측벽디자인의 다양화, 층별 단위세대 조정 등을 통하여 디자인을 특화한다.

- 단, 유리, 철재 등 현실성이 없거나 과도한 사업비 증가가 수반되는 외장재표현은 지양한다.

□ 구조형식(벽식구조, 라멘구조, 혼합구조 등)은 건축계획 및 경제성 등을 고려하여  자유롭게 적용한다.

□ 목표공사비 내에서 계획되어야 하며, 이를 초과할 경우 발주자의 요청에 따라 설계내용을 변경하여야 한다.

□ 주거동의 피트층은 가급적 노출되지 않도록 하되 불가피하게 노출되는 경우 외부환경디자인을 염두에 두고 계획한다.

∙ 공동주택승강기 설치기준(붙임2)을 준수하여 인원계획하며 주택건설기준등에 관한 규정에 적합하도록 승강기의 크기를 고려한다.

∙ 주거동 절곡부분은 구조적으로 안전한 벽체겹침 길이를 확보하여야 한다.(의무사항)

* 예시 (L형)  - 벽체겹침길이는 넓은쪽 길이를 기준으로 산정

2) 평면계획

□ 전용 29㎡는 원룸형으로 계획하고, 전용 33㎡의 경우 2BAY로 설계하여야 한다.

□ 모든 평면은 채광과 통풍에 유리하게 계획하여야 한다.

□ 분양성 및 선호도가 다소 떨어지는 유형의 평면은 다른 평면에 비해 실별,            요소별 장점을 추가하여 계획한다.

□ 단위세대 평면은 일조에 의한 음영이 생기지 않도록한다.

- 벽체 꺾임부위, 개구부주위 등에서 단열재 누락, 또는 취약이 발생하지 않도록 한다. 단 세대간 경계벽은 결로방지재로 한다.

□ 거실ㆍ식당ㆍ주방은 서로 연계하여 이용이 편리한 구조로 계획한다.

□ 세탁기실 등 생활필수가전을 설치할 수 있도록 설계한다.

□ 단위세대 가용 공간에 구조물 돌출로 공간 활용성이 저하되지 않도록 계획한다.

□ 각 실의 크기는 평형별로 실별 위계에 맞도록 계획한다. 즉, 큰 평형의                단위공간(침실, 거실, 식당/주방, 전실공간, 발코니, 공용부위 등)의 면적은             작은 평형의 그것보다 커야 하고, 동일 평형대에 있어서는 단위공간의                면적은 상호 유사하게 계획함을 원칙으로 한다.

□ 평형별 평면 타입수는 2개로 제한하며 분양성 및 시공성을 감안하여                  계획한다.(지구별 여건에 따라 기재)

□ 에너지사용 및 공사비용 상승이 수반되는 기계환기의 부담을 줄이고                  자연에너지를 활용한 자연환기성능 강화를 위하여 평면설계시 다음 사항을            권장한다.

- 전면부에 비하여 상대적으로 적은 후면부의 창호설치비율을 확대하여 후면기류 유입 확대(현관, 실외기실, 대피공간 제외)

- 특히, 드레스룸, 화장대 설치 등으로 오염농도가 높은 곳은 통풍에 적합한 창호(미서기창 등)를 외기에 설치하여 기류의 유입을 통한 농도저감 유도

- 실내에 유입된 공기의 원활한 통과를 위한 실별 출입구 위치 조정

□ 발코니 계획시에는 다음을 고려한다.

- 발코니확장형 평면 계획은 국토교통부에서 제정한 ‘발코니관련 기준해설’,              ‘공동주택의 발코니 설계 및 구조변경 업무처리 지침’, ‘발코니 등의                   구조변경절차 및 설치기준’ 등의 지침에 적합하게 하여야 한다.

- 주방과 연계된 발코니를 계획하되 사용성을 최대로 확보한다.

- 단위세대는 발코니 등 서비스 면적을 활용하여 생활영역이 확장되도록                계획한다.

- 동일한 평형대의 평면은 유형별로 확장면적의 형평성을 고려하여야 한다.

- 실외기실 및 대피공간은 세대 내에 계획하며 대피공간 설치 시 방재대피              면적은 세대당 2㎡이상 대피공간을 확보하여야 한다.

- 반쪽 발코니(안목 폭 750mm 미만)는 지양한다.

□ 장기임대 평면설계 가이드라인을 참고하여 설계하여야 한다.(붙임8 참조)

3) 부대복리시설 계획

① 주차장

□ 지하주차장 설치를 금지한다.

□ 주차동선의 막다른 도로에는 회차공간을 계획한다.

□ 장애인 주차대수는 지자체의 조례를 준수하여야 한다.

□ 총 주차대수의 30%이상을 확장형 주차단위 구획(2.6mx5.2m)으로 계획한다.

□ 공공주택업무처리지침 제32조 7항에 따라 공공임대주택에는 승용차                   공동이용(카쉐어링)을 위한 전용주차구획을 확보하여야 한다.

□ 주차구획기준은 2019년 3월1일 시행 주차장법 시행규칙 준용하여 계획한다.

□ 지상에는 장애인이나 비상시 이용 가능한 적정 주차장이 확보되어야 한다.

□ 옥외형 승강기 설계시 아래 사항을 반영하여야 한다.

- 승강기 출입구 전면 바닥높임 및 경사로 설계

- 출입문 상부 캐노피 및 측부 칸막이 설계

- 투시형 승강기는 하절기 승강로 내부 적정온도 유지위한 환기시설 계획

② 복리시설(부대시설 관리사무소 포함)

□ 복리시설은 입주 이후 실제 사용 가능여부 등을 면밀히 검토하여 실용성을 기반으로 설계한다.

□ 복리시설은 기존 단위시설 위주의 계획에서 벗어나, 지역사회․단지 커뮤니티와 연계한 필요시설을 설치하고 사회적 가치를 실현하는 공간으로 계획한다.

□ 주거와 커뮤니티 경계를 허물 수 있도록 계획한다.

- 최소한의 주거공간을 영위하고 나머지 공간은 여가활동의 공간으로 활용

- 주거의 독립공간을 제외한 공간을 커뮤니티 시설로 공유

- 이웃 간의 공유 공동체는 지역과 연계하여 담장없는 열린 주거단지를 계획한다.

∙ 복리시설을 2개층 이상으로 계획할 경우 장애인용 엘리베이터를 설치하여야 한다.

∙ (경로당) 계획시 아래사항을 고려하여 계획한다.

- 경로당은 일조, 채광 및 환기가 양호한 1층에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

- 응급상황에 대비하여 관리사무소와 연계하여 계획한다.(인터폰 연결)

- 옥외 여가시설(텃밭/정자, 산책로 등)과 유기적인 연계가 될 수 있도록 근접 배치한다.

∙ (주민공동시설) 『주택건설기준 등에 관한 규정』 및『공공주택업무처리지침』을 참고하여 계획한다.

- 다만 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이조례로 정하는 경우에는 그 내용에 따른다.

- 『주택건설기준 등에 관한 규정』에 의한 총량제 범위에서 확보하되 지구내·   외부 주민간 커뮤니티 활성화를 도모할 수 있도록 특화 계획을 고려한다.

∙ (관리사무소) 『주택건설기준 등에 관한 규정』 및『공공주택업무처리지침』을 참고하여 계획한다.

□ (통합경비실) 지상에 필요한 최소한의 개소를 설치하며, 무인택배보관실을 계획할 경우 필로티하부 등을 활용토록 한다.

③ 단지내 상가

□ 상가는 계획하지 않는다.(단 추후 사업여건에 따라 변경 가능)

라. 구조설계 부문

1) 건축구조기준(KBC)을 준수하여야 하며, LH 구조설계기준은 LH 담당감독원과 협의하여 적용하지 아니할 수 있다.

2) 일부 동에 대하여 성능기반설계를 적용해야 할 경우에는 공동주택 성능기반 내진설계지침(대한건축학회)을 따라야 한다.

3) 대표되는 1개동에 대하여 해석모델링을 통한 내진 안전성을 확인하여 그 결과를 서식17. “건축구조계획 검토 확인서”에 첨부하여 제출하여야 한다.

4) 건축 지하구조물의 안전성을 확보하기 위해 건축구조기준(LH 건축 지하구조물 내진설계지침 포함)에 따라 내진설계를 적용하여야 한다.

마. 기계설비 부문

1) 수도법, 화재예방․소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률, 건축물의 설비
기준 등에 관한 규칙 등 관련법 및 지침을 준수하여여 한다.

2) 난방방식은 본 지침서에 제시된 내용을 변경할 수 없다.

3) 오수 및 배수배관은 분리하여 계획하여야 한다.

4) 기계시설물의 성능 및 내구성을 확보하고 유지관리가 용이하도록 계획하여야 한다.
5) 소화배관의 관경은 수리계산 프로그램을 활용하여 설계․산정하여야 한다.

바. 전기․통신 부문

1) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법, 초고속정보통신건물 인증업무 처리지침, 공동주택승강기 설치기준, 옥외형 승강기 설계기준 등 관련법 및 지침을 준수하여야 한다.

2) 단지 내 설치되는 승강기는 최소 15인승 이상이어야 한다.

3) 복리시설 2개층 이상 계획시 장애인용 엘리베이터를 설치하여야 한다.

4) 초고속정보통신은 1등급 이상으로 설계하여야 한다. 단, 상위 계획(지구단위계획 또는 주택 사업계획) 승인 조건에 특등급이 명시되어 있거나 분양성 제고를 위하여 특등급을 결정하였을 경우는 특등급으로 설계하여야 한다.

5) 전기통신시설물의 성능 및 내구성을 확보하고 유지관리가 용이하도록 계획하여야 한다.

6) 전기실은 기기배치, 침수방지, 환기, 장비반입, 출입동선확보관계 등을 고려하여 적정한 면적으로 계획한다.

제2장 제출도서 및 제공도서

1. 제출도서 축척 및 규격

※ 지구별 여건에 따라 조정가능하나, 도면제출 매수/부수는 20매/20부 이내로 할것

가. 설계 도면

구 분	매 수	축 척
기본구상도	1매	-
단지계획도	1매	1/1,000
특화계획도	1매	-
단위세대평면도	1매 (매수 추가가능)	1/150
주거동 지하층, 1층, 기준층 평면도	1매 (매수 추가가능)	1/400
주거동입면도	1매 (매수 추가가능)	1/400
주차장계획도	1매 (매수 추가가능)	1/800 이상
부대복리시설계획도	1매 (매수 추가가능)	1/300
모형사진	1매	(3컷)
인동거리검토도	1매	1/800
돌출발코니 상세도	1매 이내	1/50 이상
계	기본 12매 (최대 19매 이내)

※ 인동거리검토도, 단지배치도는 도면 및 모형경계예시도의 표현경계를 준수하고

A3로 접어서 제본.

※ 주차장 계획도는 단지 규모가 큰 경우 A3로 접어서 제본

※ 단위세대평면도, 주거동 평면 및 입면도, 부대복리시설계획도는 A3규격에 표현하고

부족 시 매수추가 가능

※ CG금지 (단, 기본구상도 및 각도면의 컨셉설명 부분에 한하여 CG사용 가능)

※ 붙임5. 도면작성 예시 참고

나. 축소 모형

규 격	모 형	축 척
(가로×세로×높이)	590×1,000×300㎜(예시)	1/500(예시)

※ 모형케이스를 박스형태로 제작하여 축소모형을 넣어 제출. 박스의 한쪽 부분을 열리게 하여 축소모형을 꺼낼 수 있도록 하고 모서리 부분은 검정색 테이프 마감. (심사시 모형받침대로 사용)

※ 붙임6 간소화축소모형 참조.

2. 설계공모 제공도서

1) 위치도 및 현황사진

2) 공사계획평면도, 우수, 오수, 상수계획평면도

3) 도면 및 모형경계 예시도

4) 기타 참고도서

3. 기 타

1) 당선업체는 『LH 하우징 디자인 어워드』시행을 위해 아래 사양의 판넬을  제출하여야 함.

□ 판넬 사이즈 : A0

□ 재  질 : 출력물을 폼보드(10T)에 부착하여 제출

□ 내  용 : 지구명, 조감도, 토지이용계획도, 설계개요(표), 디자인 컨셉을 포함하여 주동평면 및 입면, 단위세대평면, 부대복리시설 등을 추가로 자유롭게 구성

* 별도로 이미지 파일(판넬, 조감도 각각) 제출(파일 용량 5M 이하)

* 업체명 노출 금지