첨부 2. 놀이시설물 위치도 및 공모지침

□ 남양주별내3A-24BL

□ 동두천송내3-3BL

□ 부산모라

□ 부산명지

첨부 3. 놀이시설물 공모지침

1. 공모분야

(단위:㎡,천원)

구분		내용
가변유형		자체변형			순환배치			계
대상단지		남양주별내3A-24BL	동두천송내3-3BL	소계	부산 보라	부산 명지	소계
놀이터 면적	어린이 놀이터1	560	364	924	231	255	486
	어린이 놀이터2		290	290
	유아 놀이터	170	109	279
	계	730	763	1,493	231	255	486	1,979
놀이 시설 추정 가격	어린이 놀이터1	9,360	8,160		6,720	6,720	13,440
	어린이 놀이터2		6,720
	유아 놀이터	2,880	2,880
	계	12,240	17,760	30,000			13,440	43,440

2. 공모지침

ㅇ 기존의 획일화된 놀이에서 탈피하여 놀이기능의 주기적 변신으로 지속적으로 재미있는 가변형 놀이터 개념 구현

※ 가변유형 구분

구 분	내 용
자체변형	․조립변형 : 조합놀이대 단위시설이 조립방법에 따라 변형 ․대체변형 : 한 단지내 놀이터간 단위시설의 교체 설치 ․자유변형 : 위치나 형태가 자유로운 시설물 도입
순환배치	놀이터의 놀이시설을 단지간에 서로 교체하여 설치

ㅇ 가변의 형태가 다양하고 창의적이어야 함

ㅇ 가변은 저비용으로 용이하게 이루어져야 함

ㅇ 놀이시설 구간의 포장은 고무칩포장을 기본으로 하며, 공모 시 놀이시설과 고무칩포장 패턴을 함께 제안하여야 하며, 고무칩포장은 조경공사 시공업체가 시행함

ㅇ 필요시 놀이시설 외 주변 휴게시설(휴게시설, 포장, 지형변경 등 포함)에 대한 디자인 제안을 포함하여 공모 가능하며 디자인 제안시설은 조경공사 시공업체가 설치함

ㅇ 조합놀이대의 조립변형은 놀이기능 중 최소 3개 이상이(단, 유아조합놀이대은 최소 1개소) 가변하여야 함

ㅇ 대체변형과 자유변형을 각각 1개 이상 제안하여야 함

ㅇ 순환배치는 놀이터 내 모든 놀이시설이 순환배치 가능하여야 함

ㅇ 각 놀이시설별로 가변비용을 제시하여야 하며, 가변비용은 놀이시설 비용에 포함하지 않음

ㅇ 유지관리를 고려한 시설 배치 및 주변시설로부터의 안전 고려

ㅇ 업체 고유 캐스팅, 몰딩 등 식별자재 또는 주문제작만 가능한 자제 배제

ㅇ CPTED를 고려한 시설배치 및 주변시설로부터의 안전 고려

ㅇ 추후 안전인증 및 설치검사 등에 문제가 없어야 하고 문제 발생시 제안업체 부담으로 해결해야 함

ㅇ 자체변형의 경우 가변유형을 포함하여 안전인증을 받아야 함

ㅇ 추후 놀이시설 가변 시 LH에서 요구할 경우 제안서에 제출한 가변비용으로 제안업체 부담으로 실시하여햐 함(시간의 경과에 따른 비용상승은 인건비 및 물가 상승률 범위내에서만 인정)

ㅇ 신기술․특허․의장등록 제품 사용 시 LH의 권리 우선 보장

남양주별내3A-24BL / 어린이놀이터	크기 : 34.1m×20.1m 면적 : 561.99㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 주출입구에 들어서자마자 보이는 위치이며 레벨은 50.0으로 평탄 - 인공지반 상부에 위치 - 놀이터주변 최소한의 녹지 유지필요 중국단풍H4.0xR15 식재 - 놀이터 하단에 포장패턴을 활용한 놀이공간 있음 ㅇ 놀이시설 - 조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 4개소 이상

남양주별내3A-24BL / 유아놀이터	크기 : 20m×15.0m 면적 : 170.70㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 어린이집과 연계된 위치이며 놀이터 레벨은 50.0으로 평탄 - 인공지반 상부에 위치 - 놀이터 변 소나무 군식을 위한 마운딩구간 위치 - 놀이터 하단은 대왕참나무 총림위치 - 놀이터주변 최소한의 녹지 유지필요 ㅇ 놀이시설 - 유아조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 2개소 이상

동두천송내3-3BL / 어린이놀이터1	크기: 26.5m×14.7m 면적: 364.00㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 단지 남측에 위치 - 놀이터 레벨 64.50으로 평탄 - 인공지반 상부로 토심 100cm - 어린이놀이터 남측 주민운동시설 계획되어 있음(어린이놀이터를 위아래로 가로지르는 통과동선필요) ㅇ 놀이시설 - 조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 4개소 이상

동두천송내3-3BL / 어린이놀이터2	크기: 24.7m×10.4m 면적: 290.00㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 단지 중앙에 위치 - 다양한 연령계층이 사용가능한 놀이터 공간구성계획필요 (유아, 어린이, 청년, 중장년층 등) - 놀이터 레벨 64.50으로 평탄 - 놀이터 북측으로 지하주차장램프 및 생활자원보관소 계획되어 있으 므로 완충녹지유지 필요 - 인공지반 상부로 토심 100cm - 휴게공간 면적 축소가능 ㅇ 놀이시설 - 조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 3개소 이상

동두천송내3-3BL / 유아놀이터	크기: 14.6m×11.6m 면적: 109.00㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 주출입구 동측, 행복나눔센터 남측에 위치 - 놀이터 레벨 64.30으로 평탄 - 놀이터 남측으로 지하주차장램프 계획되어 있으며 자연지반 상부임 ㅇ 놀이시설 - 유아조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 2개소 이상

부산모라 / 어린이놀이터	크기 : 30.5m×10.0m 면적 : 231.00㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 주출입구 남측에 위치하며 동측에 경비실 위치 - 놀이터 레벨은 34.60으로 평탄하며 완충녹지 및 단지내 경사로로 인해 서측 조경석쌓기, 남측 옹벽이 계획 되어 있으며 자연지반 상부임 - 놀이터주변 최소한의 녹지 유지필요 ㅇ 놀이시설 - 조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 3개소 이상

부산명지 / 어린이놀이터	크기 : 20m×15m 면적 : 255.00㎡
	ㅇ 공간배치사항 - 보행자출입구에서 계단으로 진입하는 곳에 위치 - 놀이터 레벨은 8.5로 평탄하며 단지내 경사로로 인해 남측 건축 옹벽이 계획되어 있으며 인공지반 상부임 - 놀이터주변 최소한의 녹지 유지필요 ㅇ 놀이시설 - 조합놀이대 1개소 이상 - 단위 놀이시설 3개소 이상