2019년도 서울지역본부

미술작품 현장설명서

■ 공모개요

블 럭 명	공모 단위	사업비 (천원)	수량	설치위치	지반구조	설치완료일 (예정)
의정부고산 S-3BL	A	108,300	1개	주출입구	자연지반	'20.09.10.
	B	100,000	1식	단지중앙 잔디마당	인공지반	'20.09.10.

※ 사업비는 제세공과금 및 경비를 포함한 금액임

※ 설치기간 : 계약 후 착공일로부터 설치완료(예정)일까지이며, 공사 진행여건에 따라 조정될 수 있다.

■ 응모유의사항

응모자는 현장여건과 공모지침서 등을 충분히 숙지한 후 해당 블럭의 공모취지에 어긋나지 않도록 작품을 구상해야한다.

응모제출서류 중 작품설명서, 가격산출내역서, 도판에 작가명을 기재하지 않아야 한다.

공모단위 중 한 곳에만 도판 제출 가능(1매의 도판에 작품 전체 표현)

작품의 세부 설치위치는 작품 성격 및 현장여건 등에 따라 조정될 수 있다.

작품의 설치위치가 인공지반 상부인 경우 단위면적당 기준하중(1.6ton/㎡) 이하의 작품을 구상하여야 하며, 도판 및 작품설명서에 작품전체의 총중량과 단위중량을 표기하여야 한다.

■ 참고사항 (LH 건축구조설계지침 3.2.2 참조)

◦ 작품의 면적당 하중은 1.6ton/㎡까지 허용함. 즉, 1㎡당 1.6ton이하의 하중을 받도록  구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.6ton/㎡를 초과할 수 없음(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록)

예)▸바닥면적이 10㎡이며 무게가 15ton인 경우 -> 1.5ton/㎡ (조건충족)

▸단위작품이 세 개로 이루어져 작품하나당 0.5ton/㎡, 1.5ton/㎡, 1.8ton/㎡의 경우

→ 하나의 단위중량이 1.8ton/㎡으로 1.6ton/㎡ (조건불충족)

■ 의정부고산 S-3BL 아파트 현장설명

- 의정부고산 S-3BL 아파트는 총 1,331세대가 건설되는 단지로 총 2개의 미술작품을 공모함

- 아파트 설계컨셉 및 조경설계 방향을 참고하여 미술작품이 설치되는 위치의 특성을 이해하고 주변공간과 어울리는 작품으로 구상 하여야 함

◦ 아파트 단지계획의 목표 및 방향

◦ 아파트 조경설계 컨셉

■ 공모단위별 현장설명

공모단위 A

- 사 업 비 : 108,300천원

- 위    치 : 주출입구

- 설치면적 : 주출입구 (지름 10m 원형공간) 내 적합한 규모

- 특기사항 :

․미술작품은 단지의 주출입구 녹지에 설치되므로, 단지의 랜드마크 역할을 할 수 있는 작품을 구상하되 단지 주출입구 문주의 크기(높이 7.8m) 및 디자인과 어울릴 수 있도록 한다.

․주출입구 지하주차장 이용차량 등 단지내 차량 운행에 지장이 없는 재료 및 구조로 구상하여야 한다.

․작품 설치 후 작품과 어울리는 수목 식재 및 녹지 등이 공간 내에 계획될 수 있다.

․기초(좌대) 및 조명을 포함하여야 하며, 설치 후 유지관리 및 야간경관을 고려하여 작품을 구상하여야 한다. (조명은 저관리형 및 매립형을 권장함)

<조감도>

미술작품 설치위치

< 공모단위 A 미술작품 설치위치 >

<공모단위 A 미술작품 설치위치 상세도>

미술작품 설치위치

미술작품 설치위치

10M

< 공모단위 A 주변 주출입구 문주 이미지 >

< 공모단위 A 주변 주출입구 문주 이미지 >

공모단위 B

- 사 업 비 : 100,000천원

- 위    치 : 단지중앙 잔디마당

- 설치면적 : 단지중앙 잔디마당 녹지내(가로10mX세로15m) 설치

- 특기사항 :

․미술작품은 단지중앙 잔디마당 내 녹지에 설치되며, 주변휴게공간 등 주변환경과 어울리는 작품을 구상한다.

․하나의 테마를 가진 미술작품(작품수 5개 이하)을 제시된 공간(가로10mX세로15m)내 자유롭게 배치(선형배치, 분산배치 등)하도록 구상하되 공간 이용에 지장이 없도록 하여야 한다.(당선 후 설치위치는 필요시 제시된 공간 내 협의 가능)

․입주자가 직접 만지거나 이용할 수 있는 작품 구상을 권장하며, 이에 따른 안전성, 내

구성 등을 확보하여야 한다.

․작품 설치 후 작품과 어울리는 수목 식재 및 녹지 등이 공간 내에 계획될 수 있다.

․기초(좌대) 및 조명을 포함하여야 하며, 설치 후 유지관리 및 야간경관을 고려하여 작품을 구상하여야 한다. (조명은 저관리형 및 매립형을 권장함)

․미술작품은 설치위치가 지하주차장 상부이므로 단위면적당 좌대포함 기준하중(1.6ton/m2)

이하의 작품을 구상하여야 하며, 작품도판 및 작품설명서에 작품의 총중량과 단위중량을 표기해야 한다.

미술작품 설치위치

<조감도>

< 공모단위 B 미술작품 설치위치 >

< 공모단위 B 미술작품 설치위치 상세도 >

15M

10M

미술작품 설치위치

미술작품 설치위치