공동주택 옥외조명 공모전 디자인가이드

가. 일반 사항

1) 옥외조명기구를 이용한 아파트 경관조명 디자인 공모 대상은 단지 내부 입주민의 주요 동선 및 활동을 고려하여 아래의 중요도가 높은 5개 공간에 대해 제안한다.

구 분	세부장소	비고
진입 공간	주출입구, 부출입구	보안등, 보행로등, 열주등, 수목투사등 등을 배치
가로 공간	보행로, 산책로, 학교가는길
커뮤니티 공간	놀이터, 휴게 공간, 주민체육시설
정원 공간	조경 특화 공간, 수경시설
기타 공간	건물출입구, 조형물 등

2) 옥외조명기구의 배치는 공간별 세부장소와 조화가 될 수 있는 단지 내 경관조명을 고려하여 계획한다.

3) 옥외조명기구는 주간에도 공간별 세부장소와 어울릴 수 있는 디자인 및 배치가 계획 되어야 한다.

4) 공모전 작품은 타인(업체)에 대한 지식재산권의 침해⋅모방⋅표절 등의 시비가 없는 작품이어야 한다.

5) 조명기구의 새로운 디자인 개발 및 제안은 허용되며, 배치에 대한 설치 개수 제한은 없다. 단, 제시된 전체 추정가격 내에서 계획할 것.

6) 추정금액 : 186,516,000 원

* 포함내역 : 조명기구(등주포함) 납품, 제작도서 작성 등

나. 의무사항

1) 옥외조명기구(등주) 규격, 조도, 재질 등 기준

구 분	기 준	비고
광원	LED	필수
규격[W]	70[W] 이하 (단, 투광등은 100[W] 이하)
등주	시방기준 충족
설치높이	4m 이내
색상 등 디자인	자유	단, 광원 등 일반 기준 준수
위치 및 수량	자유

ㅇ LED보안등기구 효율은 115[lm/W] 이상으로 한다.

ㅇ 보안등주는 안정기(컨버터) 및 누전차단기를 취부할 수 있는 개폐가능구조로 하여야하며, 취부할 수 있는 판 등을 설치 한다.

2) 옥외조명 설치 기준

ㅇ 단지전체 평균조도는 5[lx] 이상 되도록 배치한다.

ㅇ 단지 내 장소별 LH 설계 기준 (기준 이상으로 계획)

구 분	기 준
단지도로 및 보행로	4 [lx]
체육시설 및 놀이터	8 [lx]
단지진입 및 광장	6 [lx]

다. 권장사항

1) 공모전 옥외조명 연출 가이드

공모지구 공간별 세부장소 특성과 조화를 이루는 창의적인 옥외조명을 기획할 것

□ 진입 공간(주출입구, 부출입구)

내용	① 운전자의 눈부심을 발생하지 않고 출입구를 명확하게 인지 ② 출입자를 충분히 확인 할 수 있는 조도 확보 ③ 진입로의 인지성을 강조하기 위한 밝고 쾌적한 환경 조성 ④ 개성있는 조명기구 디자인 적용으로 차별성 있는 분위기 창출
예시

□ 가로 공간(보행로, 산책로, 학교가는길)

내용	① 도로와 보행로를 명확히 인지할 수 있는 조명으로 안전한 이동공간 확보 ② 쾌적하고 걷고 싶은 보행로 및 산책로 조명 조성 ③ 저층세대의 빛 공해를 최소화 하며 보행로 빛 사각지대 제로화
예시

□ 커뮤니티 공간(놀이터, 휴게시설, 주민체육시설)

내용	① 어린이놀이터는 빛의 사각지대가 발생하지 않도록 하며, 정서적으로 안전감을 주는 디자인 선정 ② 커뮤니티에 집중할 수 있는 간접조명을 주조명과 적절하게 배치하여 편안하고 안전사고 예방 가능한 연출 ③ 커뮤니티 시설물 구조와 조화되는 조명기구 디자인 및 광원(광색) 선택으로 공간적 어울림 강조
예시

□ 정원 공간(조경 특화 공간, 수경시설)

내용	① 단지내 식재등을 고려한 자연적이고 친화적인 조명 연출 ② 자연 친화적인 조명으로 계절의 변화를 느낄수 있는 기획 ③ 생태환경에 영향을 주지 않는 빛 환경 조성 ④ 조경연출을 극대화 할 수 있도록 조경시설물에 적절한 투사가 가능하고 시설물과 어울리는 디자인 선정
예시

□ 기타 공간(건물출입구, 조형물 등)

내용	① 사람이나 사물, 상황 등의 인지가 가능하며, 안전하게 이용할 수 있도록 적절한 밝기 제공 ② 불필요한 에너지 소비가 없는 조명기구 연출 ③ 건물내 자체 조명과 어울려 밝기를 제공하는 조명기구 배치
예시

2) 옥외조명 설계 관련사항

ㅇ 아파트 세대 발코니 전면배치는 지양하고 조명이 직접 세대내로 투사되지 않도록 하여야 한다.(적정거리이격, 알루미늄증착, 컷오프 등)

ㅇ LH 옥외조명기구 규격(계획시 참고)

구 분	광원 및 규격	비고
보안등	LED 50W
보행로등	LED (800 lm 이상)
열주등	LED 30W 이하
수목투사등	LED 20W 이하
지중등	LED 10W 이하
투광등	LED 60 ～ 100W

라. 공모지구 설계 현황

1) 건축 일반사항

구분	내용
조감도
공사명	화성동탄(2) A-104BL 공동주택 건설공사
대지위치	경기도 화성시 동탄면 일원 화성동탄2지구 내
유 형	신혼희망타운	건폐율	14.84%
규 모	지하3층 / 지상20층	용적율	159.17%
대지면적	57,851.00㎡	세대수	1,171세대
건축면적	8,580.82㎡	주차대수	1,413대
연면적	150,958.13㎡

2) 토탈 디자인 컨셉

구분	내용
키워드	Simple & Volume (단순함의 가치)	⋅복잡할수록 단순하게 접근하는 것 ⋅작은 공간의 활용도를 높일 수 있는 디자인 ⋅복잡함을 이기는 단순함의 가치
	On the Grid (그리드 위의 조형성)	⋅면을 종횡으로 분할하는 가상의 선 ⋅시각적 통일성 부여하여 명확한 아이덴티티를 표현
측벽⋅사인배치계획(예시)
입면디자인(예시)

3) 조경 특화 설계

□ (신혼부부 특화) 마당특화, 놀이터특화, 커뮤니티특화

구분	특화 내용
마당특화	⋅한국 전통의 마당 개념을 도입한 특색있는 공간 조성 ⋅‘어귀마당’, ‘큰 안마당’, ‘작은 안마당’ 으로 구성
놀이터특화	⋅개성 있는 시설물과 흥미로운 주제를 반영 ⋅‘비가와도놀이터’, ‘촉촉놀이터’, ‘숲속놀이터’ 조성
커뮤니티특화	⋅두레뜰 : 잔디 및 휴게시설로 입주민 커뮤니티 공간 ⋅청정뜰 : 미세먼지 완화 및 주민운동공간
개요도

□ (학교가는 길 특화) 생애주기에 따라 조성된 공간들을 연결해주는 선형공간

구분	특화 내용
컨셉 및 전략	⋅안전하고 쾌적한 길, ⋅즐겁고 신나는 길 ⋅알록달록 4계절 이야기
Zoning 계획	⋅신혼부부 특화 공간과 연계하여 Zoning 구성 ⋅가로수 조성과 특색*있는 쉼터공간 Zoning 계획
특화 Item 제안	⋅독서테이블, 미팅벤치, 조형물, 스윙벤치
개요도

* 가을빛쉼터, 초록빛쉼터, 푸른소리쉼터, 나그네쉼터 등

4) 옥외조명 기본설계 계획

구분	수량
보안등	123 개
수목투사등	17 개
잔디등(볼라드 등)	30 개
옥외조명 기본계획