「공모형 공동주택용지 공급공고」 정정공고문(2차)

2020.9.17일 공고한 「공모형 공동주택용지 공급공고」와 관련하여 지침서 상 응모신청자격 등에 대해 아래와 같이 정정공고(2차)하오니 변경내용을 확인하시고 공모에 참여하시기 바랍니다.

구분

당초

변경

공통

서식 「사회적가치 비계량 부문 제출서」

~기술하여 주시기 바람

서식 「사회적가치 비계량 부문 제출서」

~그림 또는 사진을 제외하고 서술하여야 함(표, 그래프는 가능)

화성동탄2

(공모A)

3.1. 대상지 위치 : 화성시 신동 226-1 일원

3.1. 대상지 위치 : 화성시 신동 226-1 일원

3.2.2. 공공시설용지

(붙임 “1. 대상지 내 공공시설 현황 및 면적표” 참조)

구분				면적(㎡)	비고
공원 녹지	소공원		소23	2,493
	경관녹지		경12	99,800
		원형보전지역	-	48,289
	연결녹지		연6	12,099
	하천		하7	23,951
공공 시설 용지	학교시설용지		초18, 중8, 고6	44,970	3개소
	커뮤니티시설용지		커2	8,662
	수도용지(배수지)		배1	9,016	1개소
	도로		-	41,450

3.2.2. 공공시설용지

(붙임 “1. 대상지 내 공공시설 현황 및 면적표” 참조)

구분				면적(㎡)	비고
공원 녹지	소공원		소23	2,493
	경관녹지		경12	91,000
		원형보전지역	-	48,289
	근린공원		근17	20,899
	하천		하7	23,951
공공 시설 용지	학교시설용지		초18, 중8, 고6	44,970	3개소
	커뮤니티시설용지		커2	8,662
	수도용지(배수지)		배1	9,016	1개소
	도로		-	41,450

화성동탄2

(공모A)

Ⅱ.설계지침 - 01 기본원칙

1.3. 토지이용계획제안 시 준수사항

③ 경관녹지12  중  원형보전지역 및 녹지 일부(배수지인근등),배수지(진입도로(소국3-48)포함),소공원(소23),연결녹지(연6), 커뮤니티시설용지(커2),하천(하7)의 변경은 불가합니다(붙임2, 계획구역 범위 참조).

Ⅱ.설계지침 - 01 기본원칙

1.3. 토지이용계획제안 시 준수사항

③ 경관녹지12  중  원형보전지역 및 녹지 일부(배수지인근등),배수지(진입도로(소국3-48)포함),소공원(소23),근린공원 일부(근17), 커뮤니티시설용지(커2),하천(하7)의 변경은 불가합니다(붙임2, 계획구역 범위참조).

# 서식8(토지이용계획표)

구분			기정(㎡)	변경(㎡)	비 고
총계			419,364	419,364	-
주택 건설 용지	소계		176,923
		공동주택	176,923	176,923	면적변경불가
공원 녹지	소계		138,343
		소공원	2,493	2,493	면적변경불가
		경관녹지 (원형보전지역)	99,800 (48,289)	99,800 (48,289)	면적변경불가
		연결녹지	12,099	12,099	면적변경불가
		하천	23,951	23,951	면적변경불가
공공 시설 용지	소계		104,098
		학교시설용지	44,970	44,970	면적변경불가
		커뮤니티시설용지	8,662	8,662	면적변경불가
		수도용지	9,016	9,016	면적변경불가
		도로	41,450

# 서식8(토지이용계획표)

구분			기정(㎡)	변경(㎡)	비 고
총계			419,364	419,364	-
주택 건설 용지	소계		176,923
		공동주택	176,923	176,923	면적변경불가
공원 녹지	소계		138,343
		소공원	2,493	2,493	면적변경불가
		경관녹지 (원형보전지역)	91,000 (48,289)	91,000 (48,289)	면적변경불가
		근린공원	20,899	20,899	면적변경불가
		하천	23,951	23,951	면적변경불가
공공 시설 용지	소계		104,098
		학교시설용지	44,970	44,970	면적변경불가
		커뮤니티시설용지	8,662	8,662	면적변경불가
		수도용지	9,016	9,016	면적변경불가
		도로	41,450

화성동탄2

(공모A)

붙임<1. 대상지 내 공공시설 현황 및 면적표>

구분			면적(㎡)	비고
공원녹지		소계	138,343
	소공원	소23	2,493
	경관녹지	경12	99,800	원형보전지역 : 48,289㎡
	연결녹지	연6	12,099
	하천	하7	23,951
학교시설용지		소계	44,970
	초등학교	초18	15,013
	중학교	중8	13,832
	고등학교	고6	16,125
커뮤니티시설용지		커2	8,662
수도용지(배수지)		배1	9,016
도로		소계	41,450
	도로	중(집)1-44	23,926
		중(집)2-38	2,891
		중(집)2-41	581
		중(국)1-115	792
		중(국)3-223	2,580
		중(국)3-224	5,869
		소(국)1-241	333
		소(국)3-48	2,692
	보행자전용도로	소(특)1-245	1,423
		소(특)2-174	363

붙임<1. 대상지 내 공공시설 현황 및 면적표>

구분			면적(㎡)	비고
공원녹지		소계	138,343
	소공원	소23	2,493
	경관녹지	경12	91,000	원형보전지역 : 48,289㎡
	근린공원	근17	20,899
	하천	하7	23,951
학교시설용지		소계	44,970
	초등학교	초18	15,013
	중학교	중8	13,832
	고등학교	고6	16,125
커뮤니티시설용지		커2	8,662
수도용지(배수지)		배1	9,016
도로		소계	41,450
	도로	중(집)1-44	23,926
		중(집)2-38	2,891
		중(집)2-41	581
		중(국)1-115	792
		중(국)3-223	2,580
		중(국)3-224	5,869
		소(국)1-241	333
		소(국)3-48	2,692
	보행자전용도로	소(특)1-245	1,423
		소(특)2-174	363

화성동탄2

(공모A)

붙임<2. 계획구역범위>

※ 변경불가 영역

(자세한 사항은 II.설계지침 1.기본원칙을 준수)

- 배수지,진입도로(소(국)3-48),      배수지 인근 경관녹지(경7 일부)

-하천(하7)및연결녹지(연6),            도로(중(국)1-115,소(국)1-241, 중(집)2-41

- 초등학교(초18), 커뮤니티시설(커2),    소공원(소23 일부), 도로(중(집)2-38 일부),
보행자전용도로(소특(1-245))

- 원형보전지역

붙임<2. 계획구역범위>

※ 변경불가 영역

(자세한 사항은 II.설계지침 1.기본원칙을 준수)

- 배수지,진입도로(소(국)3-48),      배수지 인근 경관녹지(경12 일부)

- 하천(하7) 및 근린공원 일부(근17),    도로(중(국)1-115,소(국)1-241, 중(집)2-41

- 초등학교(초18), 커뮤니티시설(커2),  소공원(소23 일부), 도로(중(집)2-38 일부),
보행자전용도로(소특(1-245))

- 원형보전지역

변경사항 및 자료 등에 대해  LH U-cloud(http://user-lhcloud.lh.or.kr, 게스트 선택 - 아이디 : ijh7@lh.or.kr, 비밀번호 : 1234abcd)에 함께 게시합니다.

2020년 12월 8일

한국토지주택공사 사장