설계 평가기준 및 세부착안사항

1. 설계평가 착안사항

- 세종시의 역사・문화 특성을 반영하는 스토리텔링 건축디자인

- 주변환경(공원, 놀이터 등)과 조화를 이루는 박물관 디자인

- 교육, 여가, 문화, 휴게가 공존하는 복합문화공간

- 누구나 쉽게 이용하는 유니버설디자인 건축물 구현

- 에너지 저소비형 친환경 공공건축물 설계(제로에너지 건축물)

2. 설계평가 기준

평가항목		세부평가항목	가중치	비고
건축	배치 계획	․부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 옥외공간 계획의 적정성 - 동선계획의 적정성 - Pre-passive 계획의 적정성	15	상대평가
	건축 계획	․건축물의 예술성․작품성 - 건축물의 예술성, 작품성, 독창성, 조형성 - 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성	15
		․내부공간 계획의 적정성 - 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 실 배치계획의 합리성 및 효율성 (위치, 면적, 기능, 연계 등)	15
	특화 계획	․자연 친화계획 및 실내․외 미세먼지 저감계획	5
		․유니버설디자인 계획 도입	5
사업성		․제로에너지건축 계획 도입 (자연에너지 이용, 외피 최소화, 신재생에너지 등 제로에너지인증)	5
		․공사비 및 생애주기비용(LCC) 절감을 위한 계획의 적정성 - 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획 등 - 사업비 절감을 위한 구조공법, 자재선정 방안 등 제시	5
건설안전보건 전문성		․건설 공사 재해 예방을 위한 안전보건 역량 평가 - 설계사의 안전보건경영시스템, 안전보건 지원조직 등 - 본 시설물의 유해・위험요인 발굴 및 대책 수립	5
계			70

3. 설계세부평가기준

가. 배치계획(15점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
배치 계획	배치 동선 계획의 적정성 및 옥외 공간 계획의 적정성	․ 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 건축물 배치는 미기후 및 지형 특성을 고려하여 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감이 되도록 Pre-passive 기술을 도입하고, 소음 등 환경 위해요소가 최소화되도록 계획한다. - 부지의 효율성이 극대화 되도록 배치하며, 주변도로, 공원 등으로부터 접근성 및 주변경관 등을 고려하여 계획한다. - 적정 외부공간 면적을 확보하고 과도한 사선축 사용으로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 계획한다. ․ 동선계획의 적정성 - 주차 및 진출입 차량동선 처리를 단순하고 명확하게 계획한다 - 이용자의 보행안전과 차량의 원활한 통행 및 사고예방을 위해 보행과 차량동선은 교차되지 않도록 계획한다. - 출입동선은 이용자의 편의를 고려하고, 인식이 용이한 위치로 계획한다. ․ 옥외공간 계획의 적정성 - 주변 근린공원 및 수변공간 연계를 통한 자연친화적인 설계 요소를 도입한다 - 건물 기능의 효과를 극대화하여 방문객 및 사용자들이 휴식 및 소통할 수 있는 커뮤니티 공간으로 조경계획을 수립하고 이용자들의 휴게 및 정서를 고려하여 실용적이고 활용성이 뛰어난 시설물 및 식재계획을 한다. - 시설물의 성격에 적합한 외부공간 체계를 구성하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄수 있도록 변화를 부여한다.	15

나. 건축계획(30점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
건축 계획	건축계획의 예술성･작품성	․ 건축물의 예술성･작품성･독창성 - 매스 및 입면 계획시 주변 환경(고운뜰공원, 놀이터, 전망대 )과 조화를 이룬 디자인을 연출하고 미학적 관점을 충분히 고려하여, 세종시의 역사・문화 특성을 반영하는 스토리텔링 건축디자인을 추구한다. ․ 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성 - 입지조건 및 주변환경과의 조화를 고려한 매스(mass)계획, 입면 형태 및 색상계획이 되도록 한다. - 환경친화적인 외부마감재 사용과 창호의 적정한 계획을 통하여 조화로운 입면을 연출한다.	15
	내부공간 계획의 적정성	․ 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 스페이스 프로그램에 적합하게 계획하여야 하며, 박물관 전시 동선을 고려한 융통성 있는 평면계획을 수립한다. - 박물관 기능적 특성에 맞도록 수평, 수직적으로 조닝하며, 합리적인 실별배치를 통하여 사용자의 이용을 편리하게 한다. - 로비, 홀 등 공유면적은 적정한 여유공간을 확보하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다. ․ 실배치 계획의 합리성 및 효율성(위치, 면적, 기능, 연계 등) - 관련성을 갖는 기능단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선분리 및 비상동선을 고려한다.	15

다. 특화계획(10점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
특화 계획	자연 친화계획 및 미세먼지 저감계획	․ 자연 친화계획 및 미세먼지 저감계획의 적정성 - 공원과 연계된 자연 친화계획을 적용하고, 건축물 실내․외 미세먼지 저감을 위한 아이디어를 제시한다.	5
	유니버설디자인	․ LH 공공건축물 유니버설디자인 9원칙 적용 - LH 유니버설디자인 9원칙을 적용하여 모든 사람들에게 편리하고 안전한 생활환경을 제공하기 위한 건축 디자인 아이디어를 제시한다.	5

라. 사업성(10점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
사업성	친환경로우에너지계획 (제로에너지 건축물 인증 관련)	- 에너지통합 건축설계를 하며, Pre-passive, 건물녹화, Passive, Active 설계 기법등을 도입하여 건축물 에너지 저감을 위한 아이디어를 제시한다. ※ 고려사항 : 디자인, 경제성, 시공성, 효율성 - 에너지절약, 탄소저감 등을 위한 친환경, 고효율 기자재 도입 및 효율적인 신․재생에너지 설비를 계획한다. - 적정 창호면적 계획, 차양(수평, 수직루버), 환기 시스템 등 에너지 절약형 건축물 계획	5
	공사비 및 생애주기비용 절감을 위한 분야별 계획의 적정성	- 건축물의 생애주기를 고려하여 공사비 절감 및 유지 관리 차원에서 생애주기 비용이 절감될 수 있는 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획을 한다.	5

마. 건설안전보건 전문성(5점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
건설 안전 보건 전문성	건설공사 재해 예방을 위한 안전보건 역량 평가	- 프로젝트 수행에 필요한 설계사의 안전보건경영시스템, 안전보건 지원조직 등을 제시 - 설계 공모안에 대하여 공사시기별, 위치별, 공정별 유해・위험요인 발굴 및 대책을 수립한다.	5