미술작품 현장설명서

[양주옥정 A-4(1)BL, 위례A3-3aBL]

2022.11

	한국토지주택공사 서울지역본부

미술작품 현장설명서

■ 공모개요

공모 단위	사업지구명	사업비 (천원)	단위	미술작품 종류	설치위치	설치완료 예정일
가	양주옥정 A-4(1)BL (공분 1,409)	240,300	1	조형예술물 공공조형물	공모단위별 현장설명서 지정위치	2023. 4.28
나	위례 A3-3aBL (공분 336호) (공임 75호)	59,800	1			2023. 5.6

* 사업비는 모든 제세공과금 및 경비를 포함한 금액임

* 모든 당선작은 경기도 미술작품심의위원회의 심의를 받아야 함

■ 응모유의사항

◦ 응모지구를 반드시 방문하여 현장여건을 반영하도록 하여야 함

* 응모조건을 충분히 숙지하여 공모취지에 어긋나지 않도록 하여야 함

◦ 응모제출서류 중 작품설명서․도판에 작가명을 기재하지 말 것

◦ 미술작품 설치위치가 인공지반 상부인 곳은 경량의 작품을 구상하여야 하며,

작품도판 및 작품설명서에 작품의 총중량 및 단위중량을 표기해야함.

■ 현장설명(가, 양주옥정 A-4(1)BL)

◦ 본 단지는 공공분양 1,409세대 단지로서 1개의 미술작품을 공모함.

◦ 미술작품 위치특성을 이해하고 조경공간의 설계주제에 어울리는 작품구상이 필요.

◦ 위치 : 중앙 잔디광장

◦ 특기사항

․ 미술작품 설치 위치(아래 평면도 내 붉은 선 안쪽)인 잔디광장은 단지내 장소성 있는 주요 공간으로 주변 생태연못 및 석가산과 조화를 이루면서 휴식할 수 있는 공간으로 조성

․ 미술작품이 설치되는 위치는 주거동과 가까우므로 세대에서 조망했을 때 작품이 위압적이지 않아야 하며, 눈부심 등 소재 특성에 따른 민원이 발생

하지 않도록 작품 구상할 것

․ 하부포장은 잔디마당이므로 미술작품과 연계한 포장, 좌대 등을 제안할 수 있으며, 미술작품의 소재·형태 등에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 차단하여 안전하게 이용할 수 있어야 함

․ 설치 후 유지관리 및 야간 경관도 고려하여 작품구상

(참고사항)

작품의 면적당 하중은 1.3ton/㎡까지 허용한다.

즉, 1㎡당 1.3ton이하의 하중을 받도록 구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.3ton/㎡를 초과 할 수 없다.(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 12ton인 경우 → 1.2ton/㎡(조건충족)

단위작품이 세 개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.2ton/㎡, 1.8ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.8ton/㎡으로 1.3ton/㎡를 초과(조건 불충족)

◦ 설치위치

[미술작품 설치 위치도]

◦ 설치상세

[미술작품 설치 위치 상세도]

■ 현장설명(나, 위례 A3-3aBL)

◦ 본 단지는 공공분양 336세대 및 공공임대(10년) 75세대 단지로서 1개의 미술작품을 공모함.

◦ 미술작품 위치특성을 이해하고 조경공간의 설계주제에 어울리는 작품구상이 필요.

◦ 위    치 : 단지 내 중앙 녹지

◦ 특기사항

․ 미술작품 설치 위치(아래 평면도 내 붉은 선 안쪽)인 중앙 녹지는 단지내

중심부에 있으며, 맘스테이션 및 어린이집이 인접하여 단지내 보행동선의

교차점에 위치한 주요 공간으로 주변 경관과 자연스로운 조화를 이루도록

조성할 것.

․ 미술작품이 설치되는 위치는 주거동과 가까우므로 세대에서 조망했을 때

작품이 위압적이지 않아야 하며, 눈부심 등 소재 특성에 따른 민원이 발생

하지 않도록 작품 구상할 것.

․ 하부포장은 잔디마당이므로 미술작품과 연계한 포장, 좌대 등을 제안할 수 있으며, 미술작품의 소재·형태 등에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 차단하여 안전하게 이용할 수 있어야 함

․ 설치 후 유지관리 및 야간 경관도 고려하여 작품구상

(참고사항)

작품의 면적당 하중은 1.1ton/㎡까지 허용한다.

즉, 1㎡당 1.1ton이하의 하중을 받도록 구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.1ton/㎡를 초과 할 수 없다.(집중하중이 1.1ton/㎡ 이하가 되도록)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 10ton인 경우 → 1.0ton/㎡(조건충족)

단위작품이 세 개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.0ton/㎡, 1.8ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.8ton/㎡으로 1.1ton/㎡를 초과(조건 불충족)

◦ 설치위치

[미술작품 설치 위치도]

◦ 설치위치 상세

[미술작품 설치 위치 상세도]