공 모 지 침 서

신진 건축사 한센인 양로주택 아이디어공모

2017.  3.

한국토지주택공사

						목 차

제1장. 공모개요 및 일정	3

1. 공모개요

2. 공모 일정 및 장소

제2장 공모 규정	7

1. 응모자격 및 제한

2. 응모절차

3. 제안서작성 방법

제3장 사업지현황 및 계획지침	15

1. 사업지현황

2. 건설계획 지표

3. 한센인 양로주택 계획방향

제4장 제안서평가 및 실격처리 기준	20

1. 제안서 평가기준

2. 실격처리 기준

※ 관련서식 및 붙임

제1장 공모개요 및 일정

1. 공모 개요

가. 공모 목적

1)  「김천 한센인 양로주택」 설계아이디어 공모를 통한 우수건축사 1인 선정

2) 입주인 고령자 한센인의 거주편의와 쾌적한 주거단지 조성을 위해 신진건축사의 창의적인 아이디어 필요

나. 공모 방법

1) 건축서비스산업진흥법 제21조 제2항에 의한 건축설계공모방식으로 시행한다.

2) 본 공모는 제안공모방식으로 공모 규정에 따른 제안서(설계사의 포트폴리오 및 양로주택 시설계획에 대한 아이디어 제시)를 심사하여 당선자를 선정한다.

3) 2개 이상의 응모업체로부터 공모응모신청 및 작품제출 확약서가 제출되지 않을 경우 또는 2개 이상의 작품이 접수되지 않을 경우에는 재공고한다.

4) 응모업체의 규모 및 경험을 고려할 때 발주자가 그 프로젝트를 수행하기 어렵다고 판단되어 응모업체간 실질적인 경쟁이 이루어지기 어려운 경우에 재공고 할 수 있다

다. 공모명 : 신진 건축사 한센인 양로주택 아이디어 공모

라. 당선혜택 및 보상

구 분	1위	2위 (4개 이상 제출시)	3위 (5개 이상 제출시)	비 고
당선혜택	설계권부여	1	1	-제안내용 품질이 현저히 저하 시 보상금 미지급 가능 -2위 이하 업체에 설계권 부여 시 보상제외
보상금	-	300만원	200만원

* 보상금은 부가세 포함 금액임

마. 설계대상 지구 개요

1) 대상지구 : 김천 한센인 양로주택 (김천시 신음동 315～317번지)

2) 건축개요

구 분	김천 한센인 양로주택		비 고
대지면적	7,924.92㎡
규 모	지상4층
지역․지구	자연녹지지역
건 폐 율	20%이하
용 적 률	100%이하
주차대수	1대/연면적300㎡(지하주차장 없음)
연면적	3,848㎡		변동가능
유 형/건설호수	노유자시설 / 65호
세대규모	33㎡(42세대)-1bay, 45㎡(23세대)-2bay *각 실 면적은 발코니 포함 중심선 면적임
추정 설계비	262,820 천원
부대복리시설	관리사무소	23.92㎡	변동가능
	주민공동시설 (다목적강당)	121.44㎡
	경로당	165.98㎡
	세대창고	45.46㎡
	의무실	8.30㎡
	기타공간	30.84㎡

* 아이디어공모 1위(대상) 설계업체에게 설계권 부여

* 상기 용도 및 규모는 계획설계를 바탕으로 추정된 내용으로 지자체 및 LH 협의 등에 따라 변경가능

* 건축허가 일정 변경 등 LH 및 김천시의 사정에 따라 설계일정 변경가능

3) 기본과업

① 건축, 토목, 기계, 전기․정보통신, 조경분야의 아파트 및 부대복리시설의 설계

- 단지계획, 계획설계, 기본설계, 실시설계 및 시방서, 예산내역서 작성

- 설계에 필요한 구조계산, 용량 및 부하계산 등의 도서 작성

- 선택품목(기본,추가) 적용에 따른 수량 및 예산내역서 작성

※ 지반조사는 제외

② 상위계획 변경 등에 따른 설계도서의 수정 및 보완

③ 건축허가도서 및 각종 심의도서 작성 (변경 포함)

④ 건축허가업무 및 각종 심의업무 (변경 포함)

4) 추가과업

① 토탈디자인 (색채계획을 포함한 익스테리어 및 인테리어 설계업무)

② 건물에너지 효율등급 예비인증업무

③ 녹색건축 예비인증업무

④ 사후설계관리업무

⑤ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증업무

⑥ 설계지원업무 (착공후 설계오류 및 누락 검증업무 등)

- 공사착공시 현장설계설명회 실시(착공 후 14일이내)

- 착공초기(착공+60일이후) 지역본부와 회의 후 설계도서 보완(월 1회 이상)

- 월 1회 현장 정기방문(착공이후부터 140일까지) 설계도서에 대한 AS지원

- 지구별 설계에 대한 민원발생시 적용설계의 타당성 입증 등 대응

- 기타 착공전 관련부서에서 필요하다고 인정하는 업무 등

바. 용역기간

1) 기본설계

: 계약일로부터 45일간 (단, 건축허가 신청 전까지)

2) 실시설계

① 실시설계도서 완료(견적도서 송부시)

․실시설계도서 사전검토 : 실시설계완료 20일 전 지역본부․김천시에 도서검토 의뢰

․실시설계도서 완료 : 발주 30일전(단, 공종별 발주일정기준에 따름)

② 견적 완료(발주 완료)

․예산내역서 작성완료 : 발주 10일전(단, 공종별 발주일정기준에 따름)

3) 용역완료(건축공사 공사착공시)

※ 실시설계도서 착수시는 감독원과 사전협의(실시설계착수, 중간검토, 용역완료

일정 등)하고 관련 일정표 등을 제출 후 착수해야 한다.

4) 추가(사후)설계관리업무

: 건축착공익일부터 사용검사일(단,준공도면 완료시)

5) 과업기간은 김천시 및 LH 와의 협의과정에서 조정될 수 있다.

6) 사업추진일정 (예정)

지 구	본설계 용역공고	기본설계	실시설계	발주	착공	준공
김천 한센인 양로주택	‘17.03	‘17.05	‘17.06	‘17.07	‘17.09	‘18.06

* 사업추진 일정은 추진여건에 따라 조정 가능

사. 설계 용역비

◦ 추정 설계용역비 : 총 262,820천원 (부가세포함)

지구	계(천원)	건․기․토․조	전기통신	비고
김천 한센인 양로주택	262,820	228,417	34,403

※ 토탈디자인, 건축물에너지효율등급 예비인증비, 녹색건축 예비인증비, BF(장애물없는 생활환경) 예비인증비, 도시가스설계 등 포함

※ 주택설계용역 계약전 설계, 토탈디자인 등 과업내용 또는 업무대가 기준 등의 변경으로 설계용역비가 조정될 경우 계약시 반영한다.

※ 지반조사 제외

2. 공모 일정 및 장소

가. 공   모 : 공사 홈페이지(COTIS)에 게시된 공모 공고일

나. ‘공모응모신청서’ 접수

1) 신청방법 : 공모 응모신청서(서식1) 1부 및 신청서류 일체

(‘제2장 2. 가.응모접수’ 참조)  ※ E-mail, 방문신청 중 택일

2) 신청기간 : 공사 홈페이지(COTIS)에 게시된 공모 공고일

～ 3.28(화)  16:00까지

3) 방문신청 : 한국토지주택공사 본사(진주사옥) 8층 주택개발단

과장 이유래

4) 위    치 : 경남 진주시 충무공동 LH 본사 8층

5) 전    화 : 055-922-4584    * E-mail주소 : yourae80@lh.or.kr

다. 현장설명회

1) 일 시 : 2017. 3. 24(금) 14:00 ～

2) 장 소 : 한국토지주택공사 오리사옥 6층 수도권주택센터 2회의실

라. 질의접수 : 공사 홈페이지(COTIS)에 게시된 공모 공고일

～ 2017. 3. 30(목)  16:00까지

마. 질의회신 : 2017. 4. 4(화) 18:00까지

* 질의접수 및 회신 관련사항은 ‘제2장 2. 라. 질의응답’ 참조

바. 제안서 접수 및 심사

1) 제안서 접수

- 일    시 : 2017. 4. 13(목) 16:00까지

- 장    소 : 한국토지주택공사 본사(진주사옥) 8층 주택개발단

- 제출서류 : ‘제 2장 2. 마. 제안서접수시 제출 구비서류’ 참조

2) 사전검토

- 일  시 : 2017. 4.17(월)(예정)

3) 제안서 심사

- 일  시 : 2017. 4.19(수)(예정)

4) 당선자 발표 : ‘17년 4월 중(LH 홈페이지에 게시)

* 공사의 업무추진 여건에 따라 상기일정 및 장소 등은 조정될 수 있으며, 조정시  유선통보

제2장 공모 규정

1. 응모자격 및 제한

가. 응모자격

1) 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사사무소 등록업체(공동응모 가능)에 한해 응모할 수 있으며, 설계공모 공고일 기준 만 45세 이하인 건축사가 대표건축사(2인 이상의 공동대표건축사일 경우 전원 해당)인 업체로 기타 관련법령에 결격사유가 없는 자만 지원이 가능하며, 기성 건축사사무소에 소속된 직원은 제외한다.(공동도급시 구성원은 2개사로 제한하며, 구성원의 대표건축사 모두 설계공모 공고일 기준 만 45세 이하여야 한다.)

또한, 건축사사무소 등록업체가 전기 및 정보통신 분야의 설계 자격 요건을 갖춘 경우 외에는 전력기술관리법 및 정보통신공사업법 등의 관련규정에 의거 해당분야 설계용역업체와 분담이행방식으로 응모하여야 한다.

2) 국토교통부장관에게 신고한 외국건축사 면허취득자와 공동으로 설계업무를 수행할 경우는 주계약자를 국내건축사로 한정한다.

3) 공고일 현재 등록취소, 영업정지, 자격정지 또는 휴업중인 건축사사무소 또는 건축사는 응모할 수 없다.

4) 공동응모(분담이행불가)의 경우 대표건축사(1인)를 지정하여야 하며, 동일 건축사사무소내 공동 대표일 경우에도 대표건축사(1인)를 지정하여야 한다.

5) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술 관리법 및 정부회계예규 등의 관련규정에 따른다.

6) 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역계약 체결시 전기, 통신 분야는 응모시 참여한 업체와, 소방(기계소방․전기소방)분야는 해당 설계용역 등록업체와 각각 분담이행방식으로 계약하여야 한다.(단, 당선자가 해당 분야 자격요건 충족시에는 예외) 제연설비 설치대상 지구는 전문소방시설설계업(기계소방) 등록업체만 가능하다(전기소방은 예외).

7) 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 분담이행업체는 이에 협조하여야 한다.

나. 응모제한

1) 1개 업체가 2개 제안서이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하나 공동으로 응모신청등록 후 단독 응모는 가능하다.

2) 해당 용역 당선건수는 추가 당선기회 및 연간 총 당선건수에 포함되지 않는다.(공동 및 분담이행업체 포함), 단 제안공모의 경우 연간 1회로 당선을 제한한다.

3) 용역수행을 위한 전기분야 사업책임기술자는 건축전기설비기술사 자격을 보유하고 있어야 한다.

2. 응모절차

가. 응모접수

1) 신청서류

편철구분	순번	구비서류	규격	수량	편철방식
응모신청 서류	1	공모 응모신청서(서식1) 1부	A4 (종)	1부	순번대로 집게,클립 (스테플러, 타공불가)
	2	건축사사무소 등록증 사본 1통 * 공동도급 응모시 공동도급사 모두 제출
	3	건축사 면허증 사본 1통 * 공동대표일 경우 공동대표자 모두 제출 * 공동도급 응모시 공동도급사의 대표건축사 모두 제출
	4	대표건축사 인장(본인 신청시 서명가능)
	5	대표건축사 선임서(서식5, 해당자에 한함)
	6	공동수급표준협정서(서식6, 해당자에 한함)
	7	서약서(서식6)

2) 신청일시 및 방법 : 제1장. 2. 나 ‘응모신청 접수 및 작품제출확약서 제출’ 참조

3) 응모기간 내 응모등록을 하지 않거나 신청서류 (일부)미제출한 업체는 설계공모에 참여할 수 없다.

나. 공모설명

1) 공모내용 : 공모개요, 주요 지침 및 유의사항 설명

2) 일시 및 장소 : 제1장. 2. 다 ‘현장설명회’ 참조

다. 질의응답

1) 질의 접수 및 회신 일정 : 제1장, 2, 라 ‘질의접수’, 마 ‘질의회신’ 참조

2) 응모등록한 업체는 당해 설계공모지침서의 내용 중 의문사항이나 기타 필요한 내용에 대하여 서면 또는 Email로 질의할 수 있다.(서식2)

※ 방문, Email 주소 제1장 2. 나. 참조

3) 접수된 질의에 대한 응답서는 우리공사 인터넷 홈페이지(설계용역업무지원시스템 http://cotis.lh.or.kr)에 게시한다.

4) Email 등에 의한 질의접수가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

5) 현상공모 서면질의회신서에 기재한 내용은 공모지침서의 추가 또는 수정으로 간주한다.

라. 제안서 접수시 제출 구비서류

1) 제출일시 및 장소 : 제1장. 2. 바 ‘제안서 접수 및 심사(예정)’ 참조

2) 구비서류 및 제출방법

편철구분	순번	구비서류	규격	수량	편철방식
A.기본제출 서류	1	응모신청서 접수증(서식1)	-	1부	별도 스테플러 철
	2	제안서접수서(서식3)	A4 (종)
	3	(대표건축사 외 대리인 접수일 경우) - 제안서접수 위임장(서식9) - 대리인의 신분증 사본 1부 - 재직증명서(혹은 기타 관계 증명서류) 1부

B.제안서	1	표지(서식7)	A3 (횡)	20부	가로방향 좌편철(단면인쇄), 무사무선철로 제본
	2	대표건축사의 대표작품 포트폴리오(각종 수상내용포함) ※대표 건축사가 단독 수행한 작품중 선정
	3	과제에 대한 제안

※ ‘B. 제안서 2∼3번’의 작성내용 및 방법은 ‘제2장. 3. 제안서작성 방법’ 참조.

3) 제출하는 구비서류는 순번대로 정리하여 상기 ‘편철구분’ A, B로 별도 구분하여 편철하여 지정된 수량만큼 제출

4) 제출시 구비서류 모두 USB메모리 에 저장하여 함께 제출

① USB메모리 지정용량 : 4GB

② 저장파일 :

- A.기본제출 서류 : 제출서류 원본을 그대로 SCAN한 PDF파일

- B.제안서 파일 : *.hwp 혹은 *.jpg파일

③ 저장방법

- ‘대표건축사성명(생년월일)’로 최상위 폴더생성

- ‘편철구분’ 명칭을 그대로 폴더명으로 지정

- ‘순번. 구비서류’ 명칭 그대로 파일명으로 지정하여 해당폴더내 저장

ex) ‘홍길동(691203)’ 최상위 폴더생성후 폴더내

- ‘A.기본제출 서류’ 폴더생성후 폴더내

- ‘1. 응모접수증(서식1)’ (파일명)

- ‘2. 제안서접수서(서식3)’ (파일명) 등 해당파일을 해당폴더내 저장

5) 제공하는 서식 작성시에는 양식변경이나 가감없이 양식 그대로 작성하여야 하고, 개인정보는 표기하지 않아야 하며, 주민등록표기시 아래 예와 같이 표기하여야 한다. 다만, 자격증 등 공인증명서에 표기된 개인정보는 그러하지 아니한다.

(예) 주민등록번호는 900101-1******

마. 심  사

1) 사전검토

관련법규 및 지침 위반여부를 공사 전문가가 사전 검토하여 심사위원회에 보고한다.

2) 평가기준

“제4장 제안서평가기준” 참고

바. 당선자 선정 및 보상

1) 당 공모는 제안서 심사에 의한 평가점수의 최다득점 순으로 당선자를 선정한다.

2) 심사결과 공모목적에 부합되지 않거나 응모제안서가 2개 이하로 심사위원 평가점수 합계가 배점의 90%미만(업체별 최고, 최저점수 제외)인 경우, 심사위원회 의결을 거쳐 당선제안서를 미선정할 수 있다.

3) 당선업체가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없거나 정당한 사유 없이 계약체결을 지연시킬 경우 심사결과에 의한 차순위 제안서 순으로 동 설계권을 부여할 수 있다.

4) 입상제안서수 및 보상내용

구 분	1위	2위 (4개 이상 제출시)	3위 (5개 이상 제출시)	비 고
당선혜택	설계권부여	1	1	-제안내용 품질이 현저히 저하 시 보상금 미지급 가능 -2위 이하 업체에 설계권 부여 시 보상제외
보상금	-	300만원	200만원

* 보상금은 부가세 포함 금액이며, 아이디어(제안내용 등 제안서에 명시된 계획이나 아이디어 전부를 말함) 사용권료 포함임

사. 계  약

1) 설계단계

① 기본설계 및 실시설계(견적완료)로 구분한다.

② 용역범위 및 기간은 “제1장. 1. 설계공모 개요” 참조

2) 사후설계관리(설계관리용역)

①『설계관리용역』은 설계단계(본 용역) 준공 후 설계A/S 및 현장여건 변동에 따라 발생가능한 인허가 변경 및 설계관련 추가과업 수행을 위하여 진행하는 용역을 말한다.

② 과업내용 및 세부일정은 “제1장. 1. 공모 개요” 참조

아. 기타 사항

1) 외부전문가 참여 금지

① 제안서 작성행위 및 작성 내용중에 응모업체 임직원 이외의 외부전문가 참여를 금지하며, 외부전문가가 참여한 것이 확인된 경우 입상작에 한하여 다음과 같이 조치한다.

∙ 계약전 : 입상작 취소

∙ 계약후 : 공사가 시행하는 설계용역에 6개월간 참가자격 제한

2) 하도급

① 계약자는 설계용역하도급관리지침을 준수하여야 하며, 계약시 하도급 표준계약서, 하도급대금 직접지급 동의서를 첨부, 신고해야 한다.

② 토탈인테리어디자인 업체에 대해서는 설계자가 공모방식 등을 통해 역량이 우수한 업체를 선정하고 그 업체선정에 대해 공사의 승인을 득하여야 한다.

3) 설계평가

① 본 설계용역은 평가결과에 따라 향후 건축설계공모 용역심사 시 일정기간 감점 등 불이익을 받을 수 있다.

4) 저작재산권

① 입상작으로 선정된 제안서에 대한 저작재산권은 저작권법에 따라 별도 협의 한다. 다만, 당해 건축설계공모와 관련한 전시, 홍보 등은 별도 협의 없이 할 수 있다.

5) 제안서공개 및 반환

① 제출된 제안서는 입상작 발표 후 일정기간 동안 보유하여 공개 할 수 있다.

② 제안서반환을 원할 경우 당선자발표일로부터 10일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다.

③ 기간 내 미회수 제안서에 대하여는 공사에서 임의로 처리한다.

④ 제출된 USB메모리는 반환하지 아니한다.

6) 당선자의 수정 및 보완

① 당선된 자는 상위계획의 변경 및 공사 요구, 건축허가와 관련된 제반 규제사항과 심의 결과 등에 따라 각종 관련 설계도서를 수정, 보완하여야 한다.

7) 설계추진시 인․허가 및 설계VE

① VE운영방안에 따라 VE자료준비 및 보고서 작성 등으로 공사를 지원하여야 한다.

② 설계자는 공사에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의,  건축허가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완(조감도 등), 보고, 관계기관협의, 회의참석, 자료작성에 관한 업무를 수행하여야 한다.

8) 각종 인증제도 관련사항

① 설계자는 공사의 요구에 따라 주 설계자가 이행하는 녹색건축 인증 업무, 또는 건물에너지 효율등급인증 업무 등을 지원하여야 한다.

9) 설계단계별 공사비 추정

① 최종 견적결과 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계자는 설계단계별로 공사비 추정자료를 제출하여야 하며, 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다. 이를 위해 착수계 제출시점에 견적업체 및 토탈인테리어업체를 선정하여야 한다.

② 목표공사비를 초과할 경우 공사가 설계수정을 요구하면 설계자는 설계도서를 수정하여야 한다.

10)  제출제안서에 대한 사전 접촉 및 사전설명, 부정․비리행위 금지위반시 감점 기준

① 응모업체는 심사위원과의 사전접촉, 제출제안서에 대한 사전설명 및 부정․비리행위를 금지한다.

②   제안서 심사 시 심사위원 개별적으로 사전접촉, 사전설명 및 부정․비리행위가 있었는지 여부를 확인받아 사전접촉 및 사전설명(2점-1년간), 부정․비리행위(10점-2년간)시 감점 처리한다.

11) 익명성 유지 위반

① 응모업체는 제안서에 업체명을 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

② 임의로 업체명 노출시 1점씩 감점 처리한다.

12) 심사위원 기피신청

① 응모업체는 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 응모신청서 제출 후 7일 이내 심사주관부서에 심사배제 신청할 수 있다.

② 기피 신청시에는 서식 8호의 심사위원 기피신청서와 관련 증빙서류를 밀봉하여 제출하여야 한다.

③ 기피 신청기한 내에 신청하지 않은 응모업체는 추후 심사위원 선정결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

3. 제안서작성 방법

가. 제안서 작성 주요내용

항 목	작성 주요내용	매수
1. 대표건축사의 대표작품 포트폴리오	∘ 설계철학과 의도 등 자유롭게 작품소개 - 공동주택 및 노인주택 등 중심으로 작품 첨부바람 - 각종 수상내역 기입가능 (단, ‘나. 작성지침’ 준수) * 대표건축사가 작품을 수행했음을 증빙할 수 있는 자료를 경력증명서 등으로 별도 제출 바람	2쪽이내
	① 담당건축사의 한센인 양로주택 유사 프로젝트 (최근 10년간, 2개 작품 이내) - 공동주택(50세대 이상) or 노유자시설 기준	(1쪽)
	② 대표작품 포트폴리오(최근 10년 이내)	(1쪽)
2. 과제에 대한 제안	∘ 한센인 양로주택에 대한 대안 제시 - LH에서 제공한 기획설계(안)을 바탕으로 발전방향을 제시 - 적정 사업비 안에서 최적의 설계(안)을 도출	5쪽이내
	① 단위세대 계획	(1쪽)
	② 공용부위, 부대시설 계획	(1쪽)
	③ 옥외공간 계획	(1쪽)
	④ 입면‧디자인 계획	(1쪽)
	⑤ 기타(자유)	(1쪽)

나. 제안서 작성지침

① ‘제 2장 3. 다.계획조건’을 참조하여 작성

② 규격 : A3 (420㎜x297㎜, 건식복사용지)

③ 표지, 간지 등을 포함한 모든 내용물은 백상지(백색)로 한다.

④ 제출부수, 편철방법 등 ‘제2장 2. 응모절차 마. 제안서 제출’ 참조

⑤ 여백 : 왼쪽· 오른쪽 25.4mm, 위쪽·머리말·아래쪽·꼬리말 12.7mm

⑥ 제출물에는 작성자를 알아볼 수 있는 문양, 채색 등 어떠한 표현도 금함

⑦ 표지를 제외한 모든 면에 페이지 연번을 표시

⑧ 표현 기준

◦ 스케치, 사진, 도해, 다이아그램, 도면(평면도, 입면도, 단면도-프리핸드가능)을 활용하여 아이디어 표현 가능

◦ 백색바탕으로 하되 내용은 컬러 가능(너무 많은 컬러 사용 지양)

- 칼라사용은 3가지 색상 이내에서 권장함

◦ 항공사진, 시뮬레이션, 모형사진, 3D효과, 일러스트 편집(맥편집), 고급용지 사용 및 바탕면․여백부 등의 치장 등은 불가

⑨ 제시(안)에 대한 부연설명 등 필요시 서술가능

⑩ 제출한 제안서의 수정․보완이 필요할 경우 발주자는 자료보완․추가를 요청할 수 있다.

⑪ 실명등 표기시에는 한글로 표기한다. [예: 침실1(O), Room1(X)]

다. 계획조건

- 제공도서 활용하여 단지배치, 단위세대 및 부대시설 대안 제시

◦ 제공도서: 단지배치도, 단위세대평면도, 부대시설평면도, 조감도 등

◦ 제공도서는 기획설계안으로 참고자료이며 발전된 아이디어를 제시바람.

- 외부공간 활용에 대한 아이디어 제안

- 한센인 양로주택임을 감안하여 무장애공간 설계

라. 평가요소

항 목	평 가 요 소
1. 대표건축사의 단독수행 대표작품 포트폴리오	∘ 작품의 창의성과 작품성
2. 과제에 대한 제안	∘ 제시한 아이디어의 창의성, 효과성, 경제성 평가 - 창의성 : 제안 아이디어의 독창성 및 창의성 - 효과성 : 거주편의성, 커뮤니티 활성화 등 단지여건 개선 - 경제성 : 과도한 원가상승 여부 등

제3장 사업지현황 및 계획지침

1. 사업지 현황

가. 사 업 명  : 김천 한센인 양로주택

나. 위    치  : 경상북도 김천시 신음동 315～317번지 일원

위치도	사업지 사진대지

다. 사업개요 :

1) 사업면적 : 7,924.92㎡

2) 입지여건 : 부지 서측면에 산이 있어 동측방향으로 완만한 경사지에 위치하며, 북측으로는 김천 일반 산업단지, 동남측으로는 김천 혁신도시가 위치함. 부지 주변 대신도시개발지구로 지정(예정)되어 추후 개발이 예정되어 있으며, 대지 주변으로 축사 등이 산재함.

라. 사업추진일정(예정)

지 구	본설계 용역공고	기본설계	실시설계	발주	착공	준공
김천 한센인 양로주택	‘17.03	‘17.05	‘17.06	‘17.07	‘17.09	‘18.06

* 사업추진 일정은 추진여건에 따라 조정 가능

2. 건설계획 지표

가. 목표 공사금액 :  6,000 백만원 (부가세 포함, 설계가기준)

* 목표 공사금액을 준수하여 계획하여야 하며, 당선시 발주시점까지 목표공사비를 초과하지 않도록 관리해야함(표준과업지침 및 용역계약 특수조건 이행 필수)

나. 세부 계획지표: ‘제 1장 1. 사. 설계대상지구개요’ 참조

사업 유형	대지면적 (㎡)	건설호수 (호)	세대면적		용적률	건폐율	최고층수	난방 방식
			33㎡	45㎡
노유자 시설	7,924	65	42호	23호	100% 이하	20% 이하	4층 이하	개별

※ 세대 면적은 발코니 포함 중심선 면적임

※ 전체세대에 대해 주거약자용 주택으로 계획

다. 단지 내 부대시설: ‘제 1장 1. 사. 설계대상지구개요’ 참조

※ 부대복리시설은 지구개요를 참조하되 설계계획에 의거 변경될 수 있음.

3. 한센인 양로주택 계획방향

가. 한센인 양로주택 개요

ㅇ (사업개요) 김천 삼애원에 거주하는 고령자 한센인에게 안전하고 편리한 주거시설을 제공으로 편안한 정주환경 조성

나. 기본방향

VISION : 한센인 주거복지를 위한 편리하고 안락한 생활공간 구현

▶ 고령자‧장애자 세대 맞춤형 『한센인 양로주택』건설

* 고령자‧장애자 세대를 배려한 편리하고 안전한 주택 및 공용공간 계획

* 주거약자를 위한 단위세대 평면 및 무장애 공간계획

▶ 한센인들을 위한 특화된『부대시설』계획

* 한센인들의 건강케어, 여가, 문화, 교육 등을 위한 부대시설 계획(강당,노인정 등)

▶ 주변환경과 조화되는『입면 및 경관디자인』제시

* 한센인 주택이라는 부정적 인식을 해소할 수 있도록 세련된 입면 및 경관디자인 제시

ㅇ (단위세대) 현관, 욕실 문턱제거, 높낮이 조절 세면대 등 고령자 편의 설계

- 주 대상은 65세 이상 한센인 고령자에게 공급되어짐.

ㅇ (부대시설)

- 관리사무소 : 한센인 양로주택 관리를 위한 쾌적한 공간 제시(탕비실 반영)

- 주민공동시설 : 예배, 외부교육 프로그램 실시, 주민 회의 등 (약 120석 공간 반영)

- 경로당 : 남‧여 별도 출입 및 별도 공간 마련

- 세대창고 : 각 세대별 이용 가능한 창고공간 계획

- 의무실 : 지역 의료원 방문 검사 시 활용가능한 공간 계획

ㅇ (외부공간) 파고라(쉼터), 공동텃밭, 외부정원 및 주민운동시설 반영

다. 설계계획 및 아이디어 제시 방향

ㅇ (단위세대 및 주동)

- 한센인 가구 65호(88명) 1인가구 42호는 33㎡, 2인가구 23호는 45㎡의 전용면적 기준으로 계획하며, 면적은 발코니를 포함하여 중심선면적을 기준으로 함.

- 실별 장애인 전동차 공간 확보, 세대 내 무장애공간 구성 등 효과적인 설계 제시

- 실별 반침장 등을 계획하여 생활물품의 효율적인 보관을 계획

- 고령자 세대가 편안하고 안전하게 거주할 수 있도록 주거약자용 주택 설계 기준에 적합하게 계획하고, 고령자 특성을 반영한 평면 계획을 제시

- 주동의 층고는 2.8m로 하며, 세대내 반자높이는 2.3m 이상 확보

- 주변으로부터의 일조, 채광, 소음, 프라이버시를 침해하지 않도록 주동배치와 동선계획을 수립하여 제시(한센인들의 거주특성상 남향위주 배치를 우선 고려)

- 고령자 세대의 거주성 향상을 위해 편복도로 계획하고 복도창호(소방설비 포함)가 설치됨을 고려

※ 제공도서에 제시된 건축물 배치 구간을 준수하여 계획

ㅇ (부대시설)

- 부대시설은 주동 통합형 및 별동으로 설계 가능함

- 각 세대 접근이 원활한 위치에 반영하며, 세대에서 부대시설 이동 시 눈‧비 등 외부환경 영향없이 수월하게 이동가능토록 계획함

- 사업비를 절감하면서 효과적인 공간이 나올 수 있는 방안 마련토록 함

- 각 시설의 위치 및 면적은 설계에 따라 변동 가능

ㅇ (외부공간)

- 파고라, 텃밭 외부정원 및 주민운동시설의 단지 내 적절한 배치를 통해 주민들의 쾌적한 생활 유도토록 함.

- 외부에서 각 주동의 주출입구에 이르는 동선은 고령자가 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 유효폭, 기울기, 바닥 재질 등을 고려하여 계획

- 주민의 주 이동수단이 전동차임을 고려하여, 단지 내 계단사용 지양하며, 램프 등을 통해 이동이 수월할 수 있도록 계획

- 단지 내 도로폭은 6m를 확보하고, 보차혼용도로는 4～6m로 계획하되 소방차정차구간은 6m를 확보해야 함

ㅇ (입면 및 경관디자인 제시)

- 한센인 주택이라는 부정적 인식이 해소되고, 거주 주민 및 외부 주민들의 만족감 향상을 위하여 사업비를 고려한 입면 및 경관 디자인 제시

ㅇ 그 밖의 쾌적한 주거공간 실현을 위한 추가적인 아이디어를 제시

※ 제시되는 기획설계 도면(미확정)을 참고하되, 아이디어 제시방향에 따라 변경 가능.

<참고자료> 한센인 기존 주거지역 자료사진

주민공동시설		관리사무실
한센인 거주 연립주택		주택 내 복도	교회
거실	침실2	욕실	발코니(세탁실)
침실1		주방

제4장 제안서평가 기준

1. 제안서 평가기준

평가항목	평가 분야	배점	평가기준
포트폴리오(최근 10년 이내)	포트폴리오 (30)	30	포트폴리오(최근 10년 이내)의 창의성 및 작품성
한센인 양로주택 관련 제안 아이디어	창의성 (20)	20	아이디어의 독창성 및 창의성
	효과성 (30)	20	단위세대 및 공용부 거주편의성
		10	부대시설과의 연계 등 커뮤니티 활성화 계획의 실효성
	경제성 (10)	10	아이디어의 경제성 (비용대비 효과)

2. 실격처리

가. 실격처리(접수 및 심사대상 제외)

① 참가자격 위반

② 공모 서류에 허위사실을 기재한 경우

③ 제안서 미제출시

④ 기록할 사항 이외의 특정기호 등을 표시할 경우

⑤ 그 밖의 심사위원회에서 실격으로 판정한 경우

서식1

제 안 공 모 응 모 신 청 서

※ 접수번호
설 계 사무소	업 체 명 (공동응모시 공동응모자 전원 기재)	(인)	전 화 번 호 (FAX 번호)
		(인)
		(인)
		(인)
	대 표 자 (건 축 사)		주민등록번호	(예) 900101-1******
	소 재 지		E-Mail주소
	응모지구 담 당 자		사무실 핸드폰
한국토지주택공사에서 주최하는 한센인 양로주택 아이디어 공모요강 및 지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 1. 건축사 사무소 등록증 사본 1통 2. 건축사 면허증 사본 1통 3. 대표건축사 선임서(서식4, 해당자에 한함) 4. 공동수급표준협정서(서식5, 해당자에 한함) 5. 서약서(서식6) 2016. . . 신 청 인(대표자) : (인) 한 국 토 지 주 택 공 사 사 장 귀하

---------------------절 ------ 취 ------- 선 -------------------------

응 모 접 수 증

※ 접수번호				접 수 인
대 상 지 구	한센인 양로주택 설계용역 아이디어 공모
업 체 명
대 표 자		전 화 번 호
소 재 지		주민등록번호	(예) 900101-1******

접  수  일 : 2017.   .    .

서식 2

설 계 공 모 서 면 질 의 서

대표건축사		신 청 접수번호
설계사무소명		전화 번호 (FAX번호)
소 재 지		E-Mail주소
지 구 명 : 질의사항 : 20 . . . 질 의 자 : (인) 한 국 토 지 주 택 공 사 사 장 귀하

서식 3

제 안 서 접 수 서

접수번호 :
제안서 제출자	업 체 명
	대 표 자 (건 축 사)
	소 재 지		전 화 번 호 (FAX 번호)
한국토지주택공사에서 주최하는 한센인로주택 아이디어 공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 응모접수증 2. 제안서(이상 ‘공모지침서 제2장 2. 라’에 명시된 구비서류 일체) 20 . . 한국토지주택공사 사 장 귀하

-------------------------- 절 ------ 취 ------- 선 ----------------------

제 안 서 접 수 증

※ 접수번호				접 수 인
대 상 지 구	신진 건축사 한센인로주택 아이디어 공모
설계사무소명
대 표 자 (건 축 사)		전 화 번 호 (FAX 번호)
소 재 지		주민등록번호

서식 4

대표건축사 선임서

	<한 설계사무소에 대표건축사가 둘 이상인 경우>
본인은 OOO 건축사사무소의 공동대표로서 한국토지주택공사에서 시행하는 OO지구 OOBL 공동주택 설계공모에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 OOO에게 위임합니다.

	<공동이행방식 응모의 경우>
본인은 한국토지주택공사에서 시행하는 OO지구 OOBL 공동주택 설계공모에 관한 모든 권한을 OOO건축사사무소 대표 OOO에게 위임합니다.

20  .    .    .

<동일 사무소 근무시>
건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

* 한 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체이상의 건축사사무소가 합동으로 제안서를 제출시 한 사람의 대표건축사를 선임해야 함.

접  수  일 : 20  .   .    .

서식 5

○ 공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표건축사는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표건축사 :   )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표건축사 :   )

②공동수급체의 대표건축사는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표건축사는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 회계예규 「공동계약운용요령」제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표건축사) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :    %

2. ㅇㅇㅇ :    %

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년  월  일

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

○ 공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 회계예규 「공동계약운용요 령」제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 토목공사

나) ㅇㅇㅇ건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 설비설치공사

나) ㅇㅇㅇ제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2017.    .     .

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

서식 6

서   약   서

본인(공동수급체 구성원 모두 포함)은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제27조의5 제1항 및 동법 시행령 제12조 제3항에 따른 조세포탈 등을 아니함을 서약합니다.

만일 본 서약과 다른 사실이 발견될 때에는 공사가 계약을 해제․해지할 수 있고, 공사로부터 부정당업자제재처분을 받을 수 있음을 확인합니다.

20  .    .    .

<동일 사무소 근무시>
건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
	건축사사무소
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

<분담이행방식 응모시>
업체명 :
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명
업체명 :
대 표 :	(인)
대 표 :	(인)
“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

서식 7

접수번호

신진 건축사 한센인로주택

아이디어공모 제안서

한 국 토 지 주 택 공 사

서식 8

심사위원 기피 신청서

당사는 00 설계공모 심사와 관련하여 선정된 심사위원(또는 전담심사위원) 중 기피 사유에 해당되는 위원이 있는 경우 아래 양식에 따라 해당  위원 기피를 신청합니다.

위원명	근 무 처	근거 및 사유

※ 기피 사유

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상업체의 당사자가 되거나  그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 해당 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

※ 붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1식.

20  .   .    .

회사명 :

대표건축사 :                  (인)

서식 9

위  임  장 (제안서 접수용)

본인은 한국토지주택공사에서 시행하는 한센인 양로주택 아이디어 공모에 참여함에 있어 제안서 접수를                           (대표건축사와의 관계:        )에게 위임합니다.

업  체  명 :          건축사사무소

(공동참여인 경우)           건축사사무소

대표건축사 :           (인)

붙  임 : 대리인의 신분증 사본 1부

재직증명서(혹은 기타 관계 증명서류) 1부