미술작품 현장설명서

■ 공모개요

공모 단위	사업지구명	사업비 (천원)	단위	미술작품 종류	설치위치	설치완료 예정일	입주 예정월
A	수원호매실 A-7BL (공분 700호, 행복 400호)	112,000	1개소	조형예술물 공공조형물	공모단위별 현장설명서 지정위치	18.01.29	18.04
B	화성동탄2 A-44BL (공분 859호)	74,000	1개소	〃	〃	18.06.30	18.09
C		70,000	1개소	〃	〃	18.06.30	18.09

* 사업비는 모든 제세공과금 및 경비를 포함한 금액임

* 모든 당선작은 경기도 미술작품심의위원회의 심의를 받아야 함

■ 응모유의사항

◦ 응모지구를 반드시 방문하여 현장여건을 반영하도록 하여야 함

* 응모조건을 충분히 숙지하여 공모취지에 어긋나지 않도록 하여야 함

◦ 응모제출서류 중 작품설명서 ․ 도판에 작가명을 기재하지 말 것

◦ 공모단위  A, B는 인공지반 상부에 설치되므로 인공지반의 수용가능한 하중범위를 감안하여 경량의 작품을 구상하여야 하며, 도판 및 작품설명서에 작품의 총중량을 표기하여야 함

◦ 공모단위 C는 장식벽(부출입구 문주) 형태로 계획하여야 함

■ 참고사항(LH 건축구조설계지침 3.2.2 참조)

인공지반 작품의 면적당 하중은 1.6ton/㎡까지 허용함

즉, 1㎡당 1.6ton이하의 하중을 받도록 구상해야 하며, 단위작품 하나의

무게는 1.6ton/㎡를 초과 할 수 없음(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 15ton인 경우 → 1.5ton/㎡(조건충족)

단위작품이 세 개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.5ton/㎡, 1.8ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.8ton/㎡으로 1.6ton/㎡를 초과(조건 불충족)

■ 수원호매실 A-7BL 현장설명

․ 수원호매실 A-7BL은 1,100(분양700, 행복400)세대가 건설되는 대단지로서 총 1개의 미술작품을 공모함.

․ 미술작품 위치특성을 이해하고 조경공간의 설계주제에 어울리는

작품구상이 필요함.

[미술작품 설치 위치도]

■ 공모단위 A

‣ 사업비 : 112,000천원         ‣ 위치 : 주출입구 녹지

‣ 특기사항 :

․ 단지 내 주출입구 녹지공간에 위치하여 입주민들에게 친근감을

주면서 상징성이 있는 작품구상 필요.

․ 작품설치 위치의 한계하중 : 1.6ton/㎡

[미술작품 설치 위치도 1 ]

[미술작품 설치 위치도 2 ]

■ 화성동탄2 A-44BL 현장설명

․ 화성동탄2 A-44BL은 859세대가 건설되는 단지로서 총 2개의 미술작품을 공모함.

․ 공모단위별로 공간의 특성을 이해하고 주변공원과 어우러진 친환경 단지설계 개념과 어울리는 작품구상이 필요함.

[미술작품 설치 위치도]

■ 공모단위 B

‣ 사 업 비 : 74,000천원    ‣ 위치 : 중앙광장

‣ 특기사항 :

․ 단지 커뮤니티 공간과 중심 가로변이 만나는 중심공간에 위치하고 가로를 활성화시키면서 작품의 배경이 되는 소나무 숲과 어울리는 작품 구상.

․ 작품설치 위치의 한계하중 : 1.6ton/㎡

[미술작품 설치 위치도 1 ]

[미술작품 설치 위치도 2 ]

■ 공모단위 C

‣ 사 업 비 : 70,000천원      ‣ 위치 : 보행자출입구

‣ 특기사항 :

․ 보행자출입구 옆에 설치되는 장식벽(문주) 작품으로써 아파트 입구에 대한 인식성 및 가시성을 강조하면서 주변 환경과 조화로울 수 있도록 구상

․ 단지명[2m(길이)×0.3m(높이)]을 기입할 수 있는 공간 확보

․ 구조체가 필요한 작품일 경우 구조체는 LH에서 시공, 마감은 작가가 시공 (구조체의 형태 및 규모는 작가의 자유로운 작품구상에 따라 제안 가능)

․ 적정규모 : 7m(길이)×3m(높이)×0.4m(두께)

․ 작품설치 위치의 한계하중 : 자연지반으로 제한 없음.

■ 작품 형태(예시)

- 정면, 후면, 좌․우측면, 상부면이 연결될 수 있도록 마감 디자인

* 문주 : 아파트 입구에 인식성 및 가시성을 높이기 위해 설치한 구조물

[미술작품 설치 위치도 1 ]

[미술작품 설치 위치도 2 ]