☐ 고덕국제화 제1초등학교 등 3건 설계평가 및 감점기준

1. 설계평가 기준

평가항목		세부평가항목	가중치	비고
건축	배치계획	․배치 및 동선계획의 적정성 - 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 동선계획의 적정성 - 옥외공간 계획의 적정성	20	상대 평가
	건축계획	․건축물의 예술성․작품성 (10) - 건축물의 예술성, 작품성, 독창성 - 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성	30
		․내부공간 계획의 적정성 (20) - 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 실 배치계획의 합리성 및 효율성 (위치, 면적, 기능, 연계 등)
	특화계획	․안전사고 예방 및 범죄예방 환경설계 ․실용디자인 계획	10
사업성		․공사비 및 생애주기비용(LCC) 절감을 위한 분야별 계획의 적정성 - 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획 등 ․에너지 절약형 건축 및 설비계획 - 신재생 에너지, 탄소저감 등 친환경 계획 - 에너지 절약형 학교 계획	30
계			90

2. 실격 및 감점기준

실격 적용 기준

구 분	분 야	벌칙규정	심사규정
중대 법규위반	․층수(지상5층) 초과	실 격	실격처리된 작품은 심사대상에서 제외
지침위반	․부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계	실 격

감점 적용 기준

구 분	감 점 항 목			감점	비 고
법규 및 지침 위반	․지구단위계획 등 지침 위반(항목별)			0.1점/건	분야별 최대감점 1.0점
	․지침 시설기준(기준연면적-3%이내) 미준수			0.3점
	․주차대수 위반(일반형, 장애인, 확장형 주차대수 각각 구분)			0.1점/대
	․필로티 형식 주차계획 금지 위반			0.1점/대
	․신‧재생에너지 설비 미반영 또는 총공사비 초과			0.1점
도서 작성 위반	․익명성 위반(작성자 인지 암호, 표식, 업체명 노출 등)			1점
	공통	․지침이외 성과물 제출		0.1점/건	분야별 최대감점 0.5점
		․지침 외 색채사용		0.1점/건
		․지정축척 위반 및 제시된 방위, 표현범위 위반		0.1점/건
		․운동장 패턴 및 색채표현 위반 (단일무채색)		0.1점/건
		․투시도 및 조감도 등 입체화(3D) 표현 위반		0.1점/건
		․지붕층(데크포함) 패턴 및 색채표현 위반 (무근콘크리트[무채색]에 타 마감 또는 시설물 [태양광설비 포함] 표현 시)		0.1점/건
		․생태연못 등 수공간 계획금지 위반		0.1점/건
		․지정축척 위반 및 제시된 방위, 표현범위 위반		0.1점/건
	모형	․바닥판표현위반 : 단지계획도를 출력하여 부착 (단지레벨1M마다 우드락 2mm를 중첩 등)		0.1점/건
		․모형규격위반	․건축물	0.1점
			․바닥판, 프레임, 모형경계	0.1점/건
기타	․설계설명서 제본방법(좌철) 미준수			0.1점	최대감점 1점
	․설계설명서 기준 쪽수 위반(15페이지)			0.1점/페이지

1. 최대감점은 -1.5점(상기 감점기준 및 설계용역업체 평가결과에 의한 감점 포함)

2. 설계용역업체 평가결과 하위업체에 감점 적용 : -0.5점 이내

3. 사전접촉․사전설명금지 위반 및 부정․비리행위에 대한 감점은 별도