미술작품 현장설명서

■ 공모개요

지구명	공모 단위	사업비 (천원)	수량	미술작품의 종류	설치위치	지반구조	설치완료일 (예정)
대구연경S1	A	100,000	1	조형예술물 공공조형물	잔디마당 내	인공지반	2020.12.
	B	80,000	1	〃	주민카페 주변 녹지 내	〃	2020.12.
영천문외	C	100,000	1	〃	주출입구 주변 녹지 내	자연지반	2019.10.

* 사업비는 모든 제세공과비를 포함한 금액임

* 설치기간 : 계약 후 착공일로부터 설치완료일까지이며, 공사 진행여건에 따라 조정될 수 있음

■ 응모유의사항

◦ 응모지구를 반드시 방문하여 현장여건을 반영토록 하여야 함

* 응모조건을 충분히 숙지하여 조건에 맞추어 작품을 구상하여야 함

◦ 공모단위 A, B의 미술작품 설치위치가 인공지반 상부이므로 단위면적당 기준하중(1.6ton/㎡) 이하의 작품을 구상하여야 함. 작품 도판 및 작품설명서에 작품의 총중량 및 면적당 하중을 표기하여야 함

※ 참고사항(LH 설계지침(구조) 3.2.2 참조)

작품의 면적당 하중은 1.6ton/㎡까지 허용함

즉, 1㎡당 1.6ton이하의 하중을 받도록 구상하여야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.6ton/㎡를 초과할 수 없음(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록 함)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 15ton인 경우 → 1.5ton/㎡ (조건 충족)

단위작품이 세개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.5ton/㎡, 1.8ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.8ton/㎡으로 1.6ton/㎡를 초과       (조건 불충족)

■ 현장설명

1. 공모단위 A

• 지구위치: 대구광역시 북구 연경동 일원

• 지 구 명 : 대구연경S1

• 사 업 비 : 100,000천원

• 설치위치: 잔디마당(인공지반 상부)

• 설치면적: 20m × 20m 이내

• 특기사항

․ 동 주변 잔디마당 내 위치하며, 설치 가능 면적(20m x 20m)이 넓은 점을 감안하여 자유롭게 작품 배치(선형 배치, 분산 배치 등) 가능하다.

․ 미술작품의 주제는 특별히 제한하지 않으나 주변 환경과의 조화를 고려하고 입주민이 이해하기 쉬운 내용으로 구상한다.

․ 작품 설치 및 유지관리에 필요한 시설(좌대, 기초, 명패 등)을 포함하며 작품 반입 전 건설공사 옥외공간 시공주체와 협의하여야 한다.

․ 야간경관을 위한 조명을 설치하여야 하며, 저관리형으로 계획하고 노출되지 않는 매립형 조명을 권장한다.

• 단지현황

① 단지 배치도(공모단위A)

미술작품 설치 위치

② 단지 조감도(공모단위A)

미술작품 설치 위치

③ 미술작품 설치 위치도(공모단위A)

미술작품 설치 위치

20m × 20m 이내

잔디마당

2. 공모단위 B

• 지구위치: 대구광역시 북구 연경동 일원

• 지 구 명 : 대구연경S1

• 사 업 비 : 80,000천원

• 설치위치: 광장 내(인공지반 상부)

• 설치면적: 5m × 5m 이내

• 특기사항

․ 주민카페 주변 녹지 내 위치하며, 휴게시설 및 부속정원을 활성화 시키면서 입주민들에게 친근감을 주는 작품을 구상한다.

․ 미술작품의 주제는 특별히 제한하지 않으나 주변 환경과의 조화를 고려하고 입주민이 이해하기 쉬운 내용으로 구상한다.

․ 작품 설치 및 유지관리에 필요한 시설(좌대, 기초, 명패 등)을 포함하며 작품 반입 전 건설공사 옥외공간 시공주체와 협의하여야 한다.

․ 야간경관을 위한 조명을 설치하여야 하며, 저관리형으로 계획하고 노출되지 않는 매립형 조명을 권장한다.

• 단지현황

① 단지 배치도(공모단위B)

미술작품 설치 위치

② 단지 조감도(공모단위B)

미술작품 설치 위치

③ 미술작품 설치 위치도(공모단위B)

미술작품 설치 위치

5m x 5m 이내

주민카페

놀이터

3. 공모단위 C

• 지구위치: 경북 영천시 문외동 122 일원

• 지 구 명 : 영천문외

• 사 업 비 : 100,000천원

• 설치위치: 주출입구 주변

• 설치규모: 4m × 4m 이내

• 특기사항

․ 주출입구 주변 녹지 내 위치되므로 단지의 상징적인 랜드마크 역할을 할 수 수 있는 작품을 구상한다.

․ 미술작품의 주제는 특별히 제한하지 않으나 주변 환경과의 조화를 고려하고 입주민이 이해하기 쉬운 내용으로 구상한다.

․ 작품 설치 및 유지관리에 필요한 시설(좌대, 기초, 명패 등)을 포함하며 작품 반입 전 건설공사 옥외공간 시공주체와 협의하여야 한다.

․ 야간경관을 위한 조명을 설치하여야 하며, 저관리형으로 계획하고 노출되지 않는 매립형 조명을 권장한다.

• 단지현황

① 단지 배치도(공모단위C)

미술작품 설치 위치

4m x 4m 이내

미술작품 설치 위치

② 단지 조감도(공모단위C)

미술작품 설치 위치

③ 미술작품 설치 위치도(공모단위C)

미술작품 설치 위치

4m x 4m 이내