[붙임]

설계 평가기준 및 세부착안사항

1. 설계평가 기준

평가분야		평가항목	배점	비고
건축	배치계획	․배치․동선계획의 적정성 및 옥외공간 계획의 적정성	20	상대평가
	건축계획	․건축물의 예술성․작품성	10
		․내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등)	15
		․용도별 건축계획 합리성 및 실배치 계획의 효율성	15
	특화계획	․실용디자인 계획	10
사업성		․공사비 및 생애주기비용 절감을 위한 분야별 계획의 적정성	10
		․에너지절약형 건축물 계획	10
계			90

2. 설계세부평가기준

가. 배치계획(20점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
배치 계획	배치․동선계획의 적정성 및 옥외공간 계획의 적정성	․ 배치․동선계획의 적정성 - 건축물 배치는 지형 특성을 고려하여 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감이 되도록 하고, 소음 등 환경 위해요소가 최소화되도록 계획한다. - 부지의 효율성이 극대화 되도록 배치하며, 주변도로, 공원 등으로부터 접근성 및 주변경관 등을 고려하여 계획한다. - 근린공원과의 연관성을 고려하고, 주위환경을 차폐하지 않고 자연스럽게 연계될 수 있도록 계획한다. - 적정 외부공간 면적을 확보하고 과도한 사선축 사용으로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 계획한다. - 주차 및 진출입 차량동선 처리를 단순하고 명확하게 계획한다. - 이용자의 보행안전과 차량의 원활한 통행 및 사고예방을 위해 보행과 차량동선은 교차되지 않도록 계획한다. - 출입동선은 이용자의 편의를 고려하고, 인식이 용이한 위치로 계획한다. ․ 옥외공간 계획의 적정성 - 근린공원과의 일체감 있는 쾌적한 녹지·조계획을 수립하고 이용자들의 휴게 및 정서를 고려하여 실용적이고 활용성이 뛰어난 시설물 및 식재계획을 한다. - 시설물의 성격에 적합한 외부공간 체계를 구성하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄 수 있도록 변화를 부여한다.	20

나. 건축계획(40점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
건축 계획	건축계획의 예술성･ 작품성	- 주변환경과 조화되는 디자인으로 계획한다. - 과도한 장식 등을 지양하고 신선하고 간결한 디자인 계획을 한다. - 입지조건 및 주변환경과의 조화를 고려한 매스(mass) 계획, 입면 형태 및 색상계획이 되도록 한다. - 환경친화적인 외부마감재 사용과 창호의 적정한 계획을 통하여 조화로운 입면을 연출한다.	10
	내부공간의 합리적인 배치계획 (조닝, 동선등)	- 스페이스 프로그램에 적합하게 계획하여야 하며, 융통성 있는 평면계획을 수립한다. - 각실의 용도에 따라 수평•수직적으로 조닝하며, 합리적인 실배치를 통하여 사용자의 이용을 편리하게 한다. - 효율적인 내부동선을 위하여 계단, 화장실 등 코어계획을 적정하게 한다. - 로비, 홀 등 공유면적은 적정한 여유공간을 확보하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.	15
	용도별 건축 계획 합리성 및 실배치 계획의 효율성	- 스마트도시 통합운영센터 용도에 적합한 실별 건축계획과 결로 및 누수를 방지하고 환기를 극대화할 수 있도록 계획한다. - 각 실은 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려 하여 계획한다. - 관련성을 갖는 기능단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선분리 및 비상동선을 고려한다.	15

다. 특화계획(10점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
특화 계획	실용디자인 계획	․ 장식과 재료의 과도함을 배제한 실용성과 견고함을 바탕으로 한 품격 높은 디자인 구현 - 실용성과 견고함을 바탕으로 한 품격높은 디자인 기법의 아이디어 발굴을 통하여 경제성을 고려하고 지속가능한 디자인 건축물 유도를 위한 아이디어를 제시한다.	10

라. 사업성(20점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
사업성	공사비 및 생애주기비용 절감을 위한 분야별 계획의 적정성	- 건축물의 생애주기를 고려하여 공사비 절감 및 유지 관리 차원에서 생애주기 비용이 절감될 수 있는 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획을 한다.	10
	에너지 절약형 건축물 계획	- 에너지절약, 탄소저감 등을 위한 친환경, 고효율 기자재 도입 및 효율적인 신․재생에너지 설비를 계획한다. - 적정 창호면적 계획, 차양(수평, 수직루버), 환기 시스템 등 에너지 절약형 건축물 계획	10