설계 평가기준 및 세부착안사항

1. 설계평가 착안사항

- “문화가 일상되는 창의도시 건설”이라는 원주시 시정방침에 따라 지역 주민들의

문화 공유 및 창의 활동을 위한 시설이 되도록 건축물의 예술성과 독창성이 요구됨

- 중앙근린공원과의 연계를 통한 자연친화 계획 및 실내외 미세먼지 저감 계획

2. 설계평가 기준

평가항목		세부평가항목	가중치	비고
건축	배치계획	․부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 동선계획의 적정성 - Pre-passive 기술 적용 - 옥외공간 계획의 적정성	15	상대평가
	건축계획	․건축물의 예술성․작품성 - 건축물의 예술성, 작품성, 독창성, 조형성 - 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성	15
		․내부공간 계획의 적정성 - 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 실 배치계획의 합리성 및 효율성 (위치, 면적, 기능, 연계 등)	15
	특화계획	․자연 친화계획 및 실내외 미세먼지 저감계획	15
		․실용디자인 계획	10
사업성		․공사비 및 생애주기비용(LCC) 절감을 위한 분야별 계획의 적정성 - 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획 등	10
		․에너지절약형 건축물 계획	10
계			90

3. 설계세부평가기준

가. 배치계획(15점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
배치 계획	배치․동선계획의 적정성 및 옥외공간 계획의 적정성	․ 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 건축물 배치는 미기후 및 지형 특성을 고려하여 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감이 되도록 Pre-passive 기술을 도입하고, 소음 등 환경 위해요소가 최소화되도록 계획한다. - 부지의 효율성이 극대화 되도록 배치하며, 주변도로, 공원 등으로부터 접근성 및 주변경관 등을 고려하여 계획한다. - 적정 외부공간 면적을 확보하고 과도한 사선축 사용으로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 계획한다. ․ 동선계획의 적정성 - 주차 및 진출입 차량동선 처리를 단순하고 명확하게 계획한다. - 이용자의 보행안전과 차량의 원활한 통행 및 사고예방을 위해 보행과 차량동선은 교차되지 않도록 계획한다. - 출입동선은 이용자의 편의를 고려하고, 인식이 용이한 위치로 계획한다. ․ 옥외공간 계획의 적정성 - 주변 중앙근린공원 연계를 통한 자연친화적인 설계 요소를 도입한다 ․ 공원과 시설물 출입을 자연스럽게 연결하고, 공원환경을 조망으로 활용 ․ 공원 산책로, 시설물 활용 및 연계성 부여 등 - 건물 기능의 효과를 극대화하여 방문객 및 사용자들이 휴식 및 소통할 수 있는 커뮤니티 공간으로 조경계획을수립하고 이용자들의 휴게 및 정서를 고려하여 실용적 이고 활용성이 뛰어난 시설물 및 식재계획을 한다. - 시설물의 성격에 적합한 외부공간 체계를 구성하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄수 있도록 변화를 부여 한다.	15

나. 건축계획(30점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
건축 계획	건축계획의 예술성･작품성	․ 건축물의 예술성･작품성･독창성 - 매스 및 입면 계획시 독특한 디자인을 연출하고 미학적 관점을 충분히 고려하여 조형미와 상징성을 갖도록 한다. ․ 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성 - 입지조건 및 주변환경과의 조화를 고려한 매스(mass)계획, 입면 형태 및 색상계획이 되도록 한다. - 환경친화적인 외부마감재 사용과 창호의 적정한 계획을 통하여 조화로운 입면을 연출한다.	15
	내부공간 계획의 적정성	․ 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 스페이스 프로그램에 적합하게 계획하고 융통성 있는 평면계획을 수립한다. - 효율적인 내부동선을 위하여 계단, 화장실 등 코어계획을 적정하게 한다. - 로비, 홀 등 공유면적은 적정한 여유공간을 확보하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다. ․ 실배치 계획의 합리성 및 효율성(위치, 면적, 기능, 연계 등) - 각 실은 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려 하여 계획한다. - 관련성을 갖는 기능단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선분리 및 비상동선을 고려한다.	15

다. 특화계획(25점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
특화 계획	자연 친화계획 및 미세먼지 저감계획	․ 자연 친화계획 및 미세먼지 저감계획의 적정성 - 주변 공원과 연계된 자연 친화계획을 적용하고, 건축물 실내외 미세먼지 저감을 위한 아이디어를 제시한다.	15
	실용디자인 계획	․ 장식과 재료의 과도함을 배제한 실용성과 견고함을 바탕으로 한 품격 높은 디자인 구현 - 실용성과 견고함을 바탕으로 한 품격높은 디자인 기법의 아이디어 발굴을 통하여 경제성을 고려하고 지속가능한 디자인 건축물 유도를 위한 아이디어를 제시한다.	10

라. 사업성(20점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
사업성	공사비 및 생애주기비용 절감을 위한 분야별 계획의 적정성	- 건축물의 생애주기를 고려하여 공사비 절감 및 유지 관리 차원에서 생애주기 비용이 절감될 수 있는 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획을 한다.	10
	에너지 절약형 건축물 계획	- 에너지절약, 탄소저감 등을 위한 친환경, 고효율 기자재 도입 및 효율적인 신․재생에너지 설비를 계획한다. - 적정 창호면적 계획, 차양(수평, 수직루버), 환기 시스템 등 에너지 절약형 건축물 계획	10