2019 행정중심복합도시
공동캠퍼스 설계공모(1·2단계)지침서

V 1.0 (2019.10.21)

2019. 10.

			목 차
I. 공모운영규정 1 1. 공모의 목적 및 배경 1 2. 용어의 정의 2 3. 공모 개요 3 4. 공모 방법 5 5. 공모 조직 6 6. 공모 일정 8 7. 응모신청 등 9 8. 질의접수 및 답변 14 9. 전기 및 소방분야 사업수행능력평가 15 10. 응모작품 접수 및 제출물 16 11. 작품의 심사자격 상실 22 12. 작품심사 23 13. 당선작 선정 및 보상 27 14. 당선자 및 응모자 준수사항 28 15. 기타사항 28		II. 설계지침 30 1. 기본방향 30 2. 공동캠퍼스 마스터플랜 30 3. 임대형 캠퍼스 건축계획 34 ※ 붙임 및 관련 서식 43

※ 일러두기

건축법, 지구단위계획 등 관련 규정을 준수하여야 합니다.

본 지침의 규정과 지구단위계획의 내용이 다른 경우, 본 지침의 내용에 따릅니다.

설명자료를 포함한 도판이나 그림 등이 본 지침과 다를 경우 본 지침의 내용에 따릅니다.

대상지와 인접 부지(대학용지, 공원 등) 간의 연결 등을 위해 창의적이고 다양한 계획을 제안할 수 있고, 추후 검토과정을 거쳐 반영 여부가 결정됩니다.

공모 운영 등에 관련된 사항은 사정에 따라 전문위원(PA)과 주최자가 협의하여 일부 변경할 수 있습니다.

공모운영규정

1. 공모의 목적 및 배경

1.1. 공모 목적

본 공모는 행정중심복합도시(이하 행복도시)의 도시기능 확충 및 지속 가능한 발전구상을 위하여 4-2생활권 대학용지에 국내외 교육 및 연구기관이 공동으로 입주할 수 있는 공동캠퍼스를 조성하고자 합니다. 이에 선도적인 대학캠퍼스 모델을 제시한 응모자에게 임대형 캠퍼스의 기본 및 실시설계권을 부여하는 것을 목적으로 합니다.

1.2. 공모 배경

1.2.1. 행정중심복합도시

지난 2007년에 첫 삽을 뜬 행복도시는 현재 계획 목표를 단계별로 달성하며 2030년 완성을 향한 성숙단계에 접어들었습니다. 중심부 녹지를 둘러싼 거대한 고리 모양의 행복도시는 총 6개의 생활권으로 구성되어 있습니다. 이번 공모의 무대가 될 4생활권에는 대학을 중심으로 한 연구 및 첨단산업 기능이 자리 잡을 예정이며, 성숙단계인 행복도시의 자족기능 확충에 향후 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

1.2.2. 4-2생활권 산학연 클러스터

현재 4-2생활권에 조성 중인 ‘산학연 클러스터’에는 기업, 대학, 연구소가 집중적으로 유치되어, 지리적 근접성을 통한 상호 교류 및 혁신을 촉진할 예정입니다. 구체적으로는, 산업과 연구 기능을 담당할 도시첨단산업단지인 ‘세종테크밸리’에 IT･BT･ET 관련 다수의 기업 및 지원기관이 입주할 예정이며, 창업·벤처기업의 입주를 위한 ‘산학연클러스터 지원센터’는 건립을 완료하였습니다. 이번 공모의 대상인 대학부지는 이들 시설과 인접하여 산학연 클러스터의 가장 중요한 남은 한 축을 담당하게 될 것입니다.

1.2.3. 공동캠퍼스

행복도시의 첫 대학은 ‘공동캠퍼스’로 조성될 예정입니다. 행복도시의 특성을 살린 국가정책·행정 분야, 산학연 클러스터와 밀접히 연관된 IT･BT 관련 분야의 학과나 단과대학이 공동캠퍼스 시설 일부를 임대받거나 분양받아, 하나의 종합대학 규모의 캠퍼스를 이루게 될 것입니다. 따라서, 임대형 캠퍼스의 공용시설은 향후 분양형 캠퍼스의 구성원들도 함께 사용하게 될 예정입니다.

공동캠퍼스 전체의 운영은 향후 별도로 설립될 공익법인이 맡을 예정입니다.

이에, 이번 공모는 공동캠퍼스 전체에 대한 마스터플랜(1단계)과 임대형 캠퍼스에 대한 건축계획(2단계)을 중심으로 한 창의적이고 혁신적인 계획안을 요구하며, 향후 공동캠퍼스의 조성 과정을 함께할 비전과 역량을 갖춘 설계자를 모시고자 합니다.

2. 용어의 정의

본 지침에 사용된 용어는 본문에서 명백하게 달리 표시되지 않는 한, 본 지침의 어느 부분에 사용하든지 다음의 의미를 가집니다.

2.1. ‘산학연 클러스터’란 행복도시 4-2생활권 내 IT･BT･ET 관련 분야 및 행정 분야 특화 전략산업 중심의 공공기관, 연구기관, 대학, 첨단산업시설 등이 집적화된 권역을 의미합니다.

2.2. ‘공동캠퍼스’란 산학연 클러스터 내 창의적 인재양성과 산학연의 융합 효과를 극대화하기 위하여 대학ㆍ연구기관 등이 공동으로 입주 가능한 새로운 유형의 캠퍼스타운을 의미합니다.

공동캠퍼스 내 다양한 유형의 대학 유치 및 수요에 대응하기 위하여 개별 기관에 시설을 임대하는 ‘임대형 캠퍼스’와 용지를 매각하는 ‘분양형 캠퍼스’로 구분합니다.

2.3.  ‘설계공모’란 4-2생활권 대학용지 내 공동캠퍼스 구역의 입체적인 건축구상, 프로그램 간 효율적 공유 및 연계방안 구축 등을 위하여 최선의 계획안을 제시한 응모자에게 공동캠퍼스에 대한 기본 및 실시설계권을 부여하는 절차를 말합니다.

2.4.  ‘주최자’란 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』의 재정을 조달하고 감독하며, 그에 관한 제반 사항을 주관하는 한국토지주택공사 사장으로 대표되는 한국토지주택공사(LH)를 의미합니다.

2.5. ‘전문위원(PA: Professional Advisor)’이란 공모 시행 및 지침 수립을 위한 마스터플랜 검토, 공모지침서 등을 작성하고 원활한 공모 진행 및 당선작의 디자인 향상 등을 위한 자문을 위해 주최자가 위촉한 자를 의미합니다.

2.6. ‘응모업체’ 및 ‘응모자’란 본 설계공모지침 및 공고문에 의거 공모작품을 제출하는 자를 의미합니다.

2.7. ‘당선자’ 및 ‘당선작’은 심사결과 1등으로 선정된 응모자와 응모자의 제출작품을 의미하고 ‘예비당선자’ 및 ‘예비당선작’은 2등 또는 장려상으로 선정된 차순위의 응모자와 응모자의 제출작품을 의미합니다.

3. 공모 개요

3.1. 대상지 개요

■ 대상지 개요

1. 위      치 : 4-2생활권 내 공동캠퍼스구역(대학 4-2·4-7·4-8·4-9)

2. 규      모 : 약 60만㎡(대학용지 약 57만㎡ / 도로 포함)

3. 용도지역 : 제2종일반주거지역, 준주거지역 등

4. 허용용도 : 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제2조 제2호에 따른 대학, 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제2조 제5호에 따른 외국교육기관, 「신행정수도 후속대책을 위한 연기□공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법   시행령」 제29조의 4에 따른 연구기관 등

구 분	면 적	건축물 규모 등			비 고
		건폐율	용적률	최고층수
대학 4-2·4-8·4-9 (도로 포함)	539,622㎡	40% 이하	100% 이하	-	제2종일반주거지역
대학 4-7	66,080㎡	60% 이하	300% 이하	10층 (50m 이하)	준주거지역
합 계	605,702㎡	-	-	-

대지면적은 설계자의 계획개념과 산지, 암지역 등 부지 여건에 따라 일부 제척 가능

건축물 규모, 용도지역은 공모설계지침 준수

대학용지(대학 4-2·4-8·4-9) 내 획지 및 도로 형상, 최고층수는 자유롭게 제안 가능

대학 4-7은 건폐율 40%·용적률 100% 범위 내에서 계획하되, 건폐율 60%·용적률 300% 범위 내에서 향후 증축을 고려한 계획안 제시

3.2. 과업 개요

본 공모의 추정공사비, 설계용역비, 과업 범위, 과업 및 기간 등은 주최자의 사정에 따라 조정될 수 있음

3.2.1. 추정공사비(건축) : 약 1,260억 원(부가세 포함)

공동캠퍼스 운영계획 등을 고려하여 마스터플랜에 따른 임대형 캠퍼스의 단지 및 건축설계는 추정공사비를 초과하지 않도록 계획합니다.

3.2.2. 설계용역비 : 약 61억 원(부가세 포함)

계	건.기.토	도시	전기통신	소방(기계)	소방(전기)	비고
6,122,753천 원	5,246,072천 원	85,166천 원	558,717천 원	93,119천 원	139,679천 원	부가세 포함

실내디자인, 환경/색채디자인 설계업무 비용 포함, 건축물에너지효율등급 예비인증비, 녹색건축 예비인증비 등 각종 인증, 교통성 검토, 일조 시뮬레이션, 수질오염총량 협의자료 작성 등 포함

3.3.3. 과업 범위 : 임대형 캠퍼스의 단지 및 건축설계

개발계획 및 실시계획(지구단위계획) 관련 인허가 도서 작성 및 업무지원

건축, 토목, 기계, 전기·정보통신, 소방, 조경, 도시가스 등의 설계

계획설계, 기본설계, 실시설계 및 시방서, 예산내역서(WBS내역서 포함) 작성

설계에 필요한 구조계산, 용량 및 부하계산 등의 도서 작성

지반조사, BIM 설계도서 작성(실시설계 시 건축, 구조, MEP에 적용)

건축협의, 건축심의, 경관심의(필요시), 건축허가 등 인허가 관련 행정절차 이행(변경업무 및 제반 비용 포함)

공사발주를 위한 시방서, 수량산출, 예산내역서 작성 등(감독원, 지자체 요구 자료, 총사업비 검토, 조정 업무 및 VE 보고서 작성, 일상감사 포함)

토탈디자인 계획(익스테리어, 인테리어 및 내외부 색채계획, 외부시설물, 사인물 등)

최종성과물 관련 보고서 작성 및 제출

에너지관리서비스(BEMS) 적용, 에너지 절약 계획서 제출 및 협의(제반 비용 포함)

스페이스 프로그램 확정과 마감재 수준 결정을 위한 설명회 및 자문 업무

설계의 안전성 검토 관련 업무 수행(건설기술진흥법 시행령 제98조의 안전관리계획을 수립하여야 하는 지구)

‘건설기술진흥법’ 개정에 따라 실시설계 시 설계안전성 검토보고서 작성 및 건설안전의 위험요소 제거, 감소할 수 있는 방안 강구

설계공모 시 심사위원이 작성한 당선안 지적사항에 대한 설계 시 반영 조치결과 제출

신ㆍ재생에너지 설치에 따른 사전 업무(시험천공 등 제반 비용 포함)

건축물 예비인증 업무 수행(인증수수료 등 제반 비용 포함)

건축물에너지효율 1++등급, 초고속정보통신 특등급, 녹색 건축 최우수등급, 장애물 없는 생활환경 우수등급, 제로에너지건축물인증(5등급이상), 범죄예방환경설계 가이드라인을 반영한 범죄예방설계 등

설계지원업무 (착공 후 설계오류 및 누락 검증업무 등)

착공 초기 현장과 합동검토회의 후 설계도서 보완(2회차 이후는 현장요청에 한해 실시)

설계에 대한 민원 발생 시 적용설계의 타당성 입증 등 대응

기타 착공 전 관련 부서에서 필요하다고 인정하는 업무 등

추가(사후) 설계관리업무

건축착공 익일부터 사용검사일 (단, 준공도면 완료 시)

공사의 해당지구 각종 기술대상 응모요청 접수 시 출품 관련 업무지원

시공책임형 CM 입찰방식*으로 발주되는 지구는 설계를 수행하는 기간 동안 설계사(CM 대상 공종별 설계 담당자 포함)의 기술 인력은 시공사가 운영하는 합동사무소에서 함께 근무하는 것을 원칙으로 함.

* 시공책임형 CM 입찰방식 : 설계단계에서 시공사를 조기 선정하여 시공사의 노하우 등 선진기술요소를 설계단계에 반영하여 설계도서의 시공성 향상 및 설계 최적화를 목적으로 하는 방식

3.2.4. 과업기간 : 착수일로부터 15개월(개발계획 및 실시계획 반영 포함)

4. 공모 방법

4.1. 공모방식 및 범위

4.1.1. 공모방식 : 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2019-196호)에 의한   2단계 설계공모

1단계 공모 : 국내·외 설계업체 등을 대상으로 공동캠퍼스 마스터플랜 공모

1단계 당선작은 순위를 선정하지 않음

2단계 공모 : 1단계 당선업체(5作 이내)를 대상으로 임대형 캠퍼스 내 단지 및 건축설계 등 2단계 공모를 시행하여 최종 당선작 선정

4.1.2. 공모범위 : 공동캠퍼스 마스터플랜 및 임대형 캠퍼스 건축기본계획 작성

구분	공모내용
1단계 공 모	공동캠퍼스(대학4-2·4-7·4-8·4-9) 마스터플랜 - 공동캠퍼스 전체 부지면적 : 605,702㎡ (일부 제척 가능) * 분양형 캠퍼스 부지면적 : 132,000㎡ 이상(약 16,500㎡ 내외 × 8개소 이상) * 임대형 캠퍼스 및 기숙사 부지면적은 설계지침에 제시된 시설별 연면적을 고려하여 적정 부지면적 제시
2단계 공 모	1단계 공모에서 제안한 마스터플랜의 개념 유지 및 세부계획 등 마스터플랜에 따른 임대형 캠퍼스의 단지 및 건축설계 - 임대형 캠퍼스의 건축 연면적 ：약 50,600㎡ - 스페이스 프로그램 : 학술문화지원센터(학생회관, 운영본부, 도서관), 스포츠컨벤션홀, 기본시설(공동실험실, 임대대학 등)

4.2. 설계공모안 작성요령

4.2.1. 본 공모의 공식 언어는 한국어로 합니다. 다만, 필요에 따라 영어, 한자 등 다른 언어를 표기할 수 있으며, 영어 및 다른 언어 표기 시 괄호를 사용하여 한국어 표현을 명기해야 합니다.

한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌 발상 시 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 주최자 및 공모운영관리팀의 해석을 우선으로 합니다.

4.2.2. 모든 계량의 단위는 미터법(Metric System)을 사용합니다. (관련법에 따른 법정 계량 단위)

4.2.3. 응모자는 주최자가 제공하는 각종 규정 및 양식(설계공모지침서 등)에 따라 설계 공모안을 작성하여 제출합니다.

4.2.4. 설계공모안 작성에 필요한 자료는 공모홈페이지(행정중심복합도시디자인 홈페이지, www.happycity2030.or.kr)를 통해 제공됩니다.

5. 공모 조직

5.1. 주최자

5.1.1. 본 설계공모의 주최자는 한국토지주택공사(이하 LH)로서 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』를 총괄 감독하며, 그에 관한 제반 사항을 주관합니다.

5.1.2. 주최자는 설계공모의 결과에 따른 제반 사항을 시행합니다.

5.1.3. 본 설계공모는 LH 세종특별본부에서 진행하며, 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

부 서	한국토지주택공사 세종특별본부	비 고
주 소	세종특별자치시 가름로 238-3 (우) 30121
전 화	사업계획1부 (044)860-7808

5.2. 운영위원회

5.2.1. 운영위원회는 공모의 시행 및 관리를 원활하게 추진하기 위하여 행정중심복합도시건설청, 한국토지주택공사, 총괄조정체계의 총괄자문단, 행정중심복합도시의 공공건축가, 도시계획위원회 및 공동캠퍼스 자문위원회(건축분과), 세종특별자치시의 건축위원회 등으로 구성합니다.

5.2.2. 운영위원회의 역할은 다음과 같습니다.

평가방법, 심사위원 구성 등 공모지침에 대한 자문

기타 주관부서가 필요하다고 인정하는 사항 등

5.3. 전문위원 (PA: Professional Advisor)

5.3.1. 주최자는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』의 기획 및 운영 등에 대한 전문성 확보를 위하여 이화여자대학교 건축학과 이동훈 교수를 전문위원(PA)으로 위촉합니다.

5.3.2. 전문위원(PA)의 역할은 다음과 같습니다.

공동캠퍼스 설계공모를 위한 마스터플랜 수립 및 설계지침 작성

공동캠퍼스 설계공모 기획 및 운영관리 지원

공동캠퍼스 통합설계 및 기본설계 등을 위한 조정 및 자문

5.4. 공모운영관리팀

5.4.1. 주최자는 본 공모와 관련된 사항을 원활하게 진행하고 관리하기 위해 공모운영 관리팀으로 (사)대한국토·도시계획학회 행정중심복합도시 기획조정단(이하 KPA 기획조정단)을 지정합니다.

5.4.2. KPA 기획조정단은 본 공모 제반 사항의 운영 및 관리를 지원하며 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

부 서	(사)대한국토·도시계획학회 행정중심복합도시 기획조정단	비 고
주 소	세종특별자치시 가름로 238-3 (우) 30121
전 화	계획2팀 (044)865-9542	공모 운영 및 관리
공모홈페이지	http://www.happycity2030.or.kr

6. 공모 일정

구 분		일 정	비 고
사전공고		2019. 10. 08. (화)	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
설계공모 본공고 및 공모지침서 제공		2019. 10. 21. (월)
1단계	1단계 공모응모신청	2019. 10. 29. (화) 10:00 ∼ 10. 31. (목) 17:00	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
	질의접수 및 질의답변	접수 : 2019. 11. 04. (월) 10:00 ∼ 11. 06. (수) 17:00	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
		답변 : 2019. 11. 13. (수)
	응모작품 접수 (접수처 도착 기준)	2019. 12. 11. (수) 10:00∼17:00	추후공지
	기술심사	2019. 12. 12. (목)
	본심사	2019. 12. 13. (금)
	심사결과 발표(예정) 2단계 공고	2019. 12. 16. (월)	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
2단계	질의접수 및 질의답변	접수: 2019. 12. 19. (목) 10:00 ∼ 12. 20. (금) 17:00	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
		답변: 2019. 12. 27. (금)
	2단계 공모응모신청	2020. 01. 15. (수) 10:00∼17:00	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
	전기 및 소방분야 사업수행능령평가 서류접수	2020. 01. 16. (목) 10:00∼17:00	LH 세종특별본부 사업계획1부 (방문제출) 세부 일정은 9. 참조
	응모작품 접수 (접수처 도착 기준)	2020. 02. 18. (화) 10:00∼17:00	추후공지
	기술심사	2020. 02. 19. (수)
	본심사	2020. 02. 20. (목)
	심사결과 발표(예정)	2020. 02. 21. (금)	공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)
계약 및 PA 자문		2020. 02. ∼

공모 일정 및 관련 내용은 변경될 수 있으며, 변경 시 공모홈페이지(www.happycity2030.or.kr)를 통해 게시합니다. 이때, 변경 확인에 대한 책임은 응모자에게 있습니다.

관련 일정은 대한민국 표준시간(GMT+9)을 기준으로 합니다.

7. 응모신청 등

7.1. 응모신청자격

7.1.1. 1단계 공모의 응모신청자격은 다음 중 하나 이상의 자격요건을 갖춘 자(업체)로 단독 또는 공동으로 참여가 가능합니다.

① 건축사법에 따라 건축사사무소를 개설한 자

② 엔지니어링산업진흥법에 따라 도시계획 분야에 신고를 필한 자이거나 기술사법에 따라 도시계획 사무소를 개설한 자

③ 국내 및 국외 건축사

1단계 공모 시 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)들로 단독 또는 공동응모했을 경우 마스터플랜에 대한 책임건축사(기술사)를 선정해야 합니다.

7.1.2. 2단계 공모의 응모신청자격은 1단계 공모 당선자(팀)로서 다음의 조건을 모두 갖추어 참여해야 하며, 5개 팀 이내에서 공동수급체를 구성하여 참여해야 합니다.

① 건축사법에 따라 건축사사무소를 개설한 자

건축사사무소는 복수로 참여해야 합니다. 또한, 주요 시설별·건축물별로 응모자(대표자 포함) 중 1인을 지정건축사로 선정해야 하며, 시설별·건축물별 지정건축사는 소속(건축사사무소 등)이 달라야 합니다.

② 엔지니어링산업진흥법에 따라 도시계획 분야에 신고를 필한 자이거나 기술사법에 따라 도시계획 사무소를 개설한 자

7.1.3. 공동응모 신청 시 참여자(업체)의 수는 5개 팀 이하(『7.3.의 분야별 참여설계업체』 제외)로 구성합니다.

공동참가자 중 1인을 대표자로 선정하여 등록하며, 대표자는 7.1.1.의 ①의 자격요건을 갖춘 업체의 대표로 합니다.

동일 건축사사무소 내 공동 대표 일 경우에도 대표자 1인을 지정해야 합니다.

1단계 공모 시 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 국내 및 국외의 업체들로 공동응모했을 경우, 2단계 공모응모신청 시 7.1.1. ①의 자격요건을 갖춘 업체의 대표를 대표자로 선정해야 합니다.

대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계공모 관련 문서의 제출 및 수령, 권리의 취득 및 포기 등에 관한 권한을 가집니다.

대표자(또는 책임건축사(기술사)) 외 응모자(업체)는 1단계 질의접수 종료일까지 변경 가능하며, 변경된 응모신청서를 주최자에게 공모홈페이지를 통하여 제출해야 합니다.

7.1.4. 2단계 공모 공고 후 7.1.2. 중 하나 이상의 자격을 갖춘 자에 한하여 공동참여업체의 추가(1단계 응모자 포함 5개 팀 이내)가 가능하며, 1단계 공모 시 공동으로 참여한 자(업체)는 2단계 공모에 반드시 참여해야 합니다. 다만, 1단계 공모에 응모한 다른 업체(공동참여업체 포함)는 참여할 수 없습니다.

7.2. 응모제한

7.2.1. 본 공모는 단독 또는 공동응모 대상으로 1개 업체가 2개 작품 이상 중복응모하는 것(응모 마감 후 중복 응모가 확인된 경우 모든 중복 응모는 무효로 처리)과 단독으로 단계별 응모신청 후 공동으로 응모하는 것과 공동으로 응모신청 후 단독 응모는 불가합니다.

7.2.2. 본 공모는 우리 공사 건설기술 설계용역 평가지침에 따른 연간 당선 건수가 적용되는 공모이며, 설계용역 평가결과 등급별 보상 및 제재 기준은 다음과 같습니다.

공고일 현재 ‘19년 당선 가능 건수 이상인 업체라 하더라도 본 공모 최종 심사 시점(2020년)을 기준으로 해당 연도 당선 건수로 산정하므로 공모에 응모할 수 있음

평가 등급별 연간 당선 가능 건수

설계업체 평가결과		당선 가능 건수			비고
		건축	전기통신, 소방(전기)	소방(기계)
S등급	최상위 5%	3건 (+α)	5건 (+α2)	9건 (+α2)	· (+α) : 추가당선기회, 연간 1건으로 제한
A등급	상위 15%
B등급	중위 60%	2건 (+α)	4건 (+α2)	6건 (+α2)
C등급	하위 15%	1건 (+α)	3건 (+α2)	3건 (+α2)
D등급	최하위 5%

추가 당선 기회(α)

구 분	대상 건수	비고
추가당선기회	α = 최대 1건 (α = α1+α2)	α
추가당선기회 부여 업체	α1 = 6개 업체	①
동반성장형 응모기회	α2 = 동반성장형 추가당선기회 부여	②

① α1 : 추가당선기회 부여 업체

1) 주택설계․기술경진대회 상위업체

- ‘19년 주택설계․기술경진대회 미당선업체 중 상위업체(6개 업체)

2) 국토부 주관 건축상 수상업체

- ‘19년 국토부 주관 건축부문 건설‧설계경기 수상업체(2개 업체, 중복)

② α2 : 업체 간 경쟁 유도와 동반성장을 위해 설계용역 계획 물량의 75% 초과 공고 시 모든 응모업체에 동반성장형 응모기회 부여. 단) α1을 사용하여 추가 당선된 업체는 제외(해당 시점 시 COTIS에 사전공고)

당선건수 적용은 회계연도 기준으로 당선 시점으로 판단합니다.

예) '19.10.21. 공모 후 ‘20.02.20. 작품선정 시 ‘20년도 당선 건수로 적용

설계업체 평가(‘20년 발표) 미대상업체는 B등급에 준하여 당선 건수를 적용합니다.

공동응모는 참여사 모두 각각의 건수로 산정합니다.

턴키, PF사업, 당선이후 사업이 취소된 경우 및 용역 규모가 변경되어 설계용역비가 50% 이상 축소된 경우에는 건수 산정에서 제외합니다.

공동응모 시 설계공모 공고일 현재 대한건축사협회 등록 기술자 수 100인 이상인 업체는 상호 컨소시엄 금지합니다.

계획설계 분리발주 시 계획설계, 기본․실시설계 당선 건수를 각각 1건으로 계상합니다.

(보상제재강화) ‘19년부터 2년 연속 S등급 평가업체는 당선기회 4건+α 적용합니다. 단, 건축설계업체의 경우 2년 연속 D등급 평가업체는 추가 당선기회 부여를 제외합니다.

7.2.3. 공정거래법에 의한 기업집단은 동일한 설계업체로 간주하여 당선 건수는 합산, 연간 당선 가능 건수는 다수건수 업체의 건수를 적용합니다. (단, 당선 건수 산정은 2020년 설계공모 적용)

7.2.4. 설계공모 시 불공정행위로 신고 된(기간 : 응모신청일∼작품 접수일) 업체는 소명할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 소명하지 못하거나 자료제출을 하지 않은 설계업체는 공모심사에서 제외될 수 있습니다. (단, 불공정행위가 사후에 발견될 경우 설계용역평가 최하등급을 적용함)

7.2.5. 분담이행방식의 전기․통신, 소방업체가 응모신청 이후 타 지구에 당선되어 응모제한 요건에 해당하는 경우 1회에 한하여 변경할 수 있습니다.

7.2.6. 용역수행을 위한 전기분야 사업책임기술자는 건축전기설비기술사 자격을 보유하고 있어야 합니다.

향후 「LH 설계수행방안」및「LH 건설기술 설계용역 평가지침」 개정에 따라 내용이 변경될 수 있습니다.

7.3. 기타 분야별 참여설계업체 자격 관련 사항

7.3.1. 7.1.1. ①의 건축사사무소 등록업체가 전기 및 정보통신 분야와 소방분야의 설계 자격요건을 갖춘 경우 외에는 전력기술관리법 및 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등의 관련 규정에 의거 해당 분야 설계용역업체와 분담이행방식으로 3개 팀 이하로 구성하여 응모해야 합니다.

7.3.2. 전기 및 소방분야는 별도의 사업수행능력평가를 받아야 합니다.

관련 사항은 『9. 전기 및 소방분야 사업수행능력평가』 참고합니다.

7.3.3. 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역계약 체결 시 전기, 통신 분야 및 소방(기계소방․전기소방)분야는 응모 시 참여한 업체와 분담이행방식으로 계약해야 합니다. 단, 당선자가 해당 분야 자격요건 충족 시에는 예외) 제연설비 설치대상 지구는 전문소방시설설계업(기계소방) 등록업체만 가능합니다. (전기소방은 예외)

7.4. 응모신청방법 및 구비서류

7.4.1. 응모신청방법

응모신청은 응모신청 기간 내 공모홈페이지(www.happycity2030.or.kr)에서 온라인으로 접수합니다.

1단계 공모 응모신청기간 : 2019년 10월 29일 10시 ~ 2019년 10월 31일 17시

2단계 공모 응모신청기간 : 2020년 1월 15일 10시 ~ 17시

2단계 공모 응모신청은 1단계 공모 당선자(팀)에 한하며, 2단계 응모신청기간 내 관련 서류 1식 미제출 시 1단계 공모 당선이 취소될 수 있습니다.

공모홈페이지 내 계정(1단계·2단계 응모신청 시 동일한 계정)을 생성하여 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』의 응모신청 게시판에 제출서류 1식을 제출하며, 해당 사항이 없는 서류는 제출하지 않을 수 있습니다.

구비서류의 원본(건축사자격증 등은 원본대조필을 포함한 사본)은 1단계ㆍ2단계 작품제출 시 함께 제출합니다.

7.4.2. 1단계 공모 응모신청 제출서류

① 1단계 공모 응모신청서 및 접수증

접수증은 응모신청서상의 대표자 이메일로 개별 발송하며, 세부 일정은 별도 공지합니다.

② 심사위원 이의 신청서

③ 자격확인 서류(해당자(업체)에 한함)

건축사 : 국내외 건축사자격증

건축사사무소 : 건축사사무소 신고필증, 사업자등록증

도시계획 엔지니어링 : 법인등기부등본, 사업자등록증

④ 각서 및 청렴서약서

⑤ 책임건축사(기술사) 지정 신고서(해당자에 한함)

⑥ 공동응모 시 추가 구비서류 : 대표자선임계(해당자에 한함), 공동응모협정서

7.4.3. 2단계 공모 응모신청 제출서류

① 2단계 공모 응모신청서 및 접수증

② 1단계 공모 당선증 사본

2단계 공모 응모신청 접수증 및 1단계 공모 당선증은 응모신청서상의 대표자 이메일로 개별 발송하며, 세부 일정은 별도 공지합니다.

③ 심사위원 이의 신청서

④ 대표업체 : 법인인감증명서, 법인인감 또는 사용인감, 사용인감계

⑤ 자격확인 서류

건축사사무소 : 건축사사무소 신고필증, 사업자등록증

도시계획 엔지니어링 : 법인등기부등본, 사업자등록증

1단계 공모 응모신청 시 제출한 자(업체)는 다시 제출하지 않아도 됩니다.

⑥ 분야별 참여설계업체(7.2. 해당 업체) 자격 증빙서류

전기, 통신, 소방 자격 증빙서류 사본 및 법인등기부등본 1식

⑦ 각서 및 청렴서약서

⑧ 대표자선임계, 공동응모협정서

공동응모자(업체)의 변경이 없는 응모자(팀)도 『7.3.의 분야별 참여설계업체』를 포함하여 각서 및 청렴서약서, 대표자선임계, 공동응모협정서를 제출합니다.

7.5. 응모신청 시 유의사항

7.5.1. 응모작품의 설계에 참여하는 업체는 공고일 현재 등록 법인이어야 합니다.

7.5.2. 응모작품에 참여하려는 개인 또는 법인 등 응모자의 중복참여(공동응모자 포함)는 불가합니다.

응모작품의 설계에 참여한 응모자의 중복참여 여부 등은 법인인감증명서 외 제출서류 및 대표자 명의 등을 바탕으로 공모 주최자 및 공모운영관리팀에서 판단합니다.

7.5.3. 응모신청 접수결과 신청업체가 1개 이하일 경우 추가 1회 재응모 신청기회를 부여(별도 공고)하며, 추가 신청 이후 신청업체가 1개 이하일 경우에는 공모가 취소될 수 있습니다.

7.5.4. 응모신청 후 1단계 질의답변 기간까지 참여 포기각서를 제출하지 않고 1단계 작품을 미제출하거나 1단계 공모 당선 후 2단계 작품을 미제출할 경우, 응모신청자(공동응모자 포함)는 향후 2년간 LH가 주최하는 설계공모에 참여가 제한될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

7.5.5. 공동응모 시 공동응모에 따른 책임과 권리 사항은 국가를당사자로하는계약에관한법률, 건설기술진흥법 및 정부계약예규 등의 관련 규정에 따릅니다.

7.5.6. 응모자는 심사위원 자격에 대하여 이의가 있을 경우 1단계·2단계 응모신청 시 심사위원 이의 신청서를 제출하며, 미제출 시 심사위원 선정에 관하여 이의가 없는 것으로 간주합니다.

7.6. 참고자료 제공

7.6.1. 본 설계공모의 응모신청 및 기타 공모 관련 참고자료의 제공은 공모홈페이지 (www.happycity2030.or.kr)를 통하여 진행합니다.

7.6.2. 설명자료(공모설계지침서 등)에 포함된 도판이나 그림, 이미지는 개념 설명을 위한 참고자료입니다.

7.6.3. 공모 중 발생하는 자료나 정보는 공모홈페이지에 게재될 예정이며, 참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있습니다.

8. 질의접수 및 답변

8.1. 질의접수 및 답변은 2단계 공모에 따라 2회 시행되며, 단계별 질의접수 마감 시간까지 공모홈페이지(www.happycity2030.or.kr)에 접수된 질의에 한하여 답변이 공지됩니다.

1단계 질의접수 기간 : 2019년 11월 4일 10시 ~ 2019년 11월 6일 17시

1단계 질의답변 기간 : 2019년 11월 13일

2단계 질의접수 기간 : 2019년 12월 19일 10시 ~ 2019년 12월 20일 17시

2단계 질의답변 기간 : 2019년 12월 27일

8.2. 질의답변은 공모홈페이지에 일괄 게시하며, 개별회신하지 않습니다.

8.3. 질의에 대한 답변은 공모지침서 수정본의 효력을 가지게 됩니다.

9. 전기 및 소방분야 사업수행능력평가

전기 및 소방분야 추정가격이 정부고시금액 이상인 지구에 한함

9.1. 일정

구 분	일 정	비 고
서류제출	2020. 1. 16. (목) 10:00 ~ 17:00	서류 제출처 : LH 세종특별본부 사업계획1부(방문제출)
사업수행능력평가	서류접수 후 평가 실시
평가결과통보	평가 완료 후 개별통보
(부적격 통보 시) 평가결과 이의제기	결과 통보 후 3일 이내
(부적격 통보 시) 재선정업체 서류제출	결과 통보 후 3일 이내

9.2. 제출서류

사업수행능력평가 서류 1부 제출(방문제출)

신청서 등 관련 제출서류는 LH 전자조달 홈페이지(http://ebid.lh.or.kr)에서 확인

LH 홈페이지에 등재되어있는 신청서 작성예시를 참고하여 작성하며, 신청서와 함께 해당 파일을 저장한 USB 및 담당자 명함(서류보완 시 필요) 제출

※ LH 전자조달 홈페이지(http://ebid.lh.or.kr) → 고객센터 → 자료실 → 전기설계용역 사업수행능력평가지침 및 소방공사 설계 감리용역 사업수행능력평가지침을 다운로드(가장 최신 버전) 후 관련 신청서류 작성 및 제출

※ 서류제출 시 반드시 제본하여 제출할 것

※ <사업수행능력 세부평가기준 변경사항>

1. “라. 3)교육실적”은 국민안전처 인정 교육제도가 시행되기 전까지는 평가를 한시적으로 유예[만점(3점) 적용]

소방공사 설계감리용역 사업수행능력평가 지침 제출서류 외 추가제출 서류

소방기술자의 부실벌점에 관한 확인서(협회발급)

기술개발실적(특허, 실용신한) 관련 증빙서류[최초출원(지정)일 및 최초출원(지정)자 포함]

위임장(대리인의 신분증 지참)

사업수행능력평가 서류를 제출하지 않은 응모자는 설계공모 참여를 포기한 것으로 간주

9.3. 사업수행능력평가

사업수행능력평가 결과, 전력기술관리법시행규칙 제27조의2의 규정 및 소방시설공사업법 시행규칙 제23조의2와 설계업자·감리업자의 사업수행능력 세부평가기준 제10조 및 소방공사 설계·감리용역 사업수행능력평가기준 제6조에 의한 입찰참여자격 점수 이상을 얻어야 합니다. 점수를 얻지 못할 경우 1회에 한해 새로운 전기 및 소방분야 설계업 등록업체를 선정, 동일한 절차를 거칠 수 있습니다.

평가결과 이의제기 시 재심사를 실시하며 재심사 완료 즉시 재심사 결과를 개별통보합니다.

재선정업체 서류제출접수 후 재평가를 실시하며 제안서 제출기한 내 결과를 통보합니다.

10. 응모작품 접수 및 제출물

10.1. 제출도서의 종류 및 규격

제출도서의 종류 및 작성요령은 변경될 수 있으며 자세한 사항은 설계지침에 따라 제출하여야 합니다.

구분		제출도서	수량	서식	비고
1단계 공모	1	1단계 응모신청 시 제출서류(원본)	1식	-	7.4.2. 참조
	2	1단계 공모 응모신청 접수증	1부	[#서식1-2]	별도 이메일 발송
	3	1단계 공모 작품접수서	1부	[#서식10-1]
	4	참여 외부전문가 신고서	1부	[#서식11]
	5	전시·홍보 및 출판 등 이용 동의서	1부	[#서식12]
	6	서면질의 답변 담당자 지정 통보	1부	[#서식13]
	7	위임장	1부	[#서식2]	대리 제출 시 신분증 지참
	8	1단계 설계설명서	15부	[#서식16]	10.2.2. 참조 A3(420×297㎜) 15매 이하
	9	USB	1식	[#서식18]	10.2.6. 참조
	10	모형	1식	-	10.2.3. 참조
2단계 공모	1	2단계 응모신청 시 제출서류(원본)	1식	-	7.4.3. 참조
	2	2단계 공모 응모신청 접수증	1부	[#서식1-2]	별도 이메일 발송
	3	2단계 공모 작품접수서	1부	[#서식10-2]
	4	주요 시설물별 지정건축사 명단	1부	[#서식5]
	5	서면질의 답변 담당자 지정 통보	1부	[#서식13]
	6	참여 외부전문가 신고서	1부	[#서식11]
	7	위임장	1부	[#서식2]	대리 제출 시 신분증 지참
	8	설계도판	1식	[#서식15]	10.2.4. 참조 A0 (841×1,189㎜) 2매
	9	2단계 설계설명서	15부	[#서식16]	10.2.2. 참조 A3(420×297㎜) 20매 이하
	10	작품설명자료(파일 제출)	-	[#서식17]	10.2.5. 참조 별도의 출력물 미제출
	11	추정공사비 내역서	1부	[#서식19]
	12	USB	1식	[#서식18]	10.2.6. 참조

제출 목록은 변경될 수 있으며 추후 제공되는 공지사항에 따르며, 해당 사항이 없는 제출서류는 제출하지 않을 수 있습니다.

10.2. 제출도서 작성요령

10.2.1. 공통사항

모든 제출도서의 공식 언어는 한국어로 합니다. 다만, 필요에 따라 한자 등 다른 언어를 표기할 수 있으며, 영어 및 다른 언어 표기 시 괄호를 사용하여 한국어 표현을 명기해야 합니다.

한국어와 영어 등 다른 언어 사이에 해석상의 충돌 발상 시 한국어를 우선으로 하며, 분쟁 발생 시 주최자 및 공모운영관리팀의 해석을 우선으로 합니다.

모든 제출도서의 숫자는 아라비아 숫자로 하고 계량 단위는 국제단위계(SI)의 미터(M)입니다.

모든 제출도서에 표기되는 도면의 축적과 방위는 정확히 표기하며, 대상지 범위 및 크기, 제출도서 왜곡 등을 사실과 다르게 임의 조정 시에는 심사위원회에 상정하여 사실이 확인되면 심사위원회 판단에 따라 감점 또는 실격처리 될 수 있습니다.

모든 제출도서에는 익명성 유지를 위해 주최자가 임의의 고유번호(PIN)를 부여하여 심사 기간동안 사용합니다.

고유번호(PIN)는 작품제출이 완료된 이후 주최자 측에서 별도로 부여하며, 제출자에게는 공개하지 않습니다.

설계도판, 설계설명서, USB(제출용 봉투) 등을 제출할 때 공모지침서에 맞게 고유번호(PIN)를 기재할 수 있는 공간을 확보해야 합니다.

모든 도서에는 응모자를 알아볼 수 있는 어떤 표시도 할 수 없으며, 이를 위반할 시 주최자가 심사위원회에 상정하여 심사위원회의 판단에 따라 심사대상에 제외할 수 있습니다.

10.2.2. 설계설명서 (1단계·2단계 공모 시 각각 제출)

A3(420㎜×297㎜) 규격으로 구성하며, 장변이 수평이 되도록 작성합니다.

A3 규격을 초과할 경우 A3 크기로 접어서 제본합니다.

테두리 없이 좌편철(단면인쇄)로 제출합니다.

1단계 설계설명서는 링제본(백색)하고, 2단계 설계설명서는 무선제본(링 또는 와이어 사용 금지)하여 제출합니다.

표지는 [#서식16]을 참고하여 작성하되, 백색의 레자크지를 사용합니다.

내지는 백색의 백상지(180g/㎡ 이하)로 무광 용지를 사용하며, 단면인쇄로 합니다.

설계설명서의 구성 및 표현방법은 다음과 같습니다.

1단계 설계설명서 내 3D 이미지는 렌더링을 불허합니다.

2단계 설계설명서의 배치도는 [#제공자료1]에서 지정한 축적 및 방위에 따릅니다.

2단계 설계설명서의 평면도는 흑백으로 작성합니다.

표지 및 목차를 제외한 모든 페이지에 쪽 번호를 기재하며, 그 위치는 자유입니다.

이 외의 구성 및 표현방법(글, 그림, 색상, 다이어그램, 축적 등)은 자유롭게 작성합니다.

설계설명서는 『매수산정표』에서 지정한 매수 이내에서 작성합니다.

매수 산정 시 A3 규격을 기준으로 산정하며, A2는 1매 사용 시 A3를 2매로 산정합니다.

표지 및 목차는 매수 산정에서 제외하며 간지를 사용할 수 없습니다.

개요, 건축계획개념, 대표 평면도(지하층, 1층, 기준층, 지붕층 등), 입면도, 단면도, 내외부 재료마감계획서는 모든 시설물의 표현이 가능하도록 매수 산정에서 제외합니다.

설계설명서에 포함되어야 할 기본 내용 및 매수산정표는 다음과 같습니다.

구분		내용	매수		세부 내용
1단계 설계 설명서	1	계획개념	1매 내외		공동캠퍼스 마스터플랜 및 건축계획 개념
	2	대지현황분석	1매 내외		원지형분석, 산학연 클러스터 단지와의 관계 등 주변 도로(BRT 도로, 외곽순환도로 등)와의 관계
	3	설계개요	1매 내외		공동캠퍼스 대지면적, 임대형 캠퍼스, 분양형 캠퍼스 등의 시설별 대지면적 등 부지 제척 범위 및 면적 등 마스터플랜에 따른 건축개요, 녹지율, 주차대수 등
	4	공동캠퍼스 마스터플랜	1매		개발계획평면도(건폐율, 용적률, 최고층수 등 표기)
			5매 내외		토지이용계획 및 기본구상(마스터플랜 배치도) - 도로 및 획지(가용지 등) 구상 대지조성계획(제척 계획, 단면도 등) - 원지형과 계획지형에 대한 변경사항 - 절성토계획(원지형 훼손의 최소화 방안 등) 조경, 교통 등 외부공간계획 대상지 주변 현황을 고려한 계획 - 인접시설(대학, 상업, 연구시설 등) 간 연계방안 - 주변 도로(BRT 도로, 외곽순환도로 등)를 고려한 계획(진입계획, 소음대책 등)
	5	건축계획방향	4매 내외		시설별 건축물 배치 및 규모계획 시설별 디자인가이드라인 등
	6	기 타	2매 내외		유틸리티□에너지 계획 등 단계별 구상방안 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항
	합계		15매 이하
2단계 설계 설명서	1	조감도 및 투시도	3매		5컷 이상(공동캠퍼스 마스터플랜의 전체 조감도 1컷 포함) 스케일 등 설계내용을 왜곡하지 않도록 표현
	2	설계개념	1매 내외		설계개념, 계획의 주안점, 디자인 전략 등
	3	설계개요	1매 내외		공동캠퍼스 대지면적(부지제척면적) 임대형 캠퍼스, 분양형 캠퍼스 등 시설별 대지면적, 건축계획, 주차계획 등의 개요
	4	배치도 ([#제공자료1] 참조)	2매 (A2 1매)		공동캠퍼스 마스터플랜을 포함한 배치도 인접 대지의 주요 레벨, 등고선 등 표기 계획지반고, 층수 등 높이 산정기준 표기
	5	공동캠퍼스 마스터플랜	1매		개발계획평면도(건폐율, 용적률, 최고층수 등 표기)
			4매 내외		1단계 당선(안)의 개념 유지 및 주요 내용 - 단지계획, 외부공간계획, 동선계획 등 - 분양형 캠퍼스, 기숙사 건축계획의 주요 지침 등
	6	배치계획	4매 내외		임대형 캠퍼스 배치 및 토지이용계획 시설배치 및 외부공간활용 등 대중교통 연계 동선 및 차량, 보행, 자전거 등 동선계획
	7	건축계획	매수 제한 없음	시설별 2매 이하	시설별 건축개요, 면적표, 주차대수 등 건축계획개념도, 특화계획 등 - 평면, 입면, 재료 등 설계 및 디자인 적용 개념 시설별 내외부 재료 및 색채계획
				-	시설별 대표 평면도(지하층, 1층, 기준층, 지붕층 등), 단면도, 입면도 등
	8	기타 특화계획	3매 내외		공공성 제고 방안 등 특화계획 친환경계획, 범죄예방환경설계(CPTED), 미세먼지저감방안 등 기타 설계자가 필요하다고 인정하는 사항
	9	관련 법규검토서	1매 내외		건축법, 지구단위계획 등 관련 법규검토서
	합계		20매 이하		‘7. 건축계획’ 매수 산정 제외

10.2.3. 모형 (1단계 공모 시 제출)

모형은 [#제공자료2]의 『모형경계 예시도』를 참고하여, 500㎜×700㎜(가로×세로)의 규격으로 1:2,000의 축적으로 작성합니다.

방위는 정북방향이 모형의 상단이 되도록 제작하며, 원형방위표(예시도에 지정된 방위표 준수)를 사용합니다.

표현 범위는 다음과 같습니다.

구체적인 모형 표현 범위는 [#제공자료2]의 『모형경계 예시도』를 참조합니다.

모형은 백색의 우드락(지형)과 압축 스티로폼(건축물의 매스) 재료 사용을 원칙으로 하며, 분양형 캠퍼스, 임대형 캠퍼스, 기숙사, 외부공간(광장, 녹지축 등) 등의 영역표시를 위하여 최소한의 재료(라인테이프 등)를 이용한 최소 표현은 가능합니다.

공동캠퍼스 내 건축물 표현은 건축물 규모를 알 수 있는 압축 스티로폼 또는 3D 프린터를 이용한 최소한의 매스 표현만 가능하며, 건축물의 입면·창호 및 선형 난간 등의 표시는 금지합니다.

대상지 외 주변 지형 등에 대해서는 임의표현이 가능하며, 건축물 표현은 금지합니다.

모형 바닥은 2㎝ 두께의 압축 스티로폼(20t)을 사용하며, 그 외의 모형 받침대 및 덮개(유리, 아크릴 등) 사용은 금지합니다.

모형 제출 시 이동 및 보관 등이 용이하도록 백색의 우드락을 이용한 상자에 담아 제출합니다.

10.2.4. 설계도판 (2단계 공모 시 제출)

A0(841㎜×1,189㎜) 규격으로 2매 구성하며, A0의 장변이 수직이 되도록 작성합니다.

설계도판은 무광 용지에 출력하고, 10㎜ 폼보드 위에 부착합니다. 이때, 별도의 액자를 하거나 장식물 부착을 금지합니다.

설계도판의 구성 및 표현방법(글, 그림, 색상, 다이어그램, 축적 등)은 자유롭게 작성합니다.

설계도판의 후면 오른쪽 위에 [#서식15]을 참고하여 고유번호(PIN)를 표기할 공간을 규정에 맞게 작성하고 공란으로 비워둡니다.

설계도판에 포함되어야 할 기본 내용은 다음과 같습니다.

조감도 및 투시도

설계개요, 계획개념도 등

1단계 공모(안)에 따른 공동캠퍼스 마스터플랜의 주요 내용(단지계획, 배치도 등)

임대형 캠퍼스 단지 및 건축계획(시설별 개요, 대표 평면도, 입면도, 단면도 등)

특화계획, 조경계획, 친환경 계획 등

10.2.5. 작품설명자료 (2단계 공모 시 제출)

작품설명자료는 A3(420㎜×297㎜) 규격으로 구성하며 장변이 수평이 되도록 작성합니다.

작품설명자료는 파일 형태(*.ppt, *.pdf 등)로 10.2.6.의 USB에 포함하여 제출합니다.

별도의 출력물은 제출하지 않습니다.

작품설명자료는 10분 이내의 발표 시간을 고려하여 30매 이하로 작성합니다.

표지 및 목차는 매수 산정에서 제외하며 간지를 사용할 수 없습니다.

표지 및 목차를 제외한 모든 페이지에 쪽 번호를 기재하며, 그 위치는 자유입니다.

작품설명자료에 포함되어야 할 내용은 다음과 같습니다.

작품설명자료는 설계도판 및 설계설명서의 내용만으로 구성하며, 설계평가착안사항에 대한 특징적인 계획을 작성합니다.

목차는 12.3.7.의 『평가기준표』의 평가항목을 참고하여 구성합니다. 설명자료의 구성 및 표현방법은 자유롭게 표현할 수 있으며, 30매 이하의 범위에서 설계설명서를 그대로 사용해도 무방합니다.

10.2.6. USB (1단계·2단계 공모 시 각각 제출)

출판 및 전시를 위해 출품작의 내용을 담은 USB를 제출합니다.

관련 서류 1식(원본의 스캔 파일)

모든 설계도판을 합한 단일 파일(원본 파일, 이미지 파일)

설계설명서 문서 파일(원본 파일, *.pdf)

설계도판, 설계설명서의 조감도·투시도 등 주요 이미지 파일(해상도 300dpi 이상)

작품설명자료 파일(원본 파일, *.pdf)

공동캠퍼스 배치도, 주요시설별 건축도면(*.dwg, *.pdf)

최종 3D 모델링 원본 파일(*.skp)

향후 행복도시 경관분석 및 홍보영상 제작을 위하여 스케치업 파일 제출 원칙

스케치업 외 프로그램에서 모델링 후 불러들인 파일은 삭제하여 용량을 최소화 제출

이외의 세부 지침은 [#붙임1] 참고

제출 파일은 범용되는 파일 형태(*.hwp, *.jpg, *.dwg, *.skp, *.ppt, *.psd, *.mp4, *.pdf 형식 등)로 제출합니다.

설계도판, 설계설명서, 작품설명자료, 건축도면, 3D 모델링 파일은 향후 홍보, 공모작품집 출판 등의 목적으로 수정·편집이 가능한 원본 파일을 제출합니다.

제출한 USB는 반환하지 않습니다.

USB는 [#서식18]을 참고하여 일반 백색 우편 봉투에 담아 제출합니다.

10.3. 작품접수 일정

10.3.1. 제출기한은 다음과 같습니다.

1단계 작품제출 : 2019년 12월 11일(수) 10시 ~ 17시

2단계 작품제출 : 2020년 2월 18일(화) 10시 ~ 17시

10.3.2. 제출방법은 제출기한 내 방문접수만 가능하며, 접수장소는 향후 별도로 공모 홈페이지(www.happycity2030.or.kr)에 공지할 예정입니다.

제출작품의 파손 또는 훼손을 우려하여 우편접수 불허

10.3.3. 접수 시 대기표를 부여할 예정이며, 작품접수 마감 시간(17시) 전까지 대기표를 받은 응모자만 작품접수가 가능합니다.

10.3.4. 작품접수 마감 시간 이후에는 응모작품에 대한 일체의 변경 또는 수정을 불허합니다.

10.4. 작품의 익명성

10.4.1. 응모작품을 포함한 모든 제출물에는 응모자의 신원이 노출될 수 있는 어떠한 표시도 있어서는 안 되며, 이를 위반한 응모작은 심사에서 제외됩니다.

10.4.2. 작품접수서와 부속서류 이외의 모든 제출도서는 종류별로 이중으로 포장하며, 겉 포장에는 응모신청 시 접수번호를 표기하고, 안 포장에는 일체 표기를 하지 않아야 합니다.

10.4.3. 작품의 익명성은 심사결과가 발표되기 전까지 보장됩니다.

11. 작품의 심사자격 상실

11.1. 제출작품에 대한 사전설명 금지위반

11.1.1. 응모업체는 공모운영 관련자, 주최측 관계자, 심사위원 또는 그 측근에게 방문, 전화, 이메일, 메시지(문자, 음성 및 그림전송 등), SNS(트위터, 페이스북, 카카오톡, 밴드 등의 게시물 또는 직접 메시지 전송) 등을 이용하여, 작품의 특징이나 제목, 접수번호, 고유번호(PIN)를 알려주거나 작품 내용을 보여주는 등 작품의 익명성과 심사의 공정성을 해칠 수 있는 어떠한 방식의 사전설명도 해서는 안 됩니다.

11.1.2. 작품심사 시 심사위원에게 개별적으로 사전설명이 있었는지 여부를 확인받아, 사전설명이 있었을 경우 심사위원회에서 판단하여 실격 처리합니다.

11.2. 관련 법령 및 공모지침 위반

11.2.1. 기술심사 결과 다음의 사유에 해당하는 참가자가 발생한 것으로 판단된 경우, 감점 또는 실격 처리될 수 있습니다.

① 공고문 및 설계공모 지침서에서 규정한 사항을 위반한 경우

② 건축법, 세종특별자치시 관련 조례 등 관련 법령을 위반한 경우

③ 작품의 익명성을 위반하는 경우

④ 기타 이에 준하는 심각한 결격사유의 발생으로 감점 또는 실격이 타당한 것으로 판단될 경우

11.3. 당선 이후 위반사항 발견 시 처리

11.3.1. 당선된 이후에도 관련 법령 및 공모지침 위반사항(11.2. 해당 사항)이 추가로 확인될 경우 전문위원(PA)은 설계 보완을 요구할 수 있습니다. 또한, 상기 사항(11.1. 11.2. 해당 사항) 위반 시 사안에 따라 주최자의 판단으로 당선 또는 수상이 취소될 수 있습니다.

12. 작품심사

12.1. 심사위원회 구성 및 운영

12.1.1. 심사위원회는 심사위원장 1인을 포함하여 관련 분야 전문가 총 7인의 심사위원으로 구성하며, 심사위원회 명단(가나다순)은 다음과 같습니다.

구 분		성 명	소 속	비 고
심사 위원	1	김기호	서울시립대학교
	2	신춘규	씨에스건축사사무소
	3	우대성	오퍼스건축사사무소
	4	이중원	성균관대학교
	5	조항만	서울대학교
	6	진영효	두리공간연구소
	7	한광야	동국대학교
예비 심사위원		박 훈	강원대학교

12.1.2. 심사위원들은 심사위원회를 통해 심사위원장을 선출하고, 구체적인 심사방식 및 절차 등을 결정합니다. 심사위원장은 설계공모 규정을 준수하고 결정된 심사방식과 절차를 통해 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사보고서를 작성하여 주최자에게 제출합니다.

12.1.3. 전문위원(PA)은 심사에 참여하지 않으며, 설계지침 설명 및 심사 운영을 지원합니다.

12.1.4. 심사위원회에는 심사위원 정수의 70% 이상이 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 70% 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최합니다.

12.2. 심사의 진행

12.2.1. 본 공모의 심사는 2단계 공모방식에 따라 1단계 심사·2단계 심사로 진행합니다.

12.2.2. 모든 심사는 기술심사와 본 심사로 나누어 진행합니다.

12.2.3. 기술심사는 기술심사위원장이 진행하며, 기술심사위원이 제출된 작품에 대한 공모지침과 관련 법규 등의 준수 여부를 검토합니다.

12.2.4. 전문위원(PA)은 기술심사를 지원합니다.

12.2.5. 기술심사에서 공모지침 및 관련 법규 위반사항이 발견될 경우 해당 업체 책임자 또는 대리인의 확인을 받습니다.

12.2.6. 전문위원(PA)은 기술심사결과를 본 심사위원회에 보고합니다.

12.2.7. 본 심사는 총 7인으로 구성된 심사위원회에 의해 진행되며, 충분한 검토 및 토의시간을 확보하여 진행하는 것을 원칙으로 합니다.

12.2.8. 공모작품에 대한 심사위원의 질의는 서면질의로 하되 전문위원(PA)이 심사위원의 서면질의서를 취합하여 일괄적으로 해당 업체에게 전자우편을 통해 전달하며, 해당 업체는 정해진 시간 내 소정 양식의 답변서를 주최자에게 회신하여야 합니다.

12.2.9. 심사위원은 심사대상 작품에 대한 장점과 단점을 구체적으로 기술한 심사평가서를 작성하고, 서명 후 주최자에게 제출합니다.

12.2.10. 심사위원장은 심사 총평을 자세하게 작성하여 서명 후 주최자에게 제출합니다.

12.3. 심사방식

12.3.1. 심사는 다음과 같은 기준을 다르며, 심사방식 및 세부적인 절차 등은 심사위원회에서 결정합니다.

12.3.2. 심사평가는 심사위원 간 품평 및 상호토론 후 채점방식을 원칙으로 합니다. 다만, 심사위원회의 의결을 거쳐 채점방식, 투표방식, 혼합방식 등으로 심사방식을 정할 수 있습니다.

12.3.3. 채점방식으로 심사 시 다음의 내용을 따르며, 세부심사방식은 심사위원회의 결정에 따릅니다.

응모작품의 수가 많을 경우, 심사를 수회로 나누어 시행합니다.

작품선정은 강제차등을 통해 합계를 구한 후, 기술심사 감점 등을 합산하여 최고득점순으로 당선작을 선정합니다.

최종 평가결과 동점이 발생할 경우 심사위원회의 평가점수가 높은 작품을 우선순위로 하며, 이때 다시 동점이 발생할 경우 12.3.7.의 『평가기준표』에 의한 우선순위가 높은 분야의 득점이 높은 작품을 우선순위로 합니다.

12.3.4. 작품의 수준이 현격히 떨어지는 등 공모취지와 부합하는 작품이 없을 경우, 심사위원회의 결정에 따라 당선자 또는 입상작을 선정하지 않을 수 있습니다.

12.3.5. 2단계 공모 진출작은 1단계에서 제출한 마스터플랜의 개념, 방향성 등을 유지해야 하며, 관련 사항 위반에 대해서는 심사위원회의 판단에 따라 심사 시 해당 작품에 감점, 실격 등을 처리할 수 있습니다.

12.3.6. 당선 이후에도 선정된 당선자(입상자 포함)에게 본 공모지침서 상 결격사유가 발견되는 경우 해당 당선자(입상자 포함)에 대한 선정을 취소할 수 있습니다.

구분	평가내용		중점설계방향	배점
1단계 심사 평가 기준	공동캠퍼스 마스터플랜	단지계획 개념	행정중심복합도시 / 산학연 클러스터 / 캠퍼스타운과의 연계 전략의 합리성 21세기를 위한 열린 공동캠퍼스 단지계획 개념의 독창성 공동캠퍼스의 기능 및 공간별 구상개념의 적정성	15
		배치계획	자연지형을 고려한 토지이용계획의 합리성(원지형 훼손의 최소화 방안, 절성토계획, 가용부지면적 등) - 지형을 최대한 활용하는 단지 배치 - 제척부지 면적 및 범위의 적정성 대상지 주변 현황을 고려한 계획 - 인접시설(대학, 상업, 연구시설 등) 간 연계방안 주변 경관을 고려한 밀도 및 높이계획의 적절성 단계별 조성을 고려한 공동캠퍼스의 배치계획 - 임대형 및 분양형 캠퍼스, 기숙사 간 효율적 연계방안 외곽순환도로의 소음을 고려한 배치계획	25
		외부공간 계획 (조경 및 교통 등)	가로 중심계획을 통한 단지 내외의 도시적 연속성 분양형 캠퍼스 및 임대형 캠퍼스의 융합적 공간계획 단지 내 상징적 외부공간의 규모와 배분의 적절성 외곽순환도로 및 BRT 도로 등의 연계를 고려한 도로계획 안전한 보행환경이 조성되는 동선 및 외부공간 계획 - 개인이동수단(PM), 자전거 등을 고려한 동선계획 수요를 고려한 주차장 계획(향후 증축계획 등)	20
	건축 계획 방향		시설별 배치계획 및 건축계획 방향 - 공용시설과 기본시설 간 연계의 우수성 시설별 규모(용적률, 건폐율, 최고층수 등)계획 적정성 시설별 외부공간, 주차장 등 계획 방향 디자인가이드라인 등	30
	기타계획		단계별 구상방안 - 임대형 캠퍼스 1차·2차, 분양형 캠퍼스, 기숙사, 유보지 등 - 미래 변화 수요에 대응하는 유보지, 건축물 및 주차장 증축계획 유틸리티, 에너지 계획 및 특화계획 등	10
	합 계			100
2단계 심사 평가 기준	공동캠퍼스 마스터플랜		1단계 마스터플랜 개념을 바탕으로 발전된 계획안의 완성도	30
	임대형 캠퍼스 계획	경관계획	경관을 고려한 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 스카이라인 계획 입면 디자인계획의 우수성 주변 환경 등 색상 및 재료계획의 적절성	10
		배치계획	임대형 캠퍼스 시설 내□외부 공간계획의 효율성 및 적절성 동선 및 기능 배분의 타당성 외부공간의 상징성 및 활용성 입주공간 운영의 유동성과 확장 가능성을 고려한 배치계획	10
		건축계획	다양한 사용자를 배려한 배리어프리 계획, 사용자 중심의 공간계획 등 시설별 인지성 및 입구성 등 사용자 측면의 보행자 동선을 고려한 편의성 제고 방안 대학 입주계획에 따른 시설계획의 가변성 미래에 변화되는 새로운 교육 방식 및 학습 행태를 고려한 특화공간계획	30
2단계 심사 평가 기준	임대형 캠퍼스 계획	특화계획	임대형 캠퍼스 상징성을 고려한 특화디자인 제시 대학캠퍼스를 아우르는 공공의 상징적 중심 공간	10
		기타계획	환경친화적 설계기법의 우수성 건물구조 및 공법 등의 우수성 에너지절감, 저영향개발(LID)기법, 미세먼지저감 등 친환경 계획 범죄예방환경설계(CPTED) 계획 시공·유지관리의 경제성 및 시설별 예정공사비 산출의 적정성	10
	합 계			100

12.3.7. 평가기준표는 다음과 같습니다.

12.3.8. 평가 시 감점 및 실격사항은 다음과 같습니다.

기술심사결과는 전문위원(PA)이 본 심사위원회에 결과로 보고하며, 종합적 평가는 심사위원회에서 결정합니다.

구분	감점항목	감 점
법령 및 지침위반	법규 위반	-0.2점 / 건	최대 –2점일 경우 심사위원회의 의결을 통해 실격될 수 있음
	설계지침서 위반	-0.2점 / 건
	주차대수 위반	-0.1점 / 5대
도서 작성 방법 위반	도판 및 설명서의 규격 위반	-0.1점 / 건
	기준 매수(초과 시 감점), 지질, 제출 부수 등 제출도서 작성 기준 위반	-0.05점 / 건
	도면 표현 등 위반	-0.05점 / 건
실격사항	1단계 공모 시 3D 이미지의 렌더링 적용 위반	해당 발견 시 심사위원회의 의결을 통해 실격
	제출도서 미제출
	제출도서에 응모업체 인식이 가능한 표식, 사전설명금지 등 익명성을 위반한 경우
	예정공사비 및 설계비 초과 시
	관련 법령 및 지침 등을 중대하게 위반하였을 경우
기 타	심사위원회 판단 시 위반사항이 되는 사항	심사위원회에서 결정

12.4. 응모작품 설명회

12.4.1. 2단계 심사 시 본 심사 기간에 심사위원을 대상으로 응모작품에 대한 설명회를 개최합니다.

12.4.2. 작품의 익명성 유지를 위하여 업체명 및 로고 등의 사용을 금합니다. 이를 위반 시 심사위원회의 의결을 통하여 실격될 수 있습니다.

12.4.3. 응모작품 설명회 방식은 2단계 공모 공고 시 공모홈페이지(www.happycity2030.or.kr)를 통해 별도 공지할 예정입니다.

12.5. 심사의 공정성 확보

12.5.1. 심사 이전에 개별적으로 심사위원, 전문위원(PA), 주최측 관계자를 접촉하여 설계안에 대한 사전설명(11.1. 제출작품에 대한 사전설명 금지위반에 규정된 내용 참조)을 해서는 안되며, 이를 위반할 경우 실격처리 됩니다.

당선된 이후에도 11.1.의 위반사항이 추가로 확인될 경우, 심사위원회의 검토 및 주최자의 판단으로 당선이 취소될 수 있습니다.

12.5.2. 응모업체 임직원 이외의 외부전문가가 설계에 참여한 경우(대가를 받는 자문 포함), 응모작품 제출 시 해당 전문가를 신고하여야 하며, 미신고된 외부전문가가 심사위원으로 심사에 참여한 것이 확인된 경우 당선이 취소될 수 있습니다.

12.5.3. 본 심사 당일 응모업체관계자와 심사위원 간의 접촉 및 대화를 불허하며 적발 시 주최자의 판단에 의해 실격될 수 있습니다.

12.6. 심사결과 발표

12.6.1. 심사결과는 본 심사 종료 이후 공모홈페이지(www.happycity2030.or.kr)에 공고하며, 일정변경 시 사전에 홈페이지를 통해 공지합니다.

12.6.2. 1단계 심사결과는 2단계 심사의 공정성 및 익명성을 확보하기 위하여 당선자의 명칭 및 심사평가서 등을 공개하지 않으며, 1단계 당선자(대표자)에게는 개별 연락합니다.

12.6.3. 2단계 심사결과 공고사항은 선정된 당선자를 포함한 수상자의 명칭 및 심사평가서 등입니다. 이때, 심사의 공정성 확보를 위해 심사위원의 심사보고서 및 심사 총평을 실명으로 공개합니다.

13. 당선작 선정 및 보상

13.1. 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 당선작은 심사위원회의 결정에 따라 선정합니다. 이때, 당선자에게는 기본 및 실시설계권이 부여되며, 예비당선자에게는 「건축설계공모운영지침」(국토교통부고시 제2019-196호)에 의거하여 보상금이 지급됩니다.

13.2. 당선자가 계약체결기간 내 계약을 체결하지 않거나 당선이 무효 처리된 경우 예비당선자 순위에 따라 차순위자가 결정됩니다.

13.3. 보상 내용

구 분		시 상 내 용	선정 작품수
1단계 공모		2단계 공모 진출	5개 작품 이내
2단계 공모	1등(당선자)	상장, 기본·실시설계권	1개 작품
	2등	상장, 상금 40백만 원, 설계보상비 10백만 원 이하	〃
	장려상	상장, 상금 20백만 원, 설계보상비 10백만 원 이하	3개 작품 이내

선정 작품 수는 심사결과에 따라 심사위원회에서 조정할 수 있습니다.

상기 상금 및 설계보상비는 부가세 포함 기준입니다.

2단계 공모심사 결과에 따른 2등, 장려상은 상금 외 10백만 원 이하의 범위 내에서 설계보상비를 지급합니다. 설계보상비는 시뮬레이션비(3D 모델링), 모형제작비 등의 증빙서류에 한하여 정산 처리합니다.

미계약 또는 당선무효 등의 사유로 예비당선자(2등 이하)에게 기본 및 실시설계권 부여 시 별도의 상금은 지급하지 않으며, 차점자의 상금은 최초 등수를 기준으로 지급합니다.

14. 당선자 및 응모자 준수사항

14.1. 당선자는 당선작 선정된 후 설계내용을 임의로 변경할 수 없으며, 관련 법령 및 설계공모 지침 위반사항 발생 시 주최자의 검토 하에 관련 기준에 부합하도록 조정해야 한다.

14.2 당선자는 디자인 향상과 인접 단지 간의 디자인 연계성 강화 등을 위해 주최자가 지정한 전문가의 자문을 받을 수 있습니다.

14.3. 계약은 발주처의 계약기준에 따릅니다.

14.4. 당선자는 공동캠퍼스 구역 내에 설계내용 및 제출한 공사비에 의거하여 설계하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 사항(설계변경 및 부지경계의 경미한 변경)은 관련 계획 등 상위계획과 주최자와의 협의 등에 따라 수정․보완하여 시행할 수 있습니다.

14.5. 당선자는 추후 작품에 대한 설명회(파워포인트에 의한 프리젠테이션)를 개최하고, 향후 대외홍보용 설계공모 작품집 제작, 제출해야 합니다.

15. 기타사항

15.1. 응모자의 책임과 작품 반환

15.1.1. 응모자는 행정중심복합도시디자인 홈페이지(www.happycity2030.or.kr)에 게시된 공고문, 공모지침서, 질의회신 내용 등을 반드시 열람, 확인하여야 하며, 이를 확인하지 못한 책임은 응모자에게 있습니다.

15.1.2. 응모자는 ‘응모신청서’상의 주소 또는 연락처가 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주최자에게 통보하여야 하며, 통보하지 않았을 경우 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있습니다.

15.1.3. 낙선작의 제출도서 일체와 기타 응모작품의 설계도면, 건설개요 등은 반환하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 반환 기간은 홈페이지에 공고할 예정이며 반환 기간이 지나도 찾아가지 않는 낙선작에 대해서는 주최자가 임의 처리할 수 있습니다.

15.2. 공모규정의 준수 및 저작권

15.2.1. 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없습니다.

15.2.2. 응모자가 작품을 제출한 경우 본 설계공모지침서에서 정하는 각 조건을 수락한 것으로 간주합니다.

15.2.3. 본 공모지침서에서 정한 규정 이외의 사항 및 설계공모지침서의 해석에 관하여 이의가 있는 부분에 대하여는 주최자의 의견이 우선합니다.

15.2.4. 본 공모에서 각 응모자에게 제공된 각종 자료는 주최자의 동의 없이는 타 용도로 사용할 수 없습니다.

15.2.5. 주최자는 당선작 및 예비당선작의 저작권에 대하여 저작권법에 따라 별도 협의합니다. 다만, 당해 설계공모와 관련하여 전시, 홍보 등의 이용 목적으로 사용되는 경우에는 응모자의 동의서 제출로 가능합니다.

15.3. 그 외 설계공모 지침서에 명시되어 있지 않은 사항은 주최자의 공모전 시행관례에 따릅니다.

설계지침

< 관련 규정, 계획, 지침 등의 준수 >

행정중심복합도시 지구단위계획, 건축법, 녹색건축물인증, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 소방법, 무장애시설인증, 에너지효율등급인증 등 관련 법령 준수

용지별 토지이용계획, 건폐율, 용적률 등 관련 지침 준수

소음, 일조 등 교육환경평가 관련 기준 준수

각 블록의 건축물 규모, 배치 등은 지구단위계획, 제공자료 등 참고

1. 기본방향

1.1. 다중심, 분산형 등의 행복도시의 도시개념을 계승하여, 새로운 개념의 대학캠퍼스계획을 수립합니다.

1.2. 산학연 클러스터, 캠퍼스타운으로서의 생활권 비전과 연계하여 교육ㆍ산업ㆍ연구ㆍ여가 등 주변 도시기능과 융합된 열린 캠퍼스를 조성합니다.

1.3. 자연지형과 녹지의 훼손을 최소화하고 에너지의 사용을 최적화하는 지속 가능한 대학캠퍼스를 계획합니다.

1.4. 외부도시 조직체의 유기적인 연속이 될 ‘가로 중심’의 대학캠퍼스를 조성합니다.

1.5. 캠퍼스 내 구성원들과 시민들의 다양한 활동의 중심이 될 상징적인 외부공간(들)을 제공하고, 대학 내외의 자연스러운 교류와 협력, 소통 활동을 촉진할 혁신적인 공용시설을 조성합니다.

1.6. 자동차뿐만 아니라 보행, 자전거, 개인이동수단(PM, Personal Mobility) 등 다양한 통행 수단을 고려한 캠퍼스로 조성합니다.

1.7. 단계별 개발 및 향후 증축을 고려한 유연한 교육 및 연구공간을 계획합니다.

2. 공동캠퍼스 마스터플랜

2.1. 설계주안점

2.1.1. 4-2생활권 대학용지의 통합적 공간구상을 고려하고, 공동캠퍼스를 중심으로 개별 대학용지 간 연계계획 및 효율적 공간구상을 마련합니다.

외곽순환도로 및 대중교통중심도로(BRT) 등으로 단절된 동서측간 대학용지(대학 4-1, 대학 4-3, 대학 4-6)의 프로그램 및 공간 연계방안을 고려하여 계획합니다.

2.1.2. 공동캠퍼스 내 단계별 개발 및 향후 증축 등을 고려한 유연한 교육-연구 공간계획을 수립합니다.

1단계 개발(임대형 캠퍼스) : 학술문화지원센터(학생회관, 운영본부, 도서관), 스포츠컨벤션홀, 기본시설(공동실험실, 임대대학)

향후 개발(예정) : 임대형 캠퍼스 증축을  고려한 여유부지, 분양형 캠퍼스, 기숙사, 유보지 등

분양형 캠퍼스 및 기숙사의 조성공사(건축계획 포함)는 본 공모 당선작의 마스터플랜 개념에 따라 향후 별도로 진행 예정

2.1.3. 공동캠퍼스 내 지형 단차를 활용한 다양한 유형의 단지 배치계획, 입체적 주차계획 등의 입체적 단지계획을 수립합니다.

원형지를 최대한 보존하고, 토지개발에 따른 환경파괴를 최소화합니다.

절성토량을 최소화하고 자연지형 이용, 단지 내 옹벽 최소화 등 지형 극복을 위한 적절한 부지조성 방안을 수립합니다.

공동캠퍼스의 부지 여건(산지, 암지역 등), 마스터플랜에 따른 부지조성 및 공사계획 등을 고려하여 전체 부지면적(약 60만㎡)의 일부 면적은 제척이 가능하며, 설계자의 계획 방향에 따라 적정 제척 면적을 제시합니다.

2.1.4. 외곽순환도로 및 대중교통중심도로(BRT) 등 인접한 도로의 소음 및 환경 등을 고려한 시설배치계획를 수립합니다.

향후 공동캠퍼스단지의 기본 및 실시계획 수립(당선안)에 따라 교육영향평가 실시

2.1.5. 분양형 캠퍼스, 임대형 캠퍼스, 기숙사, 유보지 등의 건축규모, 외부공간계획, 건축디자인가이드라인 등 마스터플랜에 따른 건축계획방향을 제시합니다.

유보지는 미래수요변화에 따라 대학(임대형 캠퍼스, 분양형 캠퍼스 등), 공용시설, 연구시설 등 교육-연구기관 용도로 사용 예정으로 유연한 건축계획 방향 제시

2.1.6. 저양향개발기법(LID), 패시브(Passive) 기술, 미세먼지 저감 기법 등 환경친화적 설계기법 도입을 통한 친환경 녹색 도시를 조성합니다.

2.2. 배치계획

2.2.1. 산학연의 연계를 통한 동반상승효과 구현을 위해 캠퍼스 구성원들의 행위를 고려한 연계계획을 수평·수직적 배치계획에 반영합니다.

2.2.2. 공동캠퍼스는 임대형 캠퍼스, 분양형 캠퍼스, 기숙사, 유보지로 구성하여 마스터플랜을 수립합니다.

기본적으로 학생 1인당 약 70㎡ 수준의 교지밀도(부지면적/정원)를 확보하고, 공동캠퍼스 내 총 정원 약 3천 ~ 4천 명(임대형 캠퍼스 약 1천 ~ 2천 명 + 분양형 캠퍼스 2천 명) 규모를 고려하여 계획합니다.

시설 간 연계 및 공유 등을 고려하여 임대형 캠퍼스와 분양형 캠퍼스 사이의 기능적, 공간적, 소유권적 관계를 고려하여 공동캠퍼스 배치계획을 수립합니다.

[ 공동캠퍼스 구상 다이어그램 예시 ]

임대형 캠퍼스, 분양형 캠퍼스, 기숙사 등 개별 캠퍼스 및 건축물이 하나의 공동캠퍼스 단지로 인지될 수 있도록 계획합니다.

공동캠퍼스 내 모든 건축물은 건폐율 40% 이하, 용적률 100% 이하로 계획합니다. 다만, 증축계획 시 대학 4-7의 증축계획은 건폐율 60%·용적률 300% 이하로 계획합니다.

시설별 공용면적은 약 40% 내외로 확보하도록 하여 편의시설, 이벤트 공간 등을 제공하여 커뮤니티 활성화를 제고합니다.

2.2.3. 임대형 캠퍼스는 3.1.4.의 스페이스 프로그램에서 제시한 시설별 연면적을 고려하여 적정 대지면적을 제시합니다.

임대형 캠퍼스 부지 내 공용시설을 두어 학생, 교직원 등의 이용성과 접근성 향상을 제고하고 분양형 캠퍼스와의 연계 및 공유가 가능하도록 계획합니다.

학생 1인당 20㎡(공학 및 의학 1인당 기준면적) 이상의 기본 및 공용시설 확보 등을 고려하여 연면적 약 50,000㎡의 임대형 캠퍼스를 건립하도록 계획합니다.

2.2.4. 분양형 캠퍼스 부지는 8개소 이상 계획하며, 1개소 당 대지면적 약 16,500㎡ 내외로 계획합니다.

분양형 캠퍼스는 토지의 합필, 분필 등 다양한 수요에 대응할 수 있도록 토지이용계획을 수립하고, 유연한 배치 및 건축계획 방향을 제시합니다.

분양형 캠퍼스 중 1개소는 임대형 캠퍼스의 확장 가능성을 고려하여 임대형 캠퍼스의 대학입주공간 1과 연계하여 배치합니다.

2.2.5. 기숙사는 1,000명을 수용할 수 있도록 연면적 약 18,000㎡의 규모로 별도로 계획하며, 적정 대지면적을 제시합니다.

기숙사는 공동캠퍼스 내 주요 동선 및 BRT 정류장 등의 접근성을 고려하여 배치합니다. 이때, BRT 정류장에서 건물 주출입구가 약 300m 반경 내에 위치하도록 계획합니다.

산학연 클러스터 및 지식산업센터 등 인근 주변 지역과 연계를 고려하여 기숙사를 배치하며, 부지 여건에 따라 다양한 공간체계를 수용할 수 있도록 계획합니다.

기숙사는 주거 기능을 중심으로 계획하며, 일조, 통풍, 조망 등을 고려하여 쾌적한 주거환경을 조성합니다.

2.2.6. 향후 추가수요 등을 위한 증축계획을 고려하여 토지이용효율을 높이고, 단지 내 충분한 녹지 및 오픈 스페이스를 확보합니다.

공동캠퍼스 운영계획의 유동성과 확장 가능성 등을 고려하여 일부 면적은 연구기관 입주 및 향후 추가수요 건립을 위한 유보지 배정을 고려하여 계획합니다.

2.3. 외부공간 및 교통계획

2.3.1. 공동캠퍼스의 상징적인 외부공간을 통해 캠퍼스의 정체성을 확립하고, 캠퍼스 내 구성원들과 시민들에게 활동의 중심지를 제공합니다.

2.3.2. 자연지형을 활용하여 단지 내가 완만하게 연계되도록 단지 내 중심가로, 보조가로, 특화가로 등의 가로계획을 수립합니다.

2.3.3. 외부공간은 시설별 수요 및 프로그램 등을 고려하여 특성화된 다양한 외부공간계획을 마련하고 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간구조를 형성합니다.

2.3.4. 보차분리계획 등을 통한 보행자 중심의 캠퍼스계획을 수립하여 보행자의 접근향상 제고 측면에서 연속적이고 개방적인 공간구성을 마련합니다.

대중교통체계, 보행자 및 차량 접근 동선 등 주변 지역에서의 대학캠퍼스 이용을 위한 유기적인 동선체계를 구축합니다.

시설 간 내외부의 물리적․기능적 연계방안을 고려하고, 장애물 없는 생활 환경(Barrier- Free)계획 등 모든 이용자의 접근성을 고려한 교통계획의 방향을 제시합니다.

자전거 및 개인이동수단(PM, Personal Mobility) 이용을 활성화하기 위한 동선 및 주차장(보관소)계획을 제시합니다.

2.3.5. 공동캠퍼스 내 차량 출입구는 주출입구 1개소, 부출입구 2개소(대학4-3과의 연계를 위한 출입구 1개소, 마스터플랜에 따른 출입구 1개소)로 계획합니다.

2.3.6. 공동캠퍼스 내 주요 도로는 폭원 24m 이상, 경사도는 5% 이내로 계획합니다.

캠퍼스 내 차량, 보행자, 자전거 등의 동선계획을 고려하여 도로 단면구성(차도, 보도, 자전거도로, 개인이동수단(PM) 등) 및 도로의 폭원(보조도로 포함)을 제시합니다.

[연계도로 시종점 구간(#제공자료3)]

공동캠퍼스 내 진입도로 및 대학용지(대학 4-3)의 연결도로의 시종점(계획고 포함)은 [#제공자료3]의 『도로계획』에 따르며, 도로 선형은 설계자의 마스터플랜에 따라 변경이 가능합니다.

외곽순환도로 너머 대학용지(대학 4-3)와 입체교차로 연결을 통한 접근로를 확보합니다.

향후 당선안에 따라 공동캠퍼스 내 주요 도로는 관계 기관 협의(교통영향평가 포함) 후 도시계획시설로 결정할 예정입니다.

2.3.7. 화재 등 재해 발생 시 소방을 위한 차량 진출입 및 캠퍼스 내 모든 건축물에 접근이 용이하도록 단지 내 비상차로를 확보합니다.

2.3.8. 시설별 주차대수는 각각의 법적 주차대수를 준수하며, 향후 확장 가능성 및 방문객 등의 수요를 고려하여 추가적으로 설치 및 확장을 고려하도록 계획합니다.

2.3.9. 건강한 공동캠퍼스 조성을 위하여 캠퍼스 내 미세먼지 대응계획을 수립합니다.

캠퍼스 내 미세먼지 신호등, 미스트 분사시설 등 미세먼지 관련 시설을 적극적으로 도입하며, 건축물 및 다른 시설물 등과의 통합디자인 계획을 수립합니다.

외부공간 내 식재계획 시 미세먼지 저감효과가 뛰어난 수종(느티나무, 소나무 등)을 적극적으로 활용하고 교목, 관목, 초본 등을 혼재한 다층식재 계획을 수립합니다. 이때, 범죄예방환경설계(CPTED)를 고려하여 시선이 차폐되지 않도록 계획합니다.

3. 임대형 캠퍼스 건축계획

3.1. 스페이스 프로그램

3.1.1. 임대형 캠퍼스 내 주요 시설은 강의실 등을 포함한 기본시설, 학생회관, 운영본부, 지원시설 등의 공용시설이 있으며, 기타 필요 시설 및 면적 등은 스페이스 프로그램을 참고하여 계획합니다.

3.1.2. 각 시설은 수요 및 예정된 스페이스 프로그램 등을 반영하여 특성화된 공간프로그램을 마련하고 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간구조를 형성합니다.

3.1.3. 미래에 변화되는 새로운 교육 방식 및 학습 행태 등을 고려한 융복합 개념의 내외부 특화공간을 제시합니다.

3.1.4. 임대형 캠퍼스의 스페이스 프로그램은 다음과 같습니다.

구 분	시설명				실면적(㎡)	실개수(수)	연면적(㎡)
공용 시설	학술 문화 지원 센터	학생 회관	학생식당(주방 포함)		2,043.75	1	2,043.75
			편의시설 (근생)	미용실	45.00	1	45.00
				서점	150.00	1	150.00
				편의점	120.00	1	120.00
				은행	22.50	1	22.50
				우체국	45.00	1	45.00
				카페	90.00	1	90.00
				복사실	60.00	1	60.00
			소 계				2,576.25
		운영 본부	사무총장실		45.00	1	45.00
			경영관리팀, 인사총무과 시설관리과, 대외협력과		75.00	4	300.00
			IT 센터		200.00	1	200.00
			관리숙직실‧창고		55.00	1	55.00
			소 계				600.00
공용 시설	학술 문화 지원 센터	도서관	열람실			-	1,200.00
			스터디 및 세미나실	소	20.00	5	100.00
				중	30.00	6	180.00
				대	60.00	2	120.00
			개‧폐가식 서고			-	1,000.00
			사무실 및 관리실		27.50	1	27.50
			소 계				2,627.50
		공용				-	3,995.8
		주차 및 기계실				-	1,400.00
		소 계					11,199.55
	스포츠 컨벤션홀	강당(대공연장)			2,570.00	1	2,570.00
		체육 시설	체력단련실		240.00	1	240.00
			샤워실(탈의실 포함)		130.80	1	130.80
		관리실‧창고			127.50	1	127.50
		공용				-	2,045.50
		주차 및 기계실				-	700.00
		소 계					5,813.80
	소 계						17,013.35
기본 시설	대학 입주공간 1	대학 강의실	대형강의실		250.00	3	750.00
			분반중형강의실		100.00	4	400.00
			TBL 강의실		250.00	1	250.00
			특수실험체 실습실	실습실	400.00	1	400.00
				준비실	100.00	1	100.00
				특수실험체 보관실	150.00	1	150.00
			대학원전용 강의실	중형강의실	100.00	1	100.00
				소형강의실	50.00	6	300.00
		행정지원실			920.00	1	920.00
		교수실험실			1,010.00	9	9,090.00
		소 계					12,460.00
	공동 실험실	실험실	학생실습		250.00	2	500.00
			공동실험실습관		540.00	1	540.00
			일반 전임상센터 (동물실험실)	전임상실험센터	2,500.00	1	2,500.00
				전임상실험센터 1층(ABSL3룸)	100.00	1	100.00
		일반실	교육센터		25.00	20	500.00
			CBT실	CBT실	380.00	1	380.00
				서버관리실	20.00	1	20.00
		소 계					4,540.00
	대학입주공간 2 * 세부 프로그램은 강의실, 행정지원실 등으로 구성					-	3,080.00
	공용					-	13,411.05
	소 계						33,491.05
총 계							50,504.40

실별 제시면적의 10% 증감이 가능하고, 전체 연면적은 변경 불가

당선 후 계획개념이 유지되는 범위 내에서 주최자의 요구에 따라 세부 프로그램 및 평면계획은 변경될 수 있음

3.2. 공용시설계획

3.2.1. 계획의 주안점

공동캠퍼스로서 캠퍼스의 특징과 상징성을 표현하며 공용시설의 의미와 미래 방향성을 제시하고 캠퍼스 내 문화의 결정체로서 혁신적인 건축 방향을 제시합니다.

대상지 주변 ‘산학연 클러스터 지원센터’ 및 ‘지식산업센터’와의 연계 가능성을 고려하여 계획합니다.

다양한 시설이 복합된 공간임을 고려하여 효율적인 공간 및 동선을 계획하며, 서로 다른 시설에 대한 독립성을 기반으로 설계하는 동시에 시설 간 연계성을 고려하여 공간구상을 합니다.

생활-여가 인프라를 통하여 캠퍼스에 융합될 수 있도록 다양한 경험을 계획하며, 이용자들이 쉽게 접근할 수 있는 공공 공간 및 공공 프로그램을 계획하여 참여를 통한 교류 활성화를 유도합니다.

공용시설은 접근 용이성을 고려하여 배치하며, 주어진 공용시설의 연면적을 초과하지 않는 범위 이내에서 특화공간을 제안할 수 있습니다.

프로그램 배치는 향후 확장 가능성을 고려하여 계획합니다.

3.2.2. 학술문화지원센터

도서관, 운영본부, 학생회관을 복합하여 학술 및 활동 교류의 장으로서 ‘학술문화 지원센터’를 계획합니다.

학생회관은 학생식당과 편의시설로 계획합니다.

학생식당은 정원 3,000명에 대해 1시간 회전수 275% 적용, 이용인구 1,090명 기준 규모로 계획하며, 학생식당과 주방의 면적비는 4:1 내외로 구성합니다.

편의시설(미용실, 서점, 편의점, 은행, 우체국, 카페, 복사실)은 캠퍼스 내부 가로활성화 시설로서 저층부에 복합 계획 할 것을 고려하여 계획합니다.

운영본부는 공동캠퍼스의 운영조직을 반영한 최소한의 사무공간 계획, 도서관 및 학생회관의 사무공간으로 함께 이용이 가능하도록 계획합니다.

운영본부의 경영관리팀, 인사총무과, 시설관리과, 대외협력과는 총 30인으로 구성될 예정이며, 1인당 10㎡ 규모로 계획합니다.

도서관은 학술·연구 중심 캠퍼스임을 고려하여 열람공간 및 자료수장 중심 공간으로 계획합니다.

열람실은 600석의 규모로 계획합니다.

개ㆍ폐가식 서고에는 수장도서 약 20만 권 정도를 보관할 수 있는 규모로 계획합니다.

스터디 및 세미나실은 소규모 100㎡(10명/개소, 5개소), 중규모 180㎡(15명/개소, 6개소), 대규모 120㎡(30명/개소, 2개소)로 구성하며, 1인당 2㎡ 규모로 계획합니다.

3.2.3. 스포츠 컨벤션 홀

체육시설과 강당을 복합하여 공개강의, 각종 행사, 공연, 전시 등 문화교류의 장으로서 ‘스포츠 컨벤션 홀’을 계획합니다.

강당은 대규모 강의 및 공연 관람이 가능한 1,000석 규모의 컨벤션 공간으로 계획합니다.

체력단련실과 샤워실은 연계하여 계획하고, 동시 40인 수용이 가능하도록 합니다.

샤워실은 탈의실(3.27㎡/인)을 포함하여 계획합니다.

[ 도서관 조성 예시]

[ 스포츠 컨벤션홀(대강당) 조성 예시]

3.3. 기본시설계획

3.3.1. 계획의 주안점

개별 시설 개발에 소요되는 공용공간(복도, 화장실, 코어 등)을 공유 활용하여 개발면적을 최소화시키는 복합 개발 방식을 주요 교사시설에 공통적으로 적용합니다.

대학입주공간은 가변형 모듈 계획에 따라 필요시 층 전체를 병합하여 통합실험실로 운영가능하도록 계획합니다.

각 대학의 상이한 요구사항을 수용 가능하도록 대학입주공간은 가변형 모듈을 적용, 대학의 입주계획에 따라 내부구조를 바꾸어 활용할 수 있도록 계획합니다.

교육 및 연구공간은 가변형 모듈 적용을 통해 입주대학의 교과운영계획에 따라 강의실, 실험실, 연구실, 행정실 등의 면적을 운영이 가능하도록 계획합니다.

강의실 기본모듈 1실은 20인 강의실로 계획하고, 가변형 모듈 적용에 따라 2모듈 40인, 3모듈 60인 강의실로 활용이 가능하도록 계획합니다.

실험실 모듈은 ‘기초과학연구원 기본 계획 변경에 따른 기술계획 연구’ 기준에 준용하여 계획하며, 일반적인 실험실 모듈은 3.3m 이상으로 계획합니다.

실험실은 실험실 환경, 구조적 안정성 및 경제성을 종합적으로 고려하여 계획합니다.

실험실(교수 연구실 포함)은 실의 깊이는 채광환경을 고려하여 실험실 모듈을 적용하며, 연구자의 거주 환경 및 구조적 안정성을 고려하여 계획합니다.

대학입주공간 1 및 공동실험실은 공조ㆍ채광ㆍ환기ㆍ안정성ㆍ보안 등의 요인, 특수설비 등 고려하여 계획합니다.

3.3.2. 대학입주공간 1

일반강의실은 대형강의실, 분반중형강의실, TBL(Team-Based Learning)강의실로 계획합니다.

대형강의실은 층고 3m 이상의 계단실 강의실로 조성하되 각 계단의 높이가 30cm 이상 10계단으로, 각 계단에는 중앙통로를 중심으로 양쪽으로 7~8명이 앉을 수 있도록 하고 개인당 2개의 콘센트를 연결할 수 있는 바닥 전원배선공사가 필요합니다. 그리고 장애인을 위한 전용석을 2석 이상 계획합니다.

TBL(Team-Based Learning)강의실은 평면강의실로 15개의 조로 구성하여 TBL과 같은 대단위 토론식 강의가 가능하도록 계획합니다.

특수실험체실습실은 건축물의 최상층에 배치하며, 주차장과 연결되도록 계획합니다.

특수실험체실습실의 전체공간은 항온항습(23도, 40%) 및 전임상시설에 준하는 공조시설이 필요합니다.

실습실은 환경개선특수실험실습대(2,200×850×700~1,000㎜, 높이 조절 가능) 16대가 배치가능하도록 계획합니다.

특수실험체보관실의 특수실험체수송 엘리베이터(내부규격 : 1,300×2,300㎜ 이상)는 일반용 엘리베이터와 분리하여 계획합니다.

특수실험체보관실는 주차장과 연계한 별도의 출입구 및 하역장을 계획하며, 외부에 노출되지 않도록 계획합니다.

구 분	시설명		실면적(㎡)	실개수(수)	연면적(㎡)	비고
특수실험체실습실	실습실	실습실	350	1	350
		학생준비실	50	1	50
		소 계			400
	준비실	실험체 전처리실	20	1	20
		실험체 조직표본작업실	20	1	20
		실험체 고정작업실	40	1	40
		특수실험체상담실	20	1	20
		소 계			100
	특수실험체 보관실	특수실험체수송전용 엘리베이터 및 하역장 빌트인	20	1	20	주차장과 연계
		빌트인 특수실험체 보관 냉장고 및 냉동고 보관실	90	1	90	대형냉장고 6개, 대형냉동고 1개
		표본보관실 및 창고	40	1	40
		소 계			150
합 계					650

대학원전용 강의실은 중형강의실과 소형강의실로 구성되며, 다음의 기준을 따릅니다.

소형강의실 5개는 교수실험실 2개당 1개씩 배치하며, 소형강의실 1개는 대학원전용 중형강의실 옆에 배치하여 계획합니다.

행정지원실은 학장실, 부속(탕비)실, 행정(실장)실, 소형회의실, 전체교수회의실, 교육실, 국책연구통합사무실, 외부교수 강의준비실, 학과사무실로 계획합니다.

구 분	시설명	실면적(㎡)	실개수(수)	연면적(㎡)	비고
행정 지원실	학장실	60	1	60.00	세면대 포함
	부속(탕비)실	10	1	10.00	개수대 포함
	행정(실장)실	50	1	50.00	세면대 포함
	소형회의실	75	1	75.00
	전체교수회의실	200	1	200.00
	교육실	75	4	300.00	세면대 포함
	국책연구통합사무실	50	1	50.00	세면대 포함
	외부교수 강의준비실	25	1	25.00	세면대 포함
	학과사무실	50	3	150.00	세면대 포함
계				920

교수실험실은 교수 8인이 함께 사용하는 공간으로 1,010㎡씩 9개의 모듈로 계획합니다.

2개의 모듈을 기본단위로 총 4개 단위(8개 모듈)로 구성하며, 2개의 모듈이 구조적으로 연결될 수 있도록 계획해야 합니다. 이때, 9개 모듈 중 남은 1개의 교수실험실 모듈은 공동실험실습관과 공간적으로 연결(인접)되어 보행접근이 용이하도록 계획합니다.

각 실험대에는 vacuum시설, air supply, 110V 전압시설이 포함되어야 합니다.

모듈 당 상세 시설물은 다음과 같습니다.

구 분	시설명		실면적(㎡)	실개수(수)	연면적(㎡)	비고
교수실험실 (1모듈) *8인 기준	교수연구실		25	8	200	1인 1실 세면대 포함
	교실(학과) 사무실		50	1	50	세면대 포함
	대학원생실		25	8	200	5인 1실
	교수 실험실	실험대공간	150	2	300
		시약제조실	25	2	50
		세포배양실	50	1	50
		분석실	25	1	25
		냉장기기실	50	1	50
		암실	10	1	10
		창고	25	1	25
		멸균실	25	1	25
		미팅룸	25	1	25
	소 계				560
계					1,010

3.2.3. 공동실험실

공동실험실은 대학입주공간 1과 대학입주공간 2, 분양형 캠퍼스 등에서 공동으로 사용하는 실험실 공간으로 서로 연계될 수 있도록 계획합니다.

학생실습실은 특수실험체실습 이외의 전공실습으로 수도ㆍ배수시설이 있는 평면강의실로 계획합니다.

공동실험실습관은 임상ㆍ기초ㆍ산학 협력연구를 위한 인큐베이션 공간으로 핵심코어 실험실로 구축합니다. 단, 공동실험실습관의 내부 높이는 주요 장비설치를 위해 최소 3.5m 이상 되어야 합니다.

구 분	시설명	면적(㎡)	비고
공동실험 실습관	실험대공간	240
	Live cell imaging실	20
	Deep tissue imaging실	20
	Digital slide scanning, Lase capture microdissection실	20	빛이 차단될 수 있는 시설
	세포분석실	20
	공동기기실	50	개별냉방 시설 추가설치
	멸균실 및 증류수제조실	20
	세포배양실	50	LMO 2등급, 전실 + 방진(먼지) + 독립적인 문 설치 + 이산화탄소배관설치 + 음압 vaccum
	창고	25
	전자현미경실	50	25㎡ × 2개소
	미팅룸	25
계		540

일반전임상센터(동물실험실)은 별동으로 계획하며, 대학입주공간 1과 연결통로를 계획합니다.

일반전임상센터는 생물안전2등급시설과 생물안전3등급시설로 구성됩니다.

전임상실험센터는 교원 및 연구원의 공동활용공간으로 마우스(약 1,000 케이지), 랫(약 100 케이지) 중심의 전임상실험실습공간으로 일반실험실보다 공동활용공간이 넓게 계획합니다.

전임상실험센터(생물안전 2등급)은 폐기물보관실, 반입반출실(마우스1, 랫트1), 사체보관실, 사료창고, 깔집창고, 세척실, 중앙통제실, 검역전실, 검역실, 중앙통제실, 패스룸, 사육전실, 사육실(12개), 청정복도, 탈의실(남/여), 청정 창고, 수술실, 부검실 등으로 구성합니다.

전임상셀험센터 1층(ABSL3룸)은 고위험 병원체에 대한 동물실험을 위한 실험실(바이러스 실험전용 및 세균 실험전용)로, 동물실험의 기간과 실험에 사용하는 병원체에 따라 수용해야 하는 동물 케이지 수가 많으므로 일반 사육실보다 넓은 면적이 필요합니다.

전임상실험센터 1층에 위치하는 생물안전 3등급 시설은 세척실, 동물반입실, 패스룸, 전실, 입출갱의실, 청정복도, 부검실, 사육실, 실험실, 내부창고, 탈의실, 샤워실 등으로 구성합니다.

무균(Germ-free)시설을 위한 별도의 공조 시스템이 포함되어야 합니다

전임상센터는 향후 증축 가능성을 고려하여 마스터플랜 및 건축계획을 수립해야 합니다.

구 분		실 명	실면적(㎡)	실개수(수)	면적(㎡)	비고
일반 전임상센터	전임상실험센터	폐기물보관실	10.00	2	20.00	생물안전 2등급
		반입반출실(마우스1, 랫트1)	9.00	2	18.00
		사체보관실	9.00	1	9.00
		사료창고	20.00	2	40.00
		깔집창고	20.00	2	40.00
		사료저온창고	20.00	1	20.00
		세척실	50.00	2	100.00
		중앙통제실	24.00	1	24.00
		검역전실	9.00	2	18.00
		검역실	9.00	2	18.00
		중앙통제실	22.00	1	22.00
		패스룸	4.00	2	8.00
		사육전실	9.00	12	108.00
		사육실	30.00	12	360.00
		청정복도	60.00	2	120.00
		탈의실(남/여)	5.00	4	20.00
		청청창고	15.00	2	30.00
		처치실	30.00	1	30.00
		수술실	36.00	1	36.00
		부검실	36.00	1	36.00
		공동실험실	160.00	1	160.00
		세포배양실	36.00	1	36.00
		샤워실(남/여)	24.00	4	96.00
		창고	24.00	2	48.00
		회의실	36.00	2	72.00
		부장실	30.00	1	30.00
		사무실	36.00	1	36.00
		문서보관실	30.00	2	60.00
		조직병리실	36.00	1	36.00
		공용 및 설비 공간	869.00	1	869.00
		소 계	2,500.00
	전임상실험센터 1층 (ABSL3룸)	전실	5.09	1	5.09	생물안전 3등급
		입출갱의실	6.56	1	6.56
		샤워실	4.52	1	4.52
		탈의실	4.58	1	4.58
		내부창고	3.34	1	3.34
		실험실	19.54	1	19.54
		사육실	12.61	1	12.61
		부검실	9.36	1	9.36
		세척실	10.19	1	10.19
		동물반입실	3.95	1	3.95
		PASS ROOM	4.72	1	4.72
		내부복도	15.55	1	15.55
		소 계	100.00
합 계			2,600.00

교육센터는 4차 산업혁명 시대를 대비하여 AR(증강현실, Augmented reality)실, VR(가상현실, Virtual reality)실 등의 교육시설로 계획합니다.

공동캠퍼스 내의 다수의 소규모 워크숍 등의 교육 활용에 가능하도록 하며, 개별실을 모니터링 할 수 있는 시설을 계획합니다.

개별실은 중앙복도에 면하여 2열로 배치하고 복도 쪽에 출입문과 고정형 창문을 계획합니다.

CBT(Computer Based Test)실은 CBT실과 서버보관실로 구성합니다.

컴퓨터(약 150대) 교육 및 실습이 가능하도록 계획하며, 2개의 분반으로 나누어 사용할 수 있도록 좌우로 길게 계획합니다.

서버보관실은 별도의 공간으로 계획하며 항온유지시설이 필요합니다.

계단식 강의실(1~5열 평면, 6~9열 15㎝ 높이 계단형, 10열 평면)로 계획합니다. 강의실 바닥에는 개인당 3개의 콘센트를 연결할 수 있는 전원배선공사가 필요합니다.

3.2.4. 대학입주공간 2

대학입주공간 2는 다양한 프로그램 도입이 가능하도록 유연한 공간계획을 수립합니다.

대학입주공간 2는 공용시설 및 기본시설의 공동실험실과 연계를 고려하여 계획합니다.

기본 계획 시 건축 연면적(3,080㎡)을 고려하여 강의실(대형강의실, 분반중형강의실 등), 행정지원실(학장실, 부속실, 행정실, 회의실 등), 교수실, 연구실(실험실) 등으로 구성합니다.

붙임 및 관련 서식

구 분		내 용	비고
#붙임	1	3D 시뮬레이션(스케치업) 제출 기준
#서식	1-1	( )단계 공모 응모신청서
	1-2	( )단계 공모 응모접수증
	2	위임장
	3	책임건축사(기술사) 지정 신고서
	4-1	( )단계 공모 대표자선임계
	4-2	( )단계 공모 공동응모협정서
	5	주요 시설물별 지정건축사 명단
	6	각서
	7	청렴서약서
	8	( )단계 공모 심사위원 이의 신청서
	9	( )단계 공모 서면질의서
	10-1	1단계 공모 작품접수서
	10-2	2단계 공모 작품접수서
	11	참여외부전문가 신고서
	12	전시 및 홍보 등 이용 동의서
	13	( )단계 공모 서면질의 답변 담당자 지정통보
	14	( )단계 공모 응모작품 심사 관련 질의답변서
	15	설계도판 고유번호 작성 예시
	16	설계설명서 표지 예시
	17	작품설명자료 표지 예시
	18	USB 제출용 봉투 예시
	19	추정공사비 내역서 표지 및 양식
	20	참여포기각서

[#붙임 1]

3D 시뮬레이션(스케치업) 제출

구 분	내 용	비 고
전체용량	용량 최소화(100메가바이트 이하 권장)
저장버전	SketchUP 8 버전
Layer	10개 이하
Style	Architecture Design Style
Materials(재질표현)	50개 이하 가능하면 Color로 지정 맵 소스 사용 시 원본 맵소스 따로 폴더 저장 사용하지 않는 소스는 삭제(purge)
건물	겹쳐지는 면이 안 생기게 모델링 재질(Materials) 표현 가능 한 칼라로 지정 메지 사용시 그룹화
사이트	모델링(경계석, 단차, 구조벽 등)과 면(패턴 등)으로 작업 메지 사용 시 그룹화 전체 맵핑(통맵) 지양
Group(묶음)	건물(학술문화지원센터+스포츠컨벤셜홀+기본시설) 사이트(바닥+구조물(경계석, 턱, 앉은 석, step stone 등) 주요 시설물(조형물+나무+사람 등)

[#서식 1-1]

(    )단계 공모 응모신청서

(응모자 작성, LH 보관용)

※ 접수번호			※ 응모신청시 부여할 예정이며 빈칸으로 수정하여 주시기 바랍니다.
응모자 (대표자*)	업 체 명				사업자등록번호
	E-Mail 주소				공모홈페이지 ID**
	담 당 자		성명(직급)	전화번호	대 표 자	(인)
		담당1
		담당2
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
한국토지주택공사에서 주최하는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』의 관련 지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 20 . . . 신청인(단독응모자 또는 공동응모 시 대표자) : (인) * 제출서류 : 공모지침서 “7. 응모신청 등” 참조 한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

** 홈페이지ID 관리를 통해 일부 정보에 대한 접근권한을 통제할 예정이므로 응모신청 접수증에 응모신청자의 행정중심복합도시디자인홈페이지(www.happycity2030.or.kr) ID를 반드시 기재하며, 1·2단계　동일한 ID 사용

[#서식 1-2]

(    )단계 공모 응모접수증

(응모자 작성, 배부용)

※ 접수번호			※ 응모신청시 부여할 예정이며 빈칸으로 수정하여 주시기 바랍니다.
응모자 (대표자*)	업 체 명				사업자등록번호
	E-Mail 주소				공모홈페이지 ID**
	담 당 자		성명(직급)	전화번호	대 표 자	(인)
		담당1
		담당2
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
공동 응모자	업 체 명				대 표 자	(인)
귀하(社)가 한국토지주택공사에서 주최하는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모신청 하였음을 확인합니다. 20 . . . 한국토지주택공사 사장 위 대리인 세종특별본부장

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

** 홈페이지ID 관리를 통해 일부 정보에 대한 접근권한을 통제할 예정이므로 응모신청 접수증에 응모신청자의 행정중심복합도시디자인홈페이지(www.happycity2030.or.kr) ID를 반드시 기재하며, 1·2단계　동일한 ID 사용

[#서식 2]

위 임 장

(응모자 작성, LH 보관용) ※공모 전과정에 사용

수 임 인

주   소 :

성   명 :

주민등록번호 :

* 주민등록번호 앞자리 7자리까지 표기

연락처 :

위 수임인에게 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 관한 위임권한을 부여합니다.

20  .     .     .

위 임 인

명  칭 :

대표자 :

주  소 :

법인등록번호 :

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 3]

책임건축사(기술사) 지정 신고서

(응모자 작성, LH 보관용)

책임건축사(기술사)

주   소 :

성   명 :

법인등록번호 :

* 개인의 경우 주민등록번호 앞자리 7자리까지 표기

연락처 :

『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 책임건축사(기술사)로 지정합니다.

20  .     .     .

응모자(책임건축사(기술사) :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖춘 자(업체)를 포함하여 단독 또는 공동 응모했을 경우 책임건축사(기술사)를 지정하지 않음

[#서식 4-1]

(    )단계 공모 대표자선임계

(응모자 작성, LH 보관용)

대 표 자*

주   소 :

성   명 :

법인등록번호 :

* 개인의 경우 주민등록번호 앞자리 7자리 표기

연락처 :

위 대표자에게 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모함에 있어 설계공모와 관련한 일체의 권한을 위임하고 이를 수행할 대표자로 선임하였기에 이 선임계를 제출합니다.

20  .     .     .

공동응모자

명  칭 :

대표자 :

주  소 :

법인등록번호 :

* 개인의 경우 주민등록번호 앞자리 7자리 표기

연락처 :

한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)를 선정하며, 그렇지 않을 경우에는 1단계·2단계 공모 시 대표자는 동일해야 함

[#서식 4-2]

(    )단계 공모 공동응모협정서

(응모자 작성, LH 보관용)

제1조 (목적) 이 협정서는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』를 다음의 자(업체)들로 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

- 응모자(대표자*) :

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)로 작성하며, 2단계 공모 시 7.1.1. ①의 자격을 갖춘 자로 대표자를 선정하여 제출

- 공동응모자 : (            ), (            ), (            ), (            )

- 분야별 참여설계업체 : (            ), (            ), (            )

* 분야별 참여설계업체는 2단계 공모 시 작성하여 제출

제2조 (공동응모의 대표자) 공동응모 대표자(이하 대표자)의 성명, 소속(직급), 소재지 등은 다음과 같다.

1. 성      명 :

2. 소속(직급) :

3. 소  재  지 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표자를 제외한 공동응모자의 구성원은 다음과 같다.

1. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

2. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

3. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

4. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

* 업체가 아닌 개인의 경우 소속에 ‘개인’으로 기재

제4조 (분야별 참여설계업체의 구성원) 참여설계업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

2. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

3. 성    명 :            (소속(직급):             소재지:                 )

제5조 (대표자의 권한) 대표자는 본 공모에 대해 공동응모자의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력 기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시 발효하며, 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정 시에는 최종 설계완료 후 종결된다.

제7조 (의무) 공동응모자 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (책임) 공동응모자의 구성원은 공모에 대한 의무를 행함에 있어서 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리 및 의무를 제3자에 양도할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (    )부를 작성하여 각 통에 구성원이 기명, 날인하여 각각 보관하며, 주최자에게 1부를 제출한다.

20  .     .     .

응모자(대표자) :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
분야별 참여설계업체 :	(인)
분야별 참여설계업체 :	(인)
분야별 참여설계업체 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 5]

주요 시설물별 지정건축사 명단

(응모자 작성, LH 보관용)

『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모함에 있어 주요 시설물별·건축물별 지정건축사 명단을 다음과 같이 제출합니다.

연 번	구 분	지정건축사		비고
		성 명	소속(직급)
1	예시) 학생회관	홍길동	00건축사사무소 대표
2
3
4
5

2020.     .     .

응모자(대표자) :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 6]

각       서

(응모자 작성, LH 보관용)

본인(당사)은 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모함에 있어 귀 공사의 공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반 규정 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등 발생 시 이에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며,

공모와 관련한 응모작품 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여는 이의 없이 귀 공사의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 각서를 제출합니다.

20  .     .       .

응모자(대표자*) :	(인)
* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 7]

청 렴 서 약 서

(응모자 작성, LH 보관용)

본인(당사)은 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 심사와 관련하여 공정하고 투명한 설계심사가 되도록 협조하겠으며 설계심사 과정에서 심사위원이나 주최자 등 공모 관계자에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며,

이를 위반할 시에는 관련 법령 및 본 공모의 규정 등에 따라 책임을 지겠습니다.

20  .     .       .

응모자(대표자*) :	(인)
* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 8]

(    )단계 공모 심사위원 이의 신청서

(응모자 작성, LH 보관용)

□ 심사위원 이의 여부

이의 없음	이의 신청

※ 공모 참가자가 이의신청서를 제출하지 않는 경우, 심사위원 선정에 관하여 이의가 없는 것으로 간주합니다.

□ 이의 신청

본인(당사)는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 의 설계공모 심사를 하는데 있어서 아래의 사유로(           ) 심사위원 자격에 이의를 제기합니다.

연 번	내 용	해당여부
1	심사대상 안건과 관련하여 용역(하도급 포함), 자문, 연구 등을 수행한 경우
2	심사대상 사업시행으로 인해 이해당사자(대리관계)가 되는 경우
3	최근 3년 이내 해당 심사대상 업체에 재직한 경우(사외이사 포함)
4	심사대상 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우
5	기타( )

20  .     .     .

응모자(대표자*) :	(인)
* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 9]

(    )단계 공모 서면질의서

(응모자 작성, LH 보관용)

※ 응모 접수번호
※ 응모 공모단위
응 모 자 (단독응모자 또는 공동응모 시 대표자*)		전 화
		E-Mail 주소
질의사항 : 20 . . . 응모자(대표자) : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

[#서식 10-1]

1단계 공모 작품접수서

(응모자 작성, LH 보관용)

접수번호
제출목록	모형 ( ), 1단계 설계설명서 ( ), USB ( ), 1단계 응모신청 접수증 ( ), 참여외부전문가 신고서 ( ), 전시·홍보 및 출판 등 이용동의서 ( ), 위임장 ( ), 1단계 응모신청 시 제출서류(원본) ( )
응 모 자 (단독응모자 또는 공동응모 시 대표자*)	업 체 명
	대 표 자	(인)	전화번호
한국토지주택공사에서 주최하는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모작품을 제출합니다. ※ 첨부 : 1. 응모접수증 1식. 2. 제출도서 1식. 20 . . . 한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

-------------------------- 절 ------- 취 ------- 선 --------------------------

작 품 접 수 증

(배부용)

※ 접수번호				접 수 인
제출목록	모형 ( ), 1단계 설계설명서 ( ), USB ( ), 1단계 응모신청 접수증 ( ), 참여외부전문가 신고서 ( ), 전시·홍보 및 출판 등 이용동의서 ( ), 위임장 ( ), 1단계 응모신청 시 제출서류(원본) ( )
업 체 명
대 표 자	(인)	전화번호

[#서식 10-2]

2단계 공모 작품접수서

(응모자 작성, LH 보관용)

접수번호
제출목록	설계도판 ( ), 2단계 설계설명서 ( ), 추정공사비내역서 ( ), USB ( ), 2단계 응모신청 접수증 ( ), 주요 시설물별 지정건축사 명단 ( ), 서면질의 답변 담당자 지정 통보 ( ), 참여외부전문가 신고서 ( ), 위임장 ( ), 2단계 응모신청 시 제출서류(원본) ( )
응 모 자 (단독응모자 또는 공동응모 시 대표자)	업 체 명
	대 표 자	(인)	전화번호
한국토지주택공사에서 주최하는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모작품을 제출합니다. ※ 첨부 : 1. 응모접수증 1식. 2. 제출도서 1식. 20 . . . 한국토지주택공사 사장 귀하

-------------------------- 절 ------- 취 ------- 선 --------------------------

작 품 접 수 증

(배부용)

※ 접수번호				접 수 인
제출목록	설계도판 ( ), 2단계 설계설명서 ( ), 추정공사비내역서 ( ), USB ( ), 2단계 응모신청 접수증 ( ), 주요 시설물별 지정건축사 명단 ( ), 서면질의 답변 담당자 지정 통보 ( ), 참여외부전문가 신고서 ( ), 위임장 ( ), 2단계 응모신청 시 제출서류(원본) ( )
업 체 명
대 표 자	(인)	전화번호

[#서식 11]

참여외부전문가 신고서

(응모자 작성, LH 보관용)

□ 참여외부전문가 참여여부

참여하였음	참여하지 않았음

□ 참여외부전문가 참여사항

성 명	주민등록번호
(인)	소 속
	참 여 기 간	20 . . . ~ 20 . . .
(인)	소 속
	참 여 기 간	20 . . . ~ 20 . . .
(인)	소 속
	참 여 기 간	20 . . . ~ 20 . . .

상기인이 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

20  .     .     .

응모자(대표자*) :	(인)
* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 12]

전시 및 홍보 등 이용 동의서

(응모자 작성, LH 보관용)

본인(당사)는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 당선자 발표 후 주최자가 전시 및 홍보 등을 목적으로 당선작 및 수상작을 이용함에 이의 없음을 동의합니다.

구분	업체명	대표자
응모자 (대표자*)		(인)
공동 응모자		(인)
공동 응모자		(인)
공동 응모자		(인)
공동 응모자		(인)

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

20  .     .     .

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 13]

(    )단계 공모 서면질의 답변 담당자 지정통보

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

응모자(대표자*)	서면질의 답변 담당자
	성 명
	소속 / 직급
	전 화	유 선
		무 선
	E-Mail 주소 (응모신청서상의 E-Mail 주소)

상기인을 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 (    )단계 심사위원회의 서면질의에 대한 답변 담당자로 지정 통보합니다.

20  .     .     .

응모자(대표자) :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 14]

(   )단계 공모 응모작품 심사 관련 질의답변서

(응모자작성, LH 보관용)

접수번호
응 모 자 (단독응모자 또는 공동응모 시 대표자*)		전 화
		E-Mail 주소
1. 심사위원 질의사항 :
2. 응모자 답변사항 :
20 . . . 답변 담당자 : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)

[#서식 15]

< 설계도판 >

<앞면>

<뒷면>

841                   841

<도판 #1>

1,189

<도판 #2>

1,189

841                    841

<도판 #1>     고유번호

1,189

<도판 #2>     고유번호

1,189

고유번호(PIN 번호) 양식 사이즈는 아래의 예시를 준수하고 위치는 설계도판 뒷면 오른쪽 상단 모서리 끝에서 20mm×20mm 만큼 이격시켜 A0 도판 2매에 각각 표시한다.

											25㎜
100㎜

[#서식 16]

2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모

0 단 계  설 계 설 명서

20  .    .   .

[#서식 17]

2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모

작 품 설 명 자 료

20  .    .   .

[#서식 18]

< USB 제출용 봉투 >

USB의 고유번호(PIN번호) 기재방법은 제출용 봉투 우측 상부에 표시하며, 양식 사이즈는 아래의 예시를 준수한다.

										25mm
100mm

[#서식 19]

2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모

추정공사비 개략내역서

2020.    .   .

추정공사비 개략내역서

(응모자작성, LH 보관용)

[페이지 : 1/0]

구 분

세부항목

공사비

비고

가설공사

토목공사

건축공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

조경공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

설비공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

전기공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

통신공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

기타공사

세부내역-1

세부내역-2

소   계

소   계

공과잡비

총   계

본인(당사)은 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』에 응모함에 있어 위와 같이 추정공사비 개략내역서을 제출합니다.

2020.     .     .

응모자(대표자) :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[#서식 20]

참여포기각서

(응모자작성, LH 보관용)

공 모 단 위

접 수 번 호

응   모   자

(단독응모자 또는 공동응모시 대표자*)

전       화

E-Mail 주소

본인(당사)은 한국토지주택공사(LH)에서 시행하고 있는 『2019 행정중심복합도시 공동캠퍼스 설계공모』 의 응모신청을 포기하며, 이에 따른 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확인합니다.

2019.     .     .

응모자(대표자) :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)
공동응모자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

※ 구비서류 : 법인인감증명서 1부(대표 응모신청자) 등

* 1단계 공모 시 공모운영규정의 7.1.1. ①(건축사사무소)의 자격을 갖추지 못한 자(업체)가 응모했을 경우 책임건축사(기술사)