미술작품 현장설명서

[ 고양향동 A-3BL 아파트 (공분1,059호)  조경공사 ]

2019.12

한국토지주택공사 인천지역본부

미술작품 현장설명서

□ 공모개요

지구명	공모단위	설치위치	참고사항	사업비 (천원)	종 류	설치완료일
고양향동A-3BL 아파트	A	부출입구	자연지반	75,000	조형 예술물	2020.06
	B	중앙광장	인공지반	100,000

□ 응모유의사항

응모자는 공모지침서, 현장설명서, 현장도면(CAD), 기타 설명자료 등을 충분히 숙지한 후 해당지구의 특성 및 공모취지에 어긋나지 않도록 해야 함

응모제출서류 중 작품설명서, 도판에 작가명을 기재하지 말 것

미술작품 설치위치가 인공지반 상부인 곳은 경량의 작품을 구상하여야 하며, 작품도판 및 작품설명서에 작품의 총중량 및 단위중량을 표기해야함

(참고사항)

작품의 면적당 하중은 1.6ton/㎡까지 허용한다.

즉, 1㎡당 1.6ton이하의 하중을 받도록 구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.6ton/㎡를 초과 할 수 없다.(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록)

예) 바닥면적이 10㎡이며 무게가 15ton인 경우 → 1.5ton/㎡(조건충족)

단위작품이 세 개로 이루어져 작품 하나당 0.8ton/㎡, 1.5ton/㎡, 1.8ton/㎡인 경우

→ 하나의 단위가 1.8ton/㎡으로 1.6ton/㎡를 초과(조건 불충족)

□ 현장설명(A)

- 사 업 비 : 75,000 천원

- 위    치 : 아파트단지 부출입구(자연지반)

- 설치규모 :  CAD 도면상의 설치대상 단위 공간을 고려하여 설계하되 상세도에

규정된(5.0×4.5×3.0×2.5m) 공간의 크기 내에서 자유롭게 구상

- 위치설명 : 단지 부출입구에 설치되는 점을 고려하여 진입부의 특성을 살릴 수 있도록 구상하고 단지의 랜드마크적 역할을 할 수 있도록 구상한다.

B

A

설치위치

미술작품 설치위치도

미술작품 설치위치 A부분상세도

□ 현장설명(B)

- 사 업 비 : 100,000 천원

- 위    치 : 단지중앙 잔디광장

- 설치규모 : CAD 도면상의 설치대상 단위 공간을 고려하여 설계하되 상세도에

규정된(27m×9m) 공간의 크기 내에서 자유롭게 구상

- 위치설명 : 단지 중앙에 설치되는 점을 고려하여 전 방향에서 감상 가능한 조형미를 지니도록 하며, 단지 내 랜드마크적 역할을 할 수 있도록 구상한다.

면 적 : 27m x 9m

미술작품 설치위치 B부분상세도