현  장  설  명  서

인천검단지구 택지개발사업 1단계 순수창작조형물 제작 및 설치공사

1. 공모개요

종 류	사업비 (천원)	공모 단위	규격	설치위치	설치완료 예정일
순수창작조형물(1점)	450,000	개소	조형물 설치 영역 (A= 148㎡)을 준수하여 높이 10m 이내로 설치	매천과 계양천의 합류부	'21.10

2. 디자인 방향

상징성	인천검단지구의 랜드마크 조형물로서 검단신도시를 대표하는 아이덴티티의 표현
심미성	조형시설물의 범주의 머무르지 않도록 예술적 가치를 담기 위한 치밀한 기획과 예술품으로서의 독창성과 창작과정을 요구
친밀성	공공공간에 조성되는 예술품으로서 주민과 관람객에게 친근감과 심리적인 안정감을 부여하여 상징적으로만 부각되지 않도록 조성
친환경성	인천검단지구가 추구하는 개념과 공조하며 사용 재료를 비롯하여 주변과의 형태적, 색상적 순응을 포함
지속성	하천변에 위치하여 습도에 의한 훼손이 우려되므로 충분한 내구성을 갖춘 재료를 사용

◉ 디자인 모티브가 되는 개념은 인천검단지구 택지개발사업 수공간 조성사업에서 적용된 개념을 제시함

현황	조성방향	도입공간 및 시설
상류부	인공적인 시설을 지양하고 생태적인 하천 조성	“Eco-Water-Zone” 생태자연터-식생공간, 산책로, 자전거도로, 징검다리
중류부	리버파크 타운 및 지역주민들의 커뮤니티를 향상시킬 수 있는 상징적인 수변공간 조성	“Culture-Water-Zone“ 수변경관쉼터, 문화체험터, 힐링쉼터, 계양관찰터-수변무대, 스탠드, 막구조파고라, 휴게데크, 목교, 체력단련시설 등
하류부	생태교육공간 조성 및 하천경관의 질 향상 및 친환경 프로그램 도입	“Eco-Water0-Zone” 생태학습터-창포원, 관찰데크

3. 부지조성 현황

◉ 순수창작조형물 조성위치도

조형물 조성위치

◉ 인천검단지구 택지개발사업 1단계 수공간 영역에 위치한 조형물 도입시설지는 기존 기본계획 당시 검단스카이서클이라는 교량으로 계획되었던 부지로, 매천과 계양천의 합류부에 위치한 수변공원과 맞닿아 있어 인천검단지구 수공간 조성사업의 중심지에 위치하고 있다.

◉ 도입시설지는 실시설계 단계에서 문화 체험터로 계획되어, 수변공원의 휴게데크와 접하고 있으며 계양천의 맞은편에는 수변무대 및 스탠드와 함께 수변쉼터가 조성될 예정이다.

◉ 유지관리차량 동선구간을 포함하여 작품 계획시에는 차량높이(3m)를 고려하고 차량이동에 제한이 없도록 계획하여야 한다.

◉ 도입시설지

계양천

수변무대

유지관리차량도로(4m)

순수창작조형물 도입시설지(148㎡)

목재데크

3. 기타 세부 사항

◉ 도입시설지는 도면상에 표시된 약 148㎡의 면적이며 4m의 유지관리차량  도로(아스콘포장)를 포함

◉ 조형물의 체적이 하천의 수위에 영향을 주지 않는 범위 안에서 조형물의 일부가 설치영역 바깥쪽으로 돌출되어 설치 가능(구조적 안정성 고려 필요)

◉ 도입시설지와 수변공원의 목재데크 사이에는 유지관리차량(높이3m) 동선이 있어 차량의 통행에 방해가 되지 않는 형태로 계획하며 조형물 자체의 높이는 최대 10m를 넘지 않도록 함

◉ 야간에도 조형물을 감상할 수 있도록 야간조명 등 조명기구 설치