인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업

건축설계공모지침서

2021. 11.

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

0

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

0

Ⅰ 공모운영지침 1.1 공모 명칭 01 1.2 공모 개요 01 1.3 공모 방식 01 1.4 설계 용역비 01 1.5 과업 범위 및 기간 01 1.6 참가 자격 02 1.7 공모 일정 04 1.8 응모 등록 04 1.9 공모설명회 (지구별 필요시) 04 1.10 질의 접수 및 회신 05 1.11 제공 자료 05 1.12 작품 제출 05 1.13 익명성 및 비리･부정행위 제재기준 05 1.14 공모 담당자 06 1.15 설계심사위원회 06 1.16 설계심사 06 1.17 당선작 선정 08 1.18 당선작 발표 08 1.19 저작권 및 출판･전시 09 1.20 작품 반환 09 Ⅱ 설계지침 2.1 지구설계방안 11 2.2 사업지구 현황 14 2.3 목표 공사금액 16 2.4 계획지표 16 2.5 부문별 지침 17		Ⅲ 평가지침 3.1 설계평가기준 21 3.2 설계평가 세부기준 22 3.3 감점기준 24 Ⅳ 제출도서 및 작성기준 4.1 제출물 종류 26 4.2 제출물 작성요령 26 4.3 제출물 목록 31 Ⅴ BIM 설계지침 5.1 일반사항 33 5.2 제출물 33 Ⅵ 설계계약 6.1 계약관련 일반사항 35 6.2 과업범위 36 6.3 용역기간 37 6.4 LH 설계공모 당선건수 제한 38 6.5 기타사항 39 Ⅶ 붙임자료 및 관련서식 7.1. 붙임자료 42 7.2. 관련서식 46

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅰ Chapter 공모운영지침
				1.1 공모 명칭 1.2 공모 개요 1.3 공모 방식 1.4 설계 용역비 1.5 과업 범위 및 기간 1.6 참가 자격 1.7 공모 일정 1.8 응모 등록 1.9 공모설명회 1.10 질의 접수 및 회신 1.11 제공 자료 1.12 작품 제출 1.13 익명성 및 비리･부정행위 제재기준 1.14 공모 담당자 1.15 설계심사위원회 1.16 설계심사 1.17 당선작 선정 1.18 당선작 발표 1.19 저작권 및 출판･전시 1.20 작품 반환

Ⅰ

공모운영지침

1.1 공모 명칭

- 공모 명칭 : 인천남동 혁신성장센터 건축설계용역

1.2 공모 개요

설계담당부서		LH 공공주택본부 미래건축부문 공공지원건축사업단
위치		인천광역시 남동구 남촌동 도시첨단산업단지 복합7BL(남촌동 210-6번지 일원)
용도		지식정보형 및 제조형시설, 업무지원시설, 근린생활시설 등 복합용도
대지면적		7,034㎡
목표공사비		48,233백만원 (부가세포함, 설계가기준)
설계용역비		2,310백만원 (부가세포함)
사업기간		2021. 12. ~ 2024. 12. (36개월)

1.3 공모 방식

가. 공모 방식 : 일반설계공모

나. 관련 법령 및 지침

- 건축서비스산업진흥법 제21조 제2항

- 건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시) 제2조제5호

- LH 건축설계공모 심사 운영지침

- LH 건축설계공모 운영지침

1.4 설계 용역비

가. 설계용역비 :  2,310,425천원 (부가세포함)

계	건․기․토․조	전기통신	소방(기계)	소방(전기)	추가업무
2,310,425	1,709,797	362,183	107,203	38,817	92,425

1.5 과업 범위 및 기간 (세부사항은 [5. 계약관련사항] 참조)

가. 과업 범위

- 건축, 토목, 기계, 전기․정보통신, 소방, 조경분야 설계

- 각종 사업승인업무 및 각종 심의업무

- 설계지원업무 및 BIM

- 각종 인증 및 평가(녹색건축인증, BF인증 등)

- 기타 사업 진행 및 설계에 관한 업무 및 발주처 요청 업무

- (지구별 추가과업 : 해당지구) 통합디자인

나. 과업 기간

- 계약일로부터 18개월

1.6 참가 자격

가. 참가 자격

- 응모자는 대한민국 건축사법에 의한 건축사 자격을 소지하거나 국토교통부장관에게 신고한 외국건축사 면허취득자가 참가할 수 있으나, 당선 후 계약 시, 주계약자는 건축사법 제23조의 규정에 의한 건축사사무소 등록업체의 국내 건축사로 한정한다.

- 건축사사무소 등록업체가 전기 및 정보통신 분야와 소방분야의 설계 자격 요건을 갖춘 경우 외에는 전력기술관리법 및 정보통신공사업법, 소방시설공사업법 등의 관련규정에 의거 해당분야 설계용역업체와 분담이행방식으로 응모하여야 한다.

- 조경분야는 건설기술진흥법령에 의한 건설기술용역업(종합) 또는 건설기술용역업(설계․사업관리-일반) 또는 건설기술용역업(설계․사업관리-설계등용역)으로 등록한 자이면서 엔지니어링산업진흥법령에 의한 건설부문 조경 전문분야에 대해 엔지니어링사업자로 신고한 자 또는 기술사법령에 의한 건설부문 조경 전문분야에 대해 기술사사무소를 등록한 자여야 한다.

또한 건축사사무소 등록업체가 공간환경디자인분야의 설계자격 요건을 갖춘 경우 외에는 산업디자인진흥법 제9조에 의거 한국디자인진흥원이 인정하는 환경디자인 또는 종합디자인분야의“디자인전문회사”로 등록된 공간환경디자인 설계용역업체와 협력하여 과업을 수행한다.

- 용역수행을 위한 전기분야 사업책임기술자는 건축전기설비기술사 자격을 보유하고 있어야 한다.

나. 참가 제한

- 공동응모를 하고자 하는 자는 3개사 이하로 공동수급체를 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 10% 이상으로 하여야 한다.

- 동일 공모에 대하여 중복적으로 공동수급체를 구성해서는 아니 된다.

- 응모신청시 아래와 같이 공동응모자를 변경하여 참가하는 것을 제한한다.

단독 또는 공동응모 대상지구로 1개 업체가 2개 작품이상 중복 응모하는 경우 (응모마감 후 중복 응모가 확인된 경우 모든 중복 응모는 무효로 처리)

단독으로 응모신청 및 작품제출확약 후 공동으로 응모하는 경우

공동으로 응모신청 및 작품제출확약 후 단독으로 응모하는 경우

- LH 주택 경영투자심사위원회 외부위원으로 참여한 자가 소속한 건축사사무소는 해당지구의 건축설계공모에 참여할 수 없다.

- 공고일 기준 등록 취소, 휴･폐업, 업무정지나 기타 이에 준하는 행정 관청의 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 본 설계공모에 참여할 수 없다.

- 설계공모 시 불공정 행위로 신고 된(기간 :작품제출 확약서 제출일～작품 접수일) 업체는 소명할 수 있는 자료를 제출하여야 하며, 소명하지 못하거나 자료제출을 하지 않은 설계업체는 공모심사에서 제외할 수 있다.

- 설계공모시 공정거래법에 의한 기업집단은 작품접수확약서 제출시 「공정거래이행 확약서(서식5)」를 의무제출하고, 당선건수 증대시도 등 불공정행위 정보 입수시 발주기관은 소명자료를 요청할 수 있으며 해당 설계공모 참가자는 7일 이내 소명자료를 제출하지 못하거나 자료제출을 하지 않을 경우 공모심사에서 제외하며, 2년간 설계공모 참가를 제한한다.

- 우리공사 공동주택 설계공모 및 건축물 설계공모 용역 당선건수 관련 사항은 [5. 계약관련사항]을 참고하여 응모참여에 불이익이 없도록 유의하여야 한다.

1.7 공모 일정

공고		2021. 11. 25. (목)
응모등록		2021. 11. 29. (월) ～ 12. 01. (수) 17:00까지
공모설명회		미시행
심사위원 기피신청		2021. 11. 29. (월) ～ 12. 01. (수) 17:00까지
질의접수		2021. 12. 02. (목) ～ 12. 06. (월) 17:00까지
질의회신		2021. 12. 09. (목)
작품제출		2022. 01. 10. (월) 15:00까지 (사전공고일로부터 45일 이상 확보)
사전검토		2022. 01. 12. (수) 예정
심사		2022. 01. 18. (화) 예정
당선작 발표		2022. 01. 19. (수) 예정 (LH 홈페이지에 게시 예정)
사업수행평가 서류제출		2022. 01. 26. (수) - 전기 및 소방 사업수행평가 대상에 한함
당선작 자료제출		2022. 01. 28. (금) - 계약관련자료 등

※ 공사의 사업추진 여건에 따라 일정은 조정될 수 있으며 조정시 이메일 또는 유선통보

1.8 응모 등록

가. 신청방법

- 신청일시 : 2021. 11. 29. (월) ~ 12. 01. (수) 17:00까지

- 신청장소 : 한국토지주택공사 공공지원건축사업단 (경남 진주시 충의로 19)

- 전    화 : 055-922-6824, 6825           * E-mail주소 : seewoo@lh.or.kr

- 제출서류 : [4.3 제출물 목록 참조]

나. 응모등록을 하지 않은 건축사사무소는 설계공모에 참여할 수 없다.

다. E-mail, 방문신청 중 택일하되, E-mail 신청 시 접수완료 여부를 유선 확인하여야 하며, 응모신청 및 작품제출확약 시 응모신청 및 확약서 접수증을 반드시 수령(E-mail 가능)하여야 한다.

라. 연간 당선 2회 이후 추가 당선기회를 사용하고자 하는 업체는 관련문서, 심사결과, 수상내역 등 증빙서류를 응모신청시 제출하여야 한다.

마. 응모신청 및 작품제출확약 후 작품접수일에 작품을 제출하지 않은 설계공모 참가자는(설계공모응모신청 및 작품제출확약서에 공동응모자로 기재 후 작품접수에 참여하지 않는 자 포함) 작품접수일로부터 6개월간(공고일 기준) 우리공사에서 공고하는 건축설계용역의 참여를 제한하며, 설계공모응모신청 및 작품제출확약서 제출후 수주제한 건수 충족으로 작품을 제출하지 않을 경우에는 참여제한을 하지 않는다.

바. 심사대상이 없거나 1개 뿐인 경우에는 재공고한다.

사. 심사대상이 둘 이상이지만 공모참가조건에 적합하지 아니한 경우 재공고 할 수 있다.

1.9 공모설명회 (필요시)

가. 본 사업은 별도의 공모설명회를 시행하지 아니한다.

1.10 질의 접수 및 회신

가. 설계공모 참가자는 당해 설계지침서의 내용 중 의문사항이나 기타 필요한 내용에 대하여「설계공모 서면질의서(서식6)」를 참조하여 서면 또는 Email로 질의할 수 있다.

나. 접수된 질의에 대한 응답서는 우리공사 인터넷 홈페이지(설계용역업무지원시스템 http://cotis.lh.or.kr)에 게시한다.

다.  Email 등에 의한 질의접수가 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우와 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 아니할 수 있다.

라. 설계공모 서면질의회신서에 기재한 내용은 설계공모지침서 및 제공도서의 추가 또는 수정으로 간주한다.

1.11 제공 자료

가. 제공 자료는 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

나. 설계공모에 필요한 자료는 우리공사 인터넷 홈페이지(설계용역업무지원시스템 (http://cotis.lh.or.kr)에 파일로 제공한다.

1.12 작품 제출

가. 제출일시 및 장소

- 일 시 : 2022. 01. 10. (월) 15:00까지

- 장 소 : 한국토지주택공사 공감동 1층 공공지원건축사업단 (경상남도 진주시 충의로 19)

나. 제출물 종류 : [4.3 제출물 목록 참조]

- 제출하는 구비서류는 주민등록번호 등 개인정보는 표기하지 않아야 한다.

- 불가피하게 표기해야 할 주민등록번호 등 개인정보는 아래 예와 같이 표기하여야 한다. 다만, 자격증 등 공인증명서에 표기된 개인정보는 그러하지 아니한다. (예 : 주민등록번호는 900101-1******)

다. 참여 외부전문가 신고제

- 설계공모 참가자 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 응모작품 제출시 해당 전문가를 신고해야 한다.

- 미신고된 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 입상작에 한하여 다음과 같이 조치한다.

계약전 : 입상작 취소

계약후 : 공사가 시행하는 설계용역에 6개월간 참가자격 제한

1.13 익명성 및 비리·부정행위 제재기준

가. 설계공모 참가자는 제안서 및 제출물에 건축사사무소를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없으며 임의로 건축사사무소명을 노출할 경우 1점씩 감점 처리한다.

나. 작품에 대한 사전접촉 및 사전설명 금지

- 설계공모 참가자는 심사위원 대상자 또는 그 측근에게 방문, 전화, 이메일, 휴대폰(문자, 메시지, 그림전송 등), SNS(텔레그램, 카카오톡, 밴드, 트위터, 페이스북, 밴드 등의 게시물 또는 직접 메시지 전송)를 이용하여 작품의 특징이나 제목, 심사번호를 알려주거나 작품내용을 보여주는 등 작품의 익명성과 심사의 공정성을 해칠 수 있는 어떠한 방식의 사전접촉 또는 사전설명 금지한다.

- 작품 심사시 심사위원 개별적으로 사전접촉 및 사전설명이 있었는지 여부를 확인받아 사전접촉 및 사전설명이 있었을 경우 「비리･부정행위 등 제재 기준(붙임2)」에 따라 처리한다.

- 설계공모 참가자는 「사전접촉 금지 서약서(서식2)」 및 「청렴 서약서(서식3)」를 응모 확약 시에, 「사전접촉 금지 확인서(서식14)」를 작품제출 시에 제출해야 하며, 심사위원의 서약서 및 확인서를 통해 사전설명 여부 등을 확인 후에 심사를 진행한다.

다. 사전 접촉 및 사전설명, 비리･부정행위 금지위반 시 제재 기준

- 설계공모 참가자는 심사위원과의 사전접촉, 제출작품에 대한 사전설명 및 비리･부정행위를 금지한다.

- 사전접촉, 사전설명 및 비리･부정행위 금지위반이 감사실 등을 통해 확인될 경우에는 「비리･부정행위 등 제재기준(붙임2)」에 따라 공모참여제한, 감점처리 및 위약금(설계용역비의 1%)이 부과될 수 있다.

- LH에서는 비리･부정행위 등에 대한 신고포상금 제도를 운용하고 있으며, 금지위반 업체에서 납부한 위약금은 신고포상금으로 사용된다.(「신고포상금 지급 기준 참조(붙임3)」)

- 비리･부정행위 적발에 따른 설계심사위원회에 작품상정 문제발생시 전문위원회(LH건축설계공모 심사운영지침 제4조 및 제10조)를 거쳐 작품상정 제외요청을 할 수 있다.

1.14 공모 담당자

가. 한국토지주택공사 공공지원건축사업단 박영준 차장

나. 전화번호 : 055-922-6824, 6825,  팩스번호 : 055-922-6849

다. E-mail주소 : seewoo@lh.or.kr

1.15 설계심사위원회

가. 설계심사위원회 구성

- 설계심사위원회 운영기준은 「LH 건축 설계공모 심사 운영지침」에 따른다.

- 설계심사위원회는 총 15인으로 구성하며, 심사위원의 제척 및 기피, 불가피한 불참등을 대비하여 2명 이내의 예비심사위원을 선정한다.

나. 설계심사위원 기피신청

- 설계공모 참가자는 기피사유에 해당하는 심사위원 대상자를 응모신청 및 작품제출 확약서 제출 후 7일 이내 심사주관부서에 심사배제 신청할 수 있다.

- 설계심사위원 기피 신청시에는 「심사위원 기피신청서(서식7)」와 관련 증빙서류를 밀봉하여 심사주관부서에 제출하여야 한다.

- 기피 신청기한내에 신청하지 않은 설계공모 참가자는 추후 심사위원 선정결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

1.16 설계심사 (세부사항은「LH 건축 설계공모 심사 운영지침」참조)

가. 심사일시 및 장소

- 심사일시 : 2022. 01. 18. (화) 예정이며 변경될 수 있음

- 심사장소 : 한국토지주택공사 본사 3층 설계심사실 (세부장소 및 시간은 추후 안내)

나. 사전검토

- 관련법규 및 지침 위반여부를 공사 전문가가 사전검토하고 결과에 대하여 대표건축사의 확인 후 설계심사위원회에 보고한다.

- 대표건축사를 대신하여 책임건축사를 대신하여 사전검토결과를 확인할 경우는 「위임장(서식8)」을 지참하여야 한다.

다. 설계심사위원회 설계심사

- 평가방식은 [3.평가지침]에 따라 평가하며, 평가방식의 변경이 필요한 경우에는 설계심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

- 공사직원과 외부전문가로 구성된 사전검토위원회에서 관련법규 및 지침에 대한 위반여부를 검토하고 대표건축사의 확인 후 설계심사위원회에 보고한다.

- 공정설계위원회는 사전검토결과를 검토한 결과 해당작품의 위반사항이 실격처리기준에 해당되어 심사대상으로 적절하지 않다고 판단한 경우 설계공모심사위원회에 심사대상 제외요청 할 수 있다.

- 설계담당부서는 응모신청 및 작품제출확약서를 제출한 건축사사무소의 요청이 있을 경우 제출작품의 건축사사무소간 상호검토를 허용 할 수 있다. 단, 작품제출일 이전까지 응모에 참여한 건축사사무소 전원이 서면으로 요청하여야 한다.

- 설계공모 참가자가 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품을 표절이라고 판단되는 작품을 제출한 경우 심사위원회의 결정에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있고 사후에 발견되더라도 심사위원회의 결정에 의해 수상을 취소할 수 있다.

라. 설계심사위원회 작품 설명

- 설명자는 공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 주관설계사 또는 공동응모 임직원에 한하며, 발표당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

- 작품별 설명시간은 10분 이내이고 질의응답은 3분 이내로 하되, 작품수 및 작품특성에 따라 조정할 수 있다.

- 설명자는 제출한 설계도집 내용을 중심으로 작품특징 및 설계의도로 한정하여 설명하여야 하며 익명성 위반, 타 작품과의 비교설명, 시간초과 등 설명에 지장을 주는 경우는 심사위원장은 즉시 발표를 중지하도록 할 수 있다.

마. 설계심사위원회 등의 촬영, 저장 및 인터넷 중계

- 공정하고 투명한 입찰문화 정착을 위해 시행중인 '클린심사제도'에 따라  금번 시행되는 비계량심사는 심사 전 과정이 인터넷 생중계를 통해 일반 시민에게 공개한다.

- 심사과정이 인터넷 생중계됨에 따라 심사 참여자의 초상이 촬영되고, 공모참여사의 개인정보 기타 영업 관련 정보 등이 공개될 수 있다.

- 설계공모 참가자(공동응모 포함)는 작품접수와 동시에 모든 참여자는 초상권 사용, 개인정보 제3자제공, 영업비밀 및 저작권 사용(공개) 등을 동의한 것으로 간주한다.

- 설계공모 참가자(공동응모 포함)는 설계심사위원회 당일 인터넷 생중계에 필요한 범위 내 초상권 사용, 개인정보 수집･이용 및 제3자 제공, 영업비밀 및 저작권 공개･사용 등에 관한 「심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서(서식23)」를 제출하여야 하며 위 사항에 동의하지 않을 경우 심사참여가 불가할 수 있다.

바. 심사위원 사후평가 설문 참여

- 공정한 심사진행과 청렴한 심사문화 정착을 위하여 심사이후에 설계공모 참여자가 설계심사위원의 성실성, 공정성, 객관성, 시장만족도 등을 평가하는 「심사위원 사후평가 및 청렴도 평가」에 참여할 수 있다.

- 설계공모 참가자(대표건축사)는 설계심사위원회 당일 심사위원 사후평가 설문자로 가장 적합(심사과정, 채점표 및 평가사유서 등 심사 전 과정을 확인한 자)한 소속직원의 「개인정보 수집 및 활용 동의서(서식24)」를 제출하며, 해당 직원은 설계심사위원회 이후 LH가 위탁한 기관의 설문조사에 참여하여야 한다.

1.17 당선작 선정

가. 당선작 평가기준 및 작품선정과 관련하여「LH 건축 설계공모 심사 운영지침」을 따르되, 평가방식의 변경이 필요한 경우에는 설계심사위원회의 의결을 통해 변경할 수 있다.

나. 3작품이상 응모시 1차 심사를 시행하여 2작품을 선정 후 2차 심사에 상정하여 평가한다.

다. 작품수가 많을 경우 1차 심사를 수회로 나누어 시행한다.

[응모작품수에 따른 1차 심사 횟수 예시]

응모 작품수	1차 심사(투표제)						2차심사 (채점제)
	1-1차	→	1-2차	→	1-3차	→
3∼4	2작품 선정	→					2작품
5∼7	3∼4작품 선정	→	2작품 선정	→			2작품
8∼10	5∼7작품 선정	→	3∼4작품 선정	→	2작품 선정	→	2작품
10초과	(응모작품수에 따라 수회 나누어 시행) →						2작품

1.18 당선작 발표

가. 건축 설계공모 운영지침(국토부고시) 제14조1항에 따라 심사의 결과(평가점수, 평가사유서, 당선작)를 실명으로 공개한다.

나. 당선업체가 법령, 기타 등의 사유로 설계용역을 수행할 수 없거나 정당한 사유 없이 계약체결을 지연시킬 경우 심사결과에 의한 차순위 작품 순으로 동 설계권을 부여할 수 있다.

다. 당선작, 입상작 구분 및 보상

- 2등이하 업체에게 설계권 부여시 보상금 적용 제외한다.

- 제출 작품수가 2개일 경우는 당선작이 선정되었으며, 우수작이 전세 침사위원중 1등 득표를 20%이상 획득하였을 경우 지급한다.

- 제출 작품수가 3개 이상일 경우, 1차 심사 시 심사위원의 20%이상 추천시 지급한다.

구 분		제출작품수		비 고
		2개	3개 이상
당선작		최우수상: 1개	- 최우수상 : 1개	설계권부여
기타입상작		우수상: 1개	- 우수상 : 1개 - 장려상 : 1~3개	설계권부여시 보상금적용 제외
보상 비용	설계용역비 5억 초과	33백만원	- (우수상) 40백만원 - (장려상) 고득점순 30백만원, 20백만원, 10백만원	1억원
	설계용역비 5억 이하	16백만원	- (우수상) 20백만원 - (장려상) 고득점순 15백만원, 10백만원, 5백만원	5천만원

1.19 저작권 및 출판･전시

가. 응모 작품은 순수 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해해서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 수상이 취소될 수 있다. 다만, 제3자의 지적재산권이 사용된 경우 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다.

나. 제출 작품의 저작권은 참가자가 가지며, 당선작품의 소유권 및 사용권은 발주자가 가진다. 발주자는 별도 보상 없이 당선작품을 본 설계공모와 관련한 연구용역 등의 보고서 출판, 작품집 출판, 전시, 신문, 방송 또는 기타 매체 등 다양한 홍보목적에 사용할 수 있다. 다만, 발주자는 본 사업의 수행이나 홍보 이외의 목적으로 작품을 사용할 수 없다.

다. 당선자는 당선작의 출판, 전시, 게재 및 발간에 협조하여야 한다.

라. 국민의 정보접근성 강화를 위해 설계공모 출품작에 대한 관련자료(도집, 모형사진 등)를 홈페이지에 공개할 수 있다.

1.20 작품 반환

가. 제출된 응모작품은 입상작 발표 후 일정기간 동안 보유하여 전시할 수 있다.

나. 작품반환은 반환 통지일로부터 10일 이내에 응모자가 회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 응모자가 부담한다.

다. 기간 내 미회수 작품에 대하여는 공사에서 임의로 처리한다.

라. 제출된 설계도집 및 제출서류는 반환하지 않는다.

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅱ Chapter 설계지침
				2.1 지구설계방안 2.2 사업지구 현황 2.3 목표 공사금액 2.4 계획지표 2.5 부문별 지침

Ⅱ

설계지침

2.1 지구설계방안

가. 공공지원건축물 설계추진방향

나. 인천남동 혁신성장센터 설계추진방향

다. 혁신성장센터 특화 설계추진방향

- 인접 지역과의 조화로운 배치 및 접근성 확보를 고려한 특화계획 수립

- 국내 혁신창업 생태계의 역동성 강화를 위한 디자인

- 산업단지 내 혁신 환경 조성의 선도시설로서 공공지원센터 역할 강화

- 제조업의 디지털혁신으로 스마트 공장, 로봇, 제조업의 서비스 플랫폼 구축 등

공간이용의 변화 및 업종에 따라 드라이브인 시스템 반영

A. 인접 지역과의 조화로운 배치 및 접근성 확보를 고려한 특화계획 수립

- 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감을 고려하여 건축물을 배치하며, 건축물의 대지조건

(대지규모, 형태 등) 및 주변환경(인접도로변 소음, 인접건물, 방향 등)과 개발 Concept 등을

충분히 고려하여 장래 시설확충이 가능하도록 합리적으로 배치

- 대지 형태 및 지형을 고려하여 부지의 효율성이 극대화되는 경제적인 배치가 되도록 계획

- 과도한 사선축 사용으로 인한 건축물의 이형배치로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 고려

- 보행과 차량은 명확하게 동선을 분리하여 사용자들의 이용시 안전한 시설이 되도록 고려한다.

- 주변지역과의 조화로운 배치 및 이용자를 위한 외부휴게공간, 쉼터, 휴게공간 적정 확보

B. 국내 혁신창업 생태계의 역동성 강화를 위한 디자인

- 미래의 건축문화 향상기여 및 정체성과 지역성이 나타날 수 있는 건물외관 및 미관계획 고려

- 혁신성장센터의 창의성을 증진시킬 수 있는 Mass와 입면계획이 되도록 설계

- 내부 사용자들의 기호와 정서를 고려할 수 있는 내부디자인 수립

- 독창적이고 세련된 입면 디자인을 계획하되, 공기를 감안하여 과도한 비정형 계획 등은 지양

C. 산업단지 내 혁신 환경 조성의 선도시설로서 공공지원센터 역할 강화

- 과학기술, 산업 혁신을 위한 인프라 확충을 위해 혁신성장 선도거점의 공공성을 감안한 설계

- 공장용지 중심의 제조업 위주에서 생산+연구 등 복합적인 기능을 포함하고, 근로환경 향상을

위한 지원·문화·휴게 공간에 대한 요구 반영

- 공장형 시설반입을 위한 층고 및 적재하중 설계

D. 제조업의 디지털혁신으로 스마트 공장, 로봇, 제조업의 서비스 플랫폼 구축 등 공간이용

변화 및 업종에 따라 드라이브인 시스템 반영

- 중장비 반입 및 이동을 위한 차량진입 시스템 설계반영

- 로봇 및 제조업 서비스 지원을 위한 공간이용계획 수립 등

- 입주기업의 운영특성(취급물품, 이동, 상하차, 작업 동선 등)을 고려한 배치계획

- 원활한 물품 운송을 위한 일반차량과 화물차량(1톤 트럭 등) 등 주차계획 수립

라. 설계 디자인 공간구성 고려사항(설계사 제안)

1) 시설별 공간구성

구분		공간예시
산업시설	첨단제조형
		업무공간	전용실 구성	드라이브인
	지식정보형
		업무공간	전용실 구성	복층 인테리어
	업무지원형
		창업지원센터	코워킹공간	시제품제작실
지원시설	상가
		창업카페	근린생활시설	외부상가운영
지원시설	업무지원
		각종 커뮤니티 시설	이륜 및 자전거주차시설	육아돌봄시설

2) 동선 및 배치

- 진출입 및 주변기업과의 교류, 대지활용 극대화 등 참고

진출입 고려	주변기업과 교류	대지활용 극대화

3) 사업운영방식 고려

- 유사시설 운영사례를 고려하여 관리비 및 유지비가 최소화 되도록 설계

경기협업마을	서울창업허브	판교 창업지원허브

2.2 사업현황

가. 사업명 : 인천남동 혁신성장센터

나. 위  치 : 인천광역시 남동구 남촌동 도시첨단산업단지 복합7BL

다. 사업지구 위치도 및 주변현황도

1) 위치도

위 치 도	주 변 현 황 도

2) 입지여건

① 단지여건 분석

위 성 사 진	주 요 사 항
	· 북측 : 비류대호, 동측 : 호구포로, 서남측 : 비류대로, 남동국가산단, 개발제한구역 경계

② 상위계획

지구단위계획 결정도

비 고

용 적 률	400%
층 수	15층 이하
건축한계선	3M
주 차 대 수 (공모지침 준수)	125대 이상 (공모지침 준수)
특 이 사 항	없음

③ 추진일정

- 설계추진 일정 및 인력투입 등 공정관리 계획을 수립하여 「설계 수행계획서(서식23)」를 제출하여야 한다.

용역공고	계약	건축허가	착공	공급	준공
`21.10	`22.01	`22.08	`22.12	`23.12	`24.06

* 단, LH 사업추진여건에 따라 사업일정은 조정될 수 있음

2.3 목표 공사금액

가. 목표 공사금액 : 48,233백만원 (부가세 포함,설계가기준)

- 현상응모시 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 하며, 작품제출시 공사비 추정자료를 제출하여야 한다.

위반시 감점

- 당선이후 설계 진행시에도 목표 공사금액을 준수하여 계획하여야 하며, 당선시, 계획설계 확정, 사업계획 확정, 사업승인 신청, 사업승인 완료, 실시설계 전 실시설계 완료 등 필요 단계시마다 목표공사비를 확인, 개략 견적하여 목표공사비 준수여부를 확인하며, 목표공사비 초과시 재설계하며 그 경우 비용은 설계사무소 부담으로 한다. (표준과업지침 및 용역계약 특수조건 이행 필수)

- 최초 공모시 목표 공사금액에서 실시설계 착수 시점까지 물가상승율(생산자 물가지수 등)을 감안하여 재설정 가능하다.

2.4 계획지표

가. 기본개요

블록명	대지면적(㎡)	사업유형	규 모	용적률	건폐율	주차대수	구조
복합7	7,034	혁신성장센터	지하1층/지상7층	215%이내	60%이내	125대이상	철콘+철골

나. 규모별 구분

위반시 감점

용도	대지면적 (㎡)	건설 규모	실별규모	연면적 (%)	용적률 (%)	건폐율 (%)
지식산업(첨단제조)	7,034	연면적 : 19,778㎡이내 (주차공용면적포함) 주차대수 : 125대 이상 182대 이하	1호당 전용면적 300㎡ 이내	33% (±1%)	215% 이하	60% 이하
지식산업(지식정보)			1호당 전용면적 200㎡ 이내	43% (±1%)
지식산업(업무지원)			유형별 구분참조 설계제안	9% (±1%)
근린상가			1호당 전용면적 100㎡∼200㎡이내	15% 이하

- 근린상가는 연면적 15%이하 준수, 지식산업(첨단, 지식, 업무)은 연면적 ±1% 범위 내에서 조정가능

다. 산업(제조, 업무지원) 유형별 구분

구분	첨단제조형	지식정보형	업무지원형
기본방향	반입기계 등을 고려하여 1호당 전용면적 300㎡ 이내	업무가능 면적을 고려하여 1호당 전용면적 200㎡ 이내	창업지원센터, 회의실, 시제품 제작실 등 공유 업무공간 적정배치
층고 위반시 감점	4m이내	4m이내	4m이내
	* 호이스트, 물품적재 고려	* 일반업무환경을 고려
주차	화물차의 도어 투 도어 진입이 가능한 드라이브 인 (Drive-In) 시스템 적용	해당층 주차장 및 옥상주차장 활용
	* 지상층 옥내, 옥상층 주차장 계획

- 주차대수는 법정대수(125대)의 148%(185대)이내로 적용하되, 확장형 주차는 40%이내로 한다.

위반시 감점

- 주차비율은 지상주차(옥내, 옥외(옥상) 등)를 100%로 하되, 옥내 주차비율은 50% 이내로 설계하여야 하며 산업시설 등과 드라이브 인 접근성 및 연계성을 확보하여야 한다.(지하주차 없음)

위반시 감점

- 주차구획 기준은 주차장법 시행규칙 기준을 적용하고 1톤 차량이 주차가 가능한 면적을 고려한다.

- 램프 유효폭, 회전반경 등은 트럭 등 대형차량의 회차 및 차량이동을 고려하여 계획한다.

2.5 부문별 지침

가. 건축계획

1) 배치 및 동선계획

- 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감을 고려하여 건축물을 배치하며, 건축물의 대지조건(대지규모, 형태 등) 및 주변환경(인접도로변 소음, 인접건물, 방향 등)과 개발 Concept 등을 충분히 고려하여 장래 시설확충(증축 등 고려)이 가능하도록 합리적으로 배치한다.

- 산업시설 및 업무시설에 주차시설의 접근성과 효율성을 고려하여 계획한다.

- 옥외공간, 보행통로 등의 공간은 사용자 및 방문자가 실질적으로 이용가능 하도록 계획한다.

- 대지 형태 및 지형을 고려하여 부지의 효율성이 극대화되는 경제적인 배치가 되도록 계획한다.

- 과도한 사선축 사용으로 인한 건축물의 이형배치로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 한다.

- 보행과 차량은 명확하게 동선을 분리하여 사용자들의 이용시 안전한 시설이 되도록 고려한다.

- 주차계획은 배치계획과 연계하여 일반차량과 화물차량의 이용규모를 배분하여 계획한다.

- 홀 등 많은 인원의 일시적인 이동이 발생하는 공간의 이동통로에는 동선에 방해되는 기둥설치를 지양하고 불가피한 경우 원형기둥 설치로 안전사고를 예방한다.

- 입주자들의 사용료, 임대료 저감을 위해 불필요한 공간은 최소화 하는 등 경제적인 설계를 시행하고 쾌적하고 안전한 실내공간과 준공후 유지관리에 적합한 공용공간을 구성한다.

- 산업시설 중 첨단제조형은 각종 중장비 시설설치가 예상되는 바, 근린생활시설, 업무시설의 분양성 등을 감안하여 층별 기능배치를 합리적으로 구성한다.

- 화재비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능토록 대피 및 소방차량 진입 동선계획 고려한다.

2) 평면계획

- 산업시설, 업무시설, 근린생활시설은 사용자가 이용이 편리하도록 공간계획을 한다.

- 공장형 시설입점을 고려하여 중공업 적재하중을 반영하여야 한다.

- 사용자가 편안하고 편리한 체험환경을 제공하고 동선확보가 용이하도록 평면계획을 수립하며, 유지관리 측면에서는 비용이 최소화 될 수 있도록 계획하여야 한다.

- 기능별로 연관성을 갖는 실들은 인접 배치하여 사용자가 이용시 편리하도록 고려하며, 각 실의 기능에 맞는 창호, 설비, 마감재 등을 계획에 반영한다.

- 사무공간은 행정업무의 효율성 등을 고려하여 통합 또는 인접하여 공간구성을 한다.

- 미래의 수요변화에 대비하고 이용여건 변화에 대응할 수 있도록 가변형 벽체 적용 등 융통성 있는 계획을 하며, 실의 분리 및 통합이 용이하도록 고려한다.

- 지상층은 최대한 자연환기가 가능하도록 계획하여, 설비 및 유지관리에 필요한 비용이 최소화될 수 있도록 한다. 아울러 건물운영에 필요한 내부시설 및 공간계획 등을 고려하여 설계한다.

- 가능한 기능별 조닝(Zoning)을 통해 각각의 시설의 독립성을 유지하되, 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계를 고려하여 최대한 동선을 짧게 계획하며, 각각의 시설물 구획이 명확하도록 계획한다.

- 사용자 및 장애인의 편의를 감안하여 출입구의 턱 발생을 지양하고, 출입문의 개폐시 불편함이 없도록 계획한다.

- 합리적인 모듈계획을 통해 융통성 부여(Open Plan)가 가능하고 경제적인 평면계획이 되도록 한다.

- 근린생활시설은 식당, 편의점, 체력시설 등 다양한 업종이 유치될 수 있도록 배치 및 공간계획한다.

3) 입면 및 단면계획

- 미래의 건축문화 향상에 기여할 수 있고 정체성과 지역성이 나타날 수 있는 건물외관 및 미관계획이 되도록 한다.

- 야간경관을 고려한 입면계획을 하되, 지나친 경관조명으로 주변으로부터 민원이 발생치 않도록 계획한다.

- 사용자들의 기호와 정서를 고려하고, 창의성을 증진시킬 수 있는 Mass와 입면계획이 되도록 한다.

- 독창적이고 세련된 입면 디자인을 계획하되, 공기순환을 감안하여 과도한 비정형 계획 등은 지양한다.

- 각실 창호 설계시 채광 및 환기를 고려하여 계획한다.

- 층고는 실의 기능 및 경제성을 고려하여 최적의 방안을 제안한다.

- 비정형 대지의 특성을 고려한 코너부 입면계획 및 활기있는 거리조성을 위한 디자인을 고려한다.

4) 외부공간 및 기타 계획

- 개방감 확보를 위해 산업시설간 담장설치 지양에 대해 설계 권장한다.

- 가로변 활성화를 위해 주변 상업시설 등과의 연결을 위한 보행통로 등 계획적 요소를 고려한다.

- 상위계획(공개공지확보, 보행친화적 연계조성 등)을 고려하여 저층부는 산업단지 주요 거점시설의 역할이 가능하도록 개방감과 접근성을 고려한다.

- 대지 내 보행환경과 부지 동측 완충녹지와의 보행 연속성을 고려하여야 하며 이용자를 위한 외부 휴게공간, 입주자 쉼터, 녹지 등 적정시설 설치를 반영한다.

- 대상지 동측으로 200M 이내, 북측 약 300M 이내 버스정류장이 신설될 계획으로 대중교통 접근성을 고려한다. (교통영향평가 결과 참조)

- 옥상 및 발코니의 난간 설치 시 발을 딛고 올라설 수 없는 구조로 설계하며, 법상 적정높이 이상을 확보한다.

- LCC 및 에너지사용 절감을 위해 복도는 실내공간으로 구획한다.

- 외부공간 계획시 소통, 교류 및 휴게공간으로 활용 가능하도록 다양한 편의시설이 제공된 벤치 시설 및 조경시설 등을 설계에 반영한다.

- 평면구성 시 설비공간(PD 등)이 과도하게 발생되어 실내공간의 활용 면적이 축소되지 않도록 유의한다.

- 천창계획을 반영할 경우, 천창에서 발생할 결로 유도에 대한 세부 상세계획을 작성하여야 한다.

나. 구조계획

- 건축구조기준(KBC)을 준수하여야 하며, LH 구조설계기준은 LH 담당감독원과 협의 후 적용한다.

- 건축 지하구조물의 안전성을 확보하기 위해 건축구조기준(LH 건축 지하구조물 내진설계지침 포함)에 따라 내진설계를 적용하여야 한다.

다. 기계설비계획

- 수도법, 화재예방․소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙 등 관련법 및 지침을 준수하여야 한다.

- 오수 및 배수배관은 분리하여 계획하여야 한다.

- 기계시설물의 성능 및 내구성을 확보하고 유지관리가 용이하도록 계획하여야 한다.

- 소화배관의 관경은 수리계산 프로그램을 활용하여 설계․산정하여야 한다.

라. 전기･통신계획

- 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법, 초고속정보통신건물 인증업무 처리지침, 옥외형 승강기 설계기준 등 관련법 및 지침을 준수하여야 한다.

- 상위 계획(지구단위계획 또는 건축허가) 조건에 초고속정보통신 등급이 명시되어 있거나 분양성 제고를 위하여 등급을 결정하였을 경우는 해당 등급에 맞춰 설계하여야 한다.

- 전기통신시설물의 성능 및 내구성을 확보하고 유지관리가 용이하도록 계획하여야 한다.

- 전기실은 기기배치, 침수방지, 환기, 장비반입, 출입동선확보관계 등을 고려하여 적정한 면적으로 계획한다.

마. 기타사항

- 지구단위계획, 각종영향평가 사항, 공공주택 업무처리지침, 지자체 조례 등 관련법규 등을 준수․반영하여야 한다.

- ｢에너지절약형 친환경주택의 건설기준｣ 및 ｢건강친화형주택 건설기준｣, 「공동주택 결로 방지를 위한 설계기준」등에 부합토록 설계한다.

- ｢녹색건축인증｣, ｢에너지효율등급 인증｣, ｢제로에너지 인증｣ 등을 득할 수 있도록 계획한다.

- 굴착깊이는 계획고(F.L)에서 10M이하로 계획한다. 집수정 및 E/V PIT는 제외하며, 전기실. 발전기실은 굴착깊이에 포함한다.

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅲ Chapter 평가지침
				3.1 설계평가기준 3.2 설계평가 세부기준 3.3 감점기준

Ⅲ

평가지침

3.1 설계평가기준

평가분야			평가항목		배점		비고
건축	배치 계획		․부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 동선계획의 적정성 - 내부시설과 주차시설의 연계성(접근성) 및 효율성 - Pre-passive 기술 적용 - 옥외공간 계획의 적정성		15
	건축 계획		․건축물의 예술성․작품성 - 건축물의 예술성, 작품성, 독창성, 조형성 - 입면요소(외부마감재, 창호 등) 디자인의 창의성		10
			․내부공간 계획의 적정성 - 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 제조시설, 지식정보시설, 업무시설의 배치계획 합리성 및 효율성(위치, 면적, 기능, 연계 등)		10
	특화 계획		․입면계획의 창의성, 합리성, 예술성		15
사업성			․공사비 및 생애주기비용(LCC) 절감을 위한 분야별 계획의 적정성 - 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획 등		10
			․에너지절약형 건축물 계획		10
계					70
감점		설계지침 및 도서작성 기준위반 등 최대3점		최대-1.5점		최대-1.5점

※ 평가 우선순위 : ①배치계획 → ②건축계획 → ③특화계획 → ④사업성

3.2 설계평가 세부기준

가. 배치계획(15점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
배치 계획	배치․동선계획의 적정성 및 옥외공간 계획의 적정성	․ 부지이용의 효율성 및 배치계획의 적정성 - 건축물 배치는 미기후 및 지형 특성을 고려하여 양호한 일조와 통풍 및 에너지 부하저감이 되도록 Pre-passive 기술을 도입하고, 소음 등 환경 위해요소가 최소화되도록 계획한다. - 부지의 효율성이 극대화 되도록 배치하며, 주변도로, 특히 주변 상권과 연계가 가능하도록 접근성 및 주변경관 등을 고려하여 계획한다. - 적정 외부공간 면적을 확보하고 과도한 사선축 사용으로 불합리한 공간이 발생되지 않도록 계획한다. ․ 동선계획의 적정성 - 주차 및 진출입 차량동선 처리를 단순하고 명확하게 계획한다. - 이용자의 보행안전과 차량의 원활한 통행 및 사고예방을 위해 보행과 차량동선은 교차되지 않도록 계획한다. - 출입동선은 이용자의 편의를 고려하고, 인식이 용이한 위치로 계획한다. ․ 내부시설과 주차시설의 연계성(접근성) 및 효율성 - 주차장으로부터 내부시설과의 접근이 용이하게 계획한다. - 대형차량이 진입하여 하역 및 장비반입 등이 가능하도록 고려한다. - 대형차량에 대한 주차시설을 계획한다. ․ 옥외공간 계획의 적정성 - 건물 기능의 효과를 극대화하여 방문객 및 사용자들이 휴식 및 소통할 수 있는 커뮤니티 공간으로 조경계획을수립하고 이용자들의 휴게 및 정서를 고려하여 실용적 이고 활용성이 뛰어난 시설물 및 식재계획을 한다. - 시설물의 성격에 적합한 외부공간 체계를 구성하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄수 있도록 변화를 부여 한다.	15

나. 건축계획(20점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
건축 계획	계획의 예술성･작품성	․ 건축물의 예술성･작품성･독창성 -매스 및 입면 계획시 독특한 디자인을 연출하고 미학적 관점을 충분히 고려하여 조형미와 상징성을 갖도록 한다.	10
	내부공간 계획의 적정성	․ 내부공간의 합리적인 배치계획(조닝, 동선 등) - 효율적인 내부동선을 위하여 계단, 화장실 등 코어계획을 적정하게 한다. (공용면적이 과다하게 설계하지 않도록 주의) - 로비, 홀 등 공유면적은 적정한 여유공간을 확보하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다. - 주차장은 자연환기 및 자연채광이 가능한 시설을 고려한다. ․ 실배치 계획의 합리성 및 효율성(위치, 면적, 기능, 연계 등) - 각 실은 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려 하여 계획한다. - 관련성을 갖는 기능단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구기능에 따른 동선분리 및 비상동선을 고려한다.	10

다. 특화계획(15점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
특화 계획	입면계획	․ 입면계획의 창의성, 합리성, 예술성 - 주변환경과 조화되는 디자인으로 계획하며, 인근지역에서 쉽게 인지할 수 있는 랜드마크 시설로 친근감과 상징성을 갖도록 한다. - 4면에 대한 스토리를 구성하고 특화 디자인요소를 적용한다	15

라. 사업성(20점)

평가 분야	평가 항목	평가착안사항	배점
사업성	공사비 및 LCC 절감을 위한 분야별 계획의 적정성	- 건축물의 생애주기를 고려하여 공사비 절감 및 유지 관리 차원에서 생애주기 비용이 절감될 수 있는 평면, 단면, 입면, 구조, 설비계획을 한다.	10
	에너지 절약형 건축물 계획	- 에너지절약, 탄소저감 등을 위한 친환경, 고효율 기자재 도입 및 효율적인 신․재생에너지 설비를 계획한다. - 적정 창호면적 계획, 차양(수평, 수직루버), 환기 시스템 등 에너지 절약형 건축물 계획	10

3.3 감점기준

구 분	감 점 항 목		감점	비 고
법규 및 설계 지침 위반	․건설규모(연면적, 주차대수) 용적률, 건폐율 등 지침기준 위반(항목별)		0.2점/건	최대감점 1.5점
	․지구단위계획상 건축한계선 위반, 주출입구 위반 등		0.2점/건
	․시설기준(각 시설물별 연면적 배분) 및 시설별 층고 미준수		0.2점/건
	․주차비율 (확장형 주차비율, 옥내주차비율 등) * 대형차량에 대한 주차기준은 별도 없음		0.1점/건
	․목표공사비 초과시		0.1점
도서 작성 위반 등	․익명성 위반 (작성자 인지 암호, 표식, 업체명 노출 등)		1점	최대감점 1.5점
	․제출물 작성요령	․지정도판 초과 및 지침이외 성과물 제출	0.1점/건
		․지침 외 색채사용(조감도 도판 1매 제외)	0.1점/건
		․지정축척 및 제시된 방위, 범위 위반	0.1점/건
		․모든 도면 표현 위반	0.1점/건
		․CG 표현 위반 등	0.1점/건
	․설계도집 작성요령 위반		0.1점/건
	․축소모형 기준 위반		0.1점/건
	․기술검토서 기준 위반		0.1점/건
	․심사위원 설명자료 위반		0.1점/건

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅳ Chapter 제출도서 및 작성기준
		4.1 제출물 종류 4.2 제출물 작성요령 4.3 제출물 목록

Ⅳ

제출도서 및 작성기준

4.1 제출물 종류

구 분	규 격	수 량	비 고
설계도집	A3	30부
축소모형	지구별	1식	1/600
기술검토서	A4	10부
USB메모리	-	1개
구비서류	서식참조	1식

※ USB메모리 자료 및 그림파일은 *.hwp, *.jpg, *.dwg, *.ppt(버전제한 없음, 기본폰트만 사용) 형식으로 제출. 단, 단지계획도, 주동입면/단면, 돌출발코니 단면상세, 단위세대 평면 등 제출도면 일체는 반드시 CAD(*.dwg) 파일형식으로 제출(사전검토 시 평가 활용 예정)

※ 3D 모델링 자료는 스케치업(*.skp, ver2010이하)으로 USB에 수록

※ CAD파일은 외부참조가 없는 각각의 단일파일로 제출

※ 제출물 종류 및 수량은 지구별 특성에 맞게 운용가능

4.2 제출물 작성요령

가.  공통사항

위반시 감점

- 모든 도서는 제공된 서식과 자료를 활용하여 작성한다.

모든 도서의 실명표기는 한글로 표기한다. [예: 침실1(O), Room1(X)]

모든 도서는 지정된 축척 및 매수를 준수하여야 한다.

모든 도서는 제시된 색상표현을 준수하여야 한다.

명기된 축척이외는 임의로 조정 가능하며 축척과 방위는 정확히 표현하여야 한다.

모형경계예시도에 명기되어 있는 지구명(글자크기 및 폰트, 위치지정)을 그대로 사용한다.

별도의 내용이 없는 한 해당블록 이외의 부분은 제공된 토지이용계획도로만 표현한다.

제목표현시 지구명과 블록명 이외의 설계개념 또는 중심테마를 나타내는 제목사용은 할 수 없다.

건축물과 대지의 크기 등을 사실과 다르게 임의 조정시에는 설계심사위원회에 상정하여 탈락여부를 결정한다.

- 각 도면의 컨셉설명 부분에 한하여 CG표현 사용이 가능하다.

- 모든 도서에는 투시도 및 조감도 등 입체화 표현(3D)은 금지한다. 단, 기본구상도, 특화계획도, 부대복리시설계획도에서는‘스케치업을 사용한 3D 표현 (라인드로잉 기반으로 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있으며 별도의 플러그인(plug-in) 프로그램이나 이미지 편집 프로그램을 통한 렌더링 작업은 할 수 없다.)’을 허용한다. (위반시 감점 후, 도집 내 위반사항은 임의 삭제하여 심사자료 배포)

- 단지계획도(도면)의 작성시에는 아래 작성기준에 따른다.

동의 심벌은 기준층 평면을 기준으로 하되 출입구를 표현하고, 평형규모, 층수 등을 표시한다.

옥외공간에는 차량(비상포함)동선, 보행동선 및 공개공지 등 법적시설에 대해서는 구획경계만 표현한다.

지형차 극복을 위한 옹벽 등은 표현가능하나 수목표현, 조경시설물 및 바닥문양패턴을 일절 금한다.

동의 그림자표현을 금지하며, 차로 및 주차장은 해치 및 패턴을 금한다.

랜더링하지 않은 3차원 이미지의 참고 사례 (1)

※이미지 제공 : ㈜종합건축사사무소 온고당

랜더링하지 않은 3차원 이미지의 참고 사례 (2)

※이미지 제공 : ㈜ 파크이즈 건축사사무소

나. 설계도집

위반시 감점

규    격 : A3 (420㎜×297㎜, 건식복사용지)

※ 단, 단지계획도, 주차장계획도는 “도면 및 모형경계예시도”에서 제시된 경계로 작성해 A3 규격으로 접어서 제본

색    상 : 칼라사용 금지(무채색으로 표현, 특화계획도 제외)

제    본 : 스테이플러+테이프제본 (단면인쇄, 링 또는 와이어 사용금지)

표    지 : 「설계도집 표지양식(서식15)」을 참조하여 작성

도집내용 및 세부항목 (사업특성에 맞춰 조정)

항 목	세부항목	매 수
기본구상도	계획의 방향, 주안점	1매
배치계획 및 외부공간계획	현황분석, 배치계획개념, 배치대안 분석 보행 및 주차 동선계획, 배치도(1/500), 옥외공간 특화계획 및 조경계획, 인접대지 연계 및 조화	1매
건축계획	기본방향, 건축개요, 실별면적, 평면도(지정축척), 입면/단면계획, 주차계획(전기,장애인,여성 등)	2매
	기초·지반계획(신공법·신소재에 관한 사항 포함), 건축구조 계획	1매
사업성	공사비 절감을 위한 분야별 계획	1매
	에너지 절약형 건축 및 설비계획	1매
특화계획	실용디자인 계획	1매
	스마트(SMART) 빌딩 구현을 위한 특화계획	1매
	입면 계획(3면이상 특화 디자인 표현)	1매

※ 매수 산정 시 표지 및 목차 제외, 속지 불허

다. 축소모형

위반시 감점

- 제출규격

모형케이스 : 박스형태로 제작하여 축소모형을 넣어 제출.
박스의 한쪽 부분을 열리게 하여 축소모형을 꺼낼 수 있도록 하고 모서리 부분은 검정색 테이프 마감. (심사 시 모형받침대로 사용)
높이 : 300㎜,  재질 : 10T 폼보드, 색상 : 백색

건축물 : 압출스티로폴(백색)

크기 및 축척 : (가로*세로) 700㎜*700㎜, (축척) 1/600

표현범위 : 제공자료 중 “도면 및 모형경계 예시도” 참조

-  표현방법

바닥판 : 우드락(백색)에 도집의 단지계획도를 가감 없이 부착(단지레벨 1M마다 우드락1mm를 중첩하여 표현)한다.

해당 사업지 이외의 공동주택지, 단독주택, 상업용지, 근린생활시설용지, 학교 등은 제공된 토지이용계획상 CAD 단선(색상, 명암표현 불가)으로 표현한다.

건축물은 압출스티로폴 Mass모형으로 건물의 외벽끝선을 기준으로 표현한다.

건축물 Mass 위 젯소바름, 니스칠 등 일체의 부가적 기법사용 금지한다.

상기내용을 위반한 제출물에 대하여 감점부여 후, 감점사항을 수정하여 다시  제출(본심사전일 17:00까지)토록 할 수 있으며, 미 이행시에는 본심사 모형전시를 아니할 수 있다.(사전검토 회의시 결정)

라. 기술검토서

위반시 감점

- 내  용 : [4.3 제출물 목록 참조]

- 규격 및 재질 : A4(210㎜×297㎜) 백상지

- 제  본 : 스테이플러+테이프제본 (단면인쇄, 링 또는 와이어 사용금지)

※ A4 규격을 초과하는 경우에는 접어서 제본가능

마. 심사위원 설명자료

위반시 감점

- 설명자료는 ppt 확장자 형식의 파일로 작성(마스터 사용은 금지하며 배경은 그림이 없는 백색 또는 흑색 중 선택)한다.

- 제출된 설계도집의 내용을 변경 없이 사용하여야 한다.

- 도집 색상 변경, 페이지 내 이미지 요소 위치변경, 페이지 순서변경, 음영, 동영상, 플래시 소리추가 및 애니메이션, 시뮬레이션, 일러스트 등 일체의 편집을 불허한다.

- 내용물은 제출된 설계도집과 동일한 색상 사용한다.

- 10페이지(표지,목차 제외) 이내로 작성하고, 작품과 함께 제출하여야 한다.

바. 작품 제출 요령

- 작품제출시 구비서류 이외의 모든 제출도서와 모형은 제출도서 종류별로 포장하여 제출한다. (우편 등 배달 접수는 하지 않음)

- 모형 1식 개별 포장

- 제출도서(설계도집, 기술검토서)는 1개의 견고한 종이박스에 넣어 포장, 제출한다.

- 구비서류는 서류봉투에 넣어 별도 포장 없이 제출한다.

사. 당선 후 제출물

- 당선업체는 설계공모 당선작품 홍보를 위해 설계도판 및 동영상을 당선일로부터 7일이내 제출하여야 한다. (건축사사무소명 노출금지)

- 설계도판 : A0규격으로 작성하여 파일 및 출력물(폼보드10T에 부착)제출

- 동영상파일 : 스케치업을 활용한 애니메이션으로 2분30초~3분 이내로 제작(파일형식 : MP4, 프레임규격: 1920 * 1080)

4.3 제출물 목록

구 분	제출물 목록		비 고
응모등록 및 작품제출확약서 제출시	설계공모 응모신청 및 작품제출 확약서		서식 1
	사전접촉 금지 서약서		서식 2
	청렴 서약서		서식 3
	기술자 보유현황(신진 및 지역건축사 제한공모) - 설계 및 공사감리 용역수행 확인서		서식 4
	공정거래 이행 확약서(해당시)		서식 5
질의회신 및 사전검토 확인시	설계공모 서면질의서		서식 6
	심사위원 기피 신청서		서식 7
	위임장		서식 8
작품제출시	설계도집		서식 9
	축소모형
	USB
	구비서류	응모신청 및 확약서 접수증	서식 1
		설계공모 작품접수서 - 건축사업무신고필증, 대표건축사 인장	서식 10
		대표자 선임서	서식 11
		참여 외부전문가 신고서	서식 12
		공동수급표준협정서	서식 13
		서약서	서식 14
		사전접촉 금지 확인서	서식 15
		사업수행능력 자기평가서	서식 16
	기술검토서		서식 17
		설계개요 및 시설면적표	서식 18
		관련법규 검토서	서식 19
		설계도서 사전검토	서식 20
		설계 수행계획서	서식 21
		목표공사비 산출근거 자료	서식 22
심사당일	심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서		서식 23
	개인정보 수집 및 활용 동의서		서식 24
당선이후	전기 및 소방 사업수행평가 서류		E-BID 양식참조
	설계도판		A0 폼보드 부착
	애니메이션 동영상		스케치업, MP4

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서
	Ⅴ Chapter BIM 설계지침
				5.1 BIM 설계관련 일반사항 5.2 제출물

Ⅴ

BIM 설계지침

5.1 일반사항

- 본 지구는 3D기반설계(BIM설계)가 적용되는 지구로서 응모업체는 LH BIM 활용 가이드를 충분히 숙지하고 현상설계공모 작품 제출은 일반 공모방식으로 진행하고 당선 이후 기본ㆍ실시설계 단계에 BIM을 적용하여 설계도서를 작성하여야하며, 본 BIM 작성지침서와 LH BIM 활용가이드간에 내용이 불일치할 경우 본 지침서를 우선으로 적용한다.

- 지적재산권 : 설계자는 설계공모 당선 시 공사의 BIM 데이터에 대한 사용권리와 의무를 계약조건에 명시하여야 한다.

- 설계간 BIM 관련 문의사항은 COTIS 내 외부 Q/A 게시판을 이용한다.

- 본 지침에서 언급하지 않는 ‘과업의 범위’, ‘심사’, ‘제출물 중 설계도집’에 관한 사항은 ‘Ⅰ.일반지침’에서 정한 바에 따른다.

5.2 제출물

가. 제출물의 종류

구 분	규 격	축 척	수 량	비 고
BIM 수행계획서	A4		2부	- BIM활용 가이드 참조 - 당선작 선정 이후 2주 이내 제출 (당선업체에 한함)

※ 자료 및 그림 파일은 *.hwp, *.jpg, *.dwg, *.ppt(버전제한 없음, 기본폰트만  사용) 형식으로 제출

※ 설계단계별(기본,실시) BIM 수행계획서 및 데이터 1부는 LH BIM 담당자(감독)에게 제출한다.

- 담당자 : 과장 박삼철 (055-922-6833)

- 위  치 : LH 본사 공감동 공공지원건축사업단 미래건축사업부

나. 제출물 작성요령

- 모든 설계도서의 면적 산출은 BIM 데이터로부터 추출한 데이터와 동일하게 작성하여야 한다.

- Date 제출시 BIM 원본파일과 IFC변환 파일을 함께 제출한다.

다. 기타사항

- 제출된「BIM 수행계획서」 상 참여인력 전원은 LH에서 제공하는 BIM 교육이수 또는 BIM 수행능력입증서류를 제출하여야 하며, 최종 기성대가 신청시 LH BIM 담당자의 확인서류를 함께 제출하여야 한다.

○○지구 ○○블록 공동주택 건축설계공모지침서
	Ⅴ Chapter 설계계약
				5.1 계약관련 일반사항 5.2 과업범위 및 용역기간 5.3 용역기간 5.4 LH 설계공모 당선건수 제한 5.5 기타사항

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅵ Chapter 설계계약
				6.1 계약관련 일반사항 6.2 과업범위 6.3 용역기간 6.4 LH 설계공모 당선건수 제한 6.5 기타사항

Ⅵ

설계계약

6.1 계약관련 일반사항

가. 공통사항

- 계약에 따른 책임과 권리사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건설기술진흥법 및 정부계약예규 등의 관련규정에 따른다.

- 전기 및 소방분야 추정가격이 정부고시금액 이상인 경우 관련법령에 따른 전기 및 소방분야 사업수행평가를 받아야 한다.

- 정당한 이유 없이 기한 내 사업수행능력평가 서류를 제출하지 않거나, 계약을 이행할 수 없다고 판단될 경우 설계심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나 계약상대자를 정하지 아니할 수 있다.

- 당선자에게 실격 사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약 체결 이후에는 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민･형사상의 책임을 지며, 기타 입상작의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민･형사상의 책임을 진다.

- 당선자는 용역 업무를 원만히 수행할 수 있는 인력 및 조직을 갖추어야 하며, 관계 법령에 따른 자격 및 면허 등을 갖추지 못한 경우 발주처는 차순위자에게 설계권을 승계할 수 있다.

- 설계담당부서는 설계심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단, 발주처에 의한 설계 기간의 증가나 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

나. 설계용역비

- 설계용역비는 본 설계를 추진함에 있어 기본과업 및 추가과업을 수행하는 공종별 (건축, 토목, 기계, 전기, 조경)설계비를 포함한다.

- 실내디자인, 환경/색채디자인 설계업무 비용 포함, 건축물에너지효율등급 예비인증비, 녹색건축 예비인증비 등 각종 인증비용을 포함하되, 지반조사 및 도시가스 설계비는 제외한다.

- 주택설계용역 계약전 설계, 실내디자인, 환경/색채디자인 설계업무 등 과업내용 또는 업무대가 기준 등의 변경으로 설계용역비가 조정될 경우 계약시 반영한다.

다. 공동응모

- 공동응모(분담이행방식 포함)의 경우 대표자(1인)를 지정하여야 하며, 동일 건축사사무소내 공동 대표일 경우에도 대표자(1인)를 지정하여야 한다.

- 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 국가를당사자로하는계약에관한법률, 건설기술진흥법 및 정부계약예규 등의 관련규정에 따른다.

- 공동으로 응모시, 구성원 별 최소 지분율은 5% 이상으로 해야 하며, 구성원 중 참여 지분율(출자비율)이 많은 1인을 대표자로 하여 등록하고 계약하여야 한다.

- 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역계약 체결시 전기, 통신 분야 및 소방(기계소방․전기소방)분야는 응모시 참여한 업체와 분담이행방식으로 계약하여야 한다.(단, 당선자가 해당 분야 자격요건 충족시에는 예외)

- 제연설비 설치대상 지구는 전문소방시설설계업(기계소방) 등록업체만 가능하다.(전기소방은 예외)

- 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 분담이행업체는 이에 협조하여야 한다.

라. 전기 및 소방분야 사업수행능력평가

- 당선자로 선정된 공모안을 제출한 자는 당선일로부터 3일이내 사업수행평가서류를 제출하여야 한다. (LH홈페이지→ 전자조달 → 고객센터 → 자료실 → 전기설계용역 사업수행능력평가지침 및 소방공사 설계 감리용역 사업수행능력평가지침을 다운로드 후 관련 신청서류 작성 및 제출 (http://ebid.lh.or.kr))

- 사업수행평가는 응모신청시 공동이행, 분담이행으로 참여한 설계사를 대상으로 하며 응모신청이후 참여자 변경이 불가하다.

- 사업수행평가 결과, 전력기술관리법 시행규칙 제27조의2의 규정 및 소방시설공사업법 시행규칙 제23조의2와 설계업자･감리업자의 사업수행능력 세부평가기준 제10조 및 소방공사 설계･감리용역 사업수행능력평가기준 제6조에 의한 입찰참여자격 점수 이상을 얻어야 한다.

- 평가결과 이의제기 시 재심사 실시하며 재심사 완료 즉시 재심사 결과를 통보한다.

- 평가결과에 점수를 얻지 못할 경우 1회에 한해 새로운 전기 및 소방분야 설계업 등록업체를 선정, 동일한 절차를 거칠 수 있다. (단, 설계공모 시 제출한 사업수행능력 자기평가서와 격차가 상당하거나 고의성이 있다고 판단될 경우 계약상대자 자격을 박탈할 수 있다.)

6.2 과업범위

가. 기본과업

① 건축, 토목, 기계, 전기․정보통신, 조경분야의 설계

- 계획설계, 기본설계, 실시설계 및 시방서, 예산내역서 작성

- 설계에 필요한 구조계산, 용량 및 부하계산 등의 도서 작성

- 선택품목(기본,추가) 적용에 따른 수량 및 예산내역서 작성

※ 도시가스 설계, 지반조사는 제외

② 상위계획 변경 등에 따른 설계도서의 수정 및 보완

③ 건축허가도서 및 각종 심의도서 작성 (변경허가, 변경심의 등 제반비용 포함)

④ 건축허가업무 및 각종 심의업무 (변경허가, 변경심의 등 제반비용 포함)

⑤ 설계의 안전성 검토 관련 업무 수행

(건설기술진흥법 시행령 제98조의 안전관리계획을 수립하여야 하는 지구)

- ʻ건설공사진흥법ʼ 개정에 따라 실시설계 시 설계안정성 검토보고서 작성 및 건설안전의 위험요소
제거, 감소할 수 있는 방안 강구

* 건축공사 위험요소 프로파일 (COTIS/공모관리/공지사항) 참고

⑥ 설계안전보건대장 작성 등 관련 업무 수행

⑦ 최종성과물 관련 보고서 작성 및 제출

⑧ 설계지원업무(설계오류 및 누락 검증 등)

- 공사착공시 현장설계설명회 실시(착공 후 14일이내)

- 착공초기(착공+60일이후) 지역본부와 회의후 설계도서 보완(월 1회 이상)

- 월 1회 현장 정기방문(착공이후부터 140일까지)

- 설계와 디자인도면의 정합성 검토

- 각종 인증서류의 현장 인수인계 및 인증관련 설계도서 정합성 검토

- 설계에 대한 민원발생시 적용설계의 타당성 입증 등 대응

- 기타 착공전 관련부서에서 필요하다고 인정하는 업무 등

나. 추가과업

① 실내디자인, 환경/색채디자인 설계업무

② 인증 및 평가

- 건축물 에너지효율등급 인증

- 녹색건축 인증(해당지구)

- 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증(해당지구)

- 교육환경영향평가(해당지구)

- 기타 건설사업에 수반되는 인증기준 설계적용 및 획득(해당지구)

③ 성능기반설계(지진파 산정 포함)(해당지구)

④ 지형측량(해당지구)

⑤ 태양광 발전설비 관련 설계(해당지구)

⑥ 추가(사후)설계관리업무

- 설계단계(본 용역) 준공후 현장여건 변동에 따라 발생가능한 인허가 변경 및 설계관련 추가과업 수행을 위하여 진행하는 용역을 말한다.

⑦ 디자인감리 업무

⑧ BIM(Building Information Modeling) 설계 적용

- 세부 과업내용은 「LH BIM 활용가이드」 및  「부속서-2. LH BIM 업무수행계획서 표준 템플릿」에 따라 작성 및 제출/승인된 지구별 BiM 업무수행계획서에 따른다.

⑨ 공사의 해당지구 각종 기술대상 응모요청 접수시 출품관련 업무지원

※ 시공책임형 CM입찰 방식*으로 발주 되는 지구는 설계를 수행하는 기간 동안 설계사(CM대상 공종별 설계 담당자 포함)의 기술 인력은 시공사가 운영하는 합동사무소에서 함께 근무하는 것을 원칙으로 함.

* 시공책임형 CM입찰방식 : 설계단계에서 시공사를 조기 선정하여 시공사의 노하우 등 선진기술요소를 설계단계에 반영하여 설계도서의 시공성 향상 및 설계 최적화를 목적으로 하는 방식

⑩ 지구단위계획 변경 관련 업무

6.3 용역기간

가. 계약기간 : 계약일로부터 18개월(착준공일을 감안하여 작성)

나. 계획설계 및 기본설계 : 과업지시서에 따름 (일정은 조정가능)

다. 실시설계

① 실시설계도서 완료(견적도서 송부시)

실시설계도서 사전검토 : 실시설계완료 30일 전 지역본부에 도서검토 의뢰

․실시설계도서 완료 : 발주 90일전(단, 공종별 발주일정기준에 따름)

② 견적 완료(발주 완료)

․실시설계완료일로부터 90일간

․예산내역서 작성완료 : 발주 30일전(단, 공종별 발주일정기준에 따름)

설계내역 심의체 반영 및 최종예산 작성완료 : 별도협의
(단, 발주 30일전 완료하되 공종별 발주일정기준에 따름)

라. 용역완료(건축공사 공사착공시)

※ 실시설계도서 착수시는 감독원과 사전협의(실시설계착수, 중간검토, 용역완료일정 등)하고 관련 일정표 등을 제출 후 착수해야 한다.

마. 추가(사후)설계관리업무

: 건축착공익일부터 사용검사일(단,준공도면 완료시)

바. 디자인감리용역(해당지구) : 건축공사착공일부터 사용검사일까지

사. 과업기간은 한국토지주택공사 운영계획 일정을 기준으로 하며, 일정변경시  조정될 수 있다.

6.4 LH 설계공모 당선건수 제한

가. 공고일 현재 연간 우리공사 공동주택 설계공모 및 건축물 설계공모 용역[기술공모형 입찰 (공공임대리츠), 민간공동사업, 가로주택정비사업, 도시재생 혁신지구, 공공주택 설계공모대전(ʼ19년 제외) 등 제외] 당선건수가 아래표의 “2021년 당선가능 건수” 이상인 업체는 응모할 수 없으나, 본 공고일 이전에 추가당선기회(최대1건/1년)를 부여받은 업체는 응모가능하다.

나. 당선건수 적용은 설계용역평가 결과 공고일(매년 3월말)에 따라 당해연도 4.1일부터 차기년도 3.31말까지 당선시점으로 판단한다. (2021년 설계공모의 경우 당선건수 적용기간을 ʼ21.04.01~’22.3.31로 한다.)

* ex) '21.03.01 공모 후 ʼ21.04.01 작품 선정시 ʼ21년도 당선건수로 적용

다. 당선일 기준으로 수주제한 건수가 충족되면 작품이 접수되어 있을 경우에도 후속심사에서는 심사대상에서 제외한다.

라. 지역상생을 위한 지역건축사 특별공모 및 설계비10억 이하의 소규모 설계공모의 경우, 전기통신･소방(전기)･소방(기계) 당선건수 산정에서 제외한다.

마. 공동응모는 참여사 모두 각각의 건수를 산정한다.

바. 계획설계 계획설계 분리발주시 계획설계, 기본․실시설계 당선건수를 각각 1건으로 산정한다.

사. 공정거래법 의한 기업집단은 동일한 설계업체로 간주하여 당선건수는 합산, 연간 당선가능건수는 다수건수 업체의 건수를 적용한다.

아. 설계업체 평가 (매년 3월 발표) 미대상업체는 B등급에 준하여 당선건수 적용한다.

자. 건축설계사무소가 2년 연속 S등급 평가를 받은 경우 4건+α를 적용하고 전기통신분야 2년 연속 S등급 평가를 받은 경우 6건+α를 적용한다.

차. 건축설계사무소가 2년 연속 D등급 평가를 받은 경우 추가 당선기회 부여(+α)를 제외한다.

카.  설계공모 시 불공정 행위가 사후에 발견 될 경우 설계용역평가 최하등급을 적용한다.

타. 턴키, PF사업, 당선이후 사업이 취소된 경우 및 용역규모가 변경되어 설계용역비가 50%이상 축소된 경우에는 건수산정에서 제외한다.

파. 분담이행방식의 전기․통신, 소방업체가 응모신청 및 작품제출확약 이후 타 지구에 당선되어 응모제한 요건에 해당하는 경우 1회에 한하여 변경할 수 있다.

하. 연간 공동주택 설계공모 및 건축물 설계공모 용역 당선건수와 관련하여「LH 설계수행방안」 및 「LH 건설기술 설계용역 평가지침」 개정에 따라 내용이 변경될 수 있다.

* 2021년 공동주택 설계공모 당선가능 건수

설계업체 평가결과 (ʼ21년 발표)		2021년 당선가능 건수			비 고
		건축	전기통신, 소방(전기), 조경	소방(기계)
S등급	최상위 5%	3건 (+α)	5건(+α2)	9건(+α2)	(+α) : 추가당선기회, 년간 1건으로 제한
A등급	상위 15%
B등급	중위 60%	2건 (+α)	4건(+α2)	6건(+α2)
C등급	하위 15%	1건 (+α)	3건(+α2)	3건(+α2)
D등급	최하위 5%

* 추가 당선 기회(α)

구 분	대상건수	비 고
추가당선기회	α = 최대 1건 (α = α1+α2)	α
추가당선기회 부여 업체	α1 = 추가당선기회 부여 업체	①
동반성장형 응모기회	α2 = 동반성장형 추가당선기회 부여	②

α1 : 추가당선기회 부여 업체 (적용기간 : ʼ21.04.01 ~ ʼ22.03.31)

1) 20년 주택설계․기술경진대회 당선업체

2) 20년 국토부 주관 건축상 수상업체

3) 기타 20년에 관련부서 및 평가주관부서가 추가당선기회부여를 확정한 경우

α2 : 업체 간 경쟁 유도와 동반성장을 위해 ʻ2021년 공공주택 설계추진방안ʼ의 설계용역 계획 물량의 75% 초과 공고 시 모든 설계공모 참가자에 동반성장형 응모기회 부여. 단) α1을 사용하여 추가당선된 업체는 제외(해당 시점 시 COTIS에 사전 공고)

6.5 기타사항

가. 하도급

- 계약자는 전문협력분야 관리지침을 준수하여야 하며, 계약시 하도급 표준계약서, 하도급대금 직접지급 동의서를 첨부, 신고해야 한다.

- 공사가 사업규모, 공급방식 등을 검토하여 실내디자인, 환경/색채디자인 설계업무를 관련 전문 업체를 통해 수행토록 할 경우에 설계자는 역량이 우수한 업체를 선정하고 그 업체선정에 대해 공사의 승인을 득하여야 한다.

나. 설계평가

- 본 설계용역은『LH 건설기술 설계용역 평가지침』기준에 의한 평가를 받아야 하며, 평가결과에 따라 향후 건축설계공모 용역심사 시 연간당선건수 축소 등 불이익을 받을 수 있다.

- 평가결과에 따른 보상․제재는 LH에서 시행하는 공동주택 및 일반건축물의 동일분야에 응모시 적용한다.

- 분담이행(건축․전기･소방)의 경우 부실벌점업체의 감점은 설계금액비율에 따라 적용한다.

- 건축설계공모 용역에 응모한 업체 및 관련기술자(건축 : 책임건축사, 전기･소방 : 책임기술자)는 관련 협회에서 발부한 부실벌점 여부를 입증하는 서류를 제출하여야 한다.

다. 당선작의 수정 및 보완

- 당선된 자는 상위계획의 변경 및 공사 요구, 사업승인과 관련된 제반 규제사항과 심의 결과 등에 따라 각종 관련 설계도서를 수정, 보완하여야 한다.

라. 설계추진시 인․허가 및 설계VE

- VE운영방안에 따라 VE자료준비 및 보고서 작성 등으로 공사를 지원하여야 한다.

- 설계자는 공사에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의,  사업승인 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완(조감도 등), 보고, 관계기관협의, 회의참석, 자료작성에 관한 업무를 수행하여야 한다.

마. 설계단계별 공사비 추정

- 응모작은 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 하며, 당선이후에도 최종 견적결과 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계자는 설계단계별로 공사비 추정자료를 제출하여야 하며, 공사에서 제시하는 목표공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다. 이를 위해 착수계 제출시점에 견적업체를 선정하여야 한다.

- 목표공사비를 초과할 경우 공사가 설계수정을 요구하면 설계자는 설계도서를 수정하여야 한다.

인천남동 혁신성장센터 공공지원건축사업 건축설계공모지침서
	Ⅶ Chapter 붙임자료 및 관련서식

Ⅶ

붙임자료 및 관련서식

[ 붙임자료 목록 ]

붙임 1.  건설기술자 신고인원수 기준 100인 이상 건축사사무소 현황

붙임 2.  비리･부정행위 등 제재기준

붙임 3.  신고포상금 지급기준

[붙임 1]

건설기술자 신고인원수 기준 100인 이상 건축사사무소 현황

※ 대한건축사협회 등록기준(2020. 2. 1)

구분	업체명	등록기술자(명)	비고
1	(주)해안 종합건축사사무소	721
2	(주)희림 종합건축사사무소	516
3	(주)삼우 종합건축사사무소	431
4	(주)정림건축종합건축사사무소	370
5	(주)간삼건축 종합건축사사무소	313
6	(주)나우동인 건축사사무소	299
7	(주)디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소	260
8	(주)종합건축사사무소 건원	241
9	(주)행림 종합건축사사무소	239
10	(주)창조 종합건축사사무소	212
11	에이앤유디자인그룹 건축사사무소(주)	202
12	(주)현대종합설계 건축사사무소	196
13	(주)엠에이피한터인 종합건축사사무소	160
14	(주)유선엔지니어링 건축사사무소	146
15	(주)무영 종합건축사사무소	143
16	(주)공간 종합건축사사무소	138
17	(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피	126
18	(주)토문 건축사사무소	117
19	(주)범건축 종합건축사사무소	113
20	㈜이가 종합건축사사무소	107
21	㈜상지엔지니어링 건축사사무소	101
22	(주)시아플랜 건축사사무소	101

[붙임 2]

비리･부정행위 등 제재기준

1. 적용기준

제재대상 행위	공모참여제한1) (감점)2)
1. 심사위원에 대한 사전접촉3) (제3자를 통한 사전접촉4) 포함)	제재 결정일로부터 6개월 (1.5점)
2. 심사위원에 대한 사전설명3) 금지위배 (제3자를 통한 사전설명4) 포함)	제재 결정일로부터 1년 (2점)
3. 심사와 관련하여 심사당시 소속직원(퇴직자 포함)이 비리행위 또는 부정행위를 한 사실이 있는 경우 - 비리행위 : 법률 등 규정에 어긋난 행위(뇌물･금품수수 등) - 부정행위 : 자기회사의 이익이나 상대편 회사의 불이익을 목적으로 행하는 부도덕한 행위(담합, 청탁, 의도적 심사방해 등)	제재 결정일로부터 2년 (10점)
1, 2, 3 : 공통적용 사항	위약금 부과(5)

※ 주기 :

1) 공모참여제한 : LH에서 시행하는 건축설계공모에 한하며, 제재 결정일 이후 공고분부터 해당 기간동안 설계공모 참여를 제한한다.

2) 감점 : 설계공모 공고 후에서 심사완료 전까지 당해 공모관련 비리･부정행위 등으로 제재 결정시에는 당해심사에 한해 감점을 적용한다.

3) 사전접촉 및 사전설명 : 당해심사에 심사위원으로 선정된 위원(예비 심사위원 포함)을 대상으로 하며, 행위에는 SNS 등을 포함한다.

4) 제3자를 통한 사전접촉(설명) : 평가위원과 알고 지내는 지인 등을 통한 해당 공모참여자의 접촉(설명) 행위

5) 비리･부정행위 등으로 제재 결정시 설계용역비의 1%에 해당하는 금액을 위약금으로 부과할 수 있다.

* 단, LH가 지급해야 할 신고포상금이 위 금액보다 적은 경우에는 해당 신고포상금에 해당하는 금액으로 한다.

2. 적용방법

가. 업체가 소속직원의 제재대상 행위를 인지하였는지 여부와 관계없이 해당업체에게 제재기준을 적용한다.

나. 사전접촉 및 사전설명으로 인한 제재의 효력은 건축업체(공동응모시 건축업체 전체)에 적용한다.

다.  동일한 설계공모 건에서 비리･부정행위 등으로 2건 이상 적발시 제재수위가 가장 높은 것을 적용한다.

라.  사전접촉, 사전설명 및 비리･부정행위 확인서는 당해 심사위원에게 징구한다.

마. 사전접촉, 사전설명 및 비리･부정행위에 대해서는 필요시 감사실 및 수사기관 등에 조사의뢰

[붙임 3]

신고포상금 지급기준

구 분	지급금액
1. 사전접촉 및 사전설명 위반신고(SNS 포함) *제3자를 통한 사전접촉 및 사전설명 포함	· 1천만 원 이하
2. 심사와 관련한 심사당시 소속직원(퇴직자 포함)의 부정행위 및 비리 행위 신고 - 비리행위 : 법률 등 규정에 어긋난 행위 (뇌물 · 금품수수 등) - 부정행위 : 자기회사의 이익이나 상대편 회사의 불이익을 목적으로 행하는 부도덕한 행위 (담합, 청탁, 의도적 심사방해 등)	· 2천만 원 이하 * 단, 금품수수(100만원초과) 및 담합은 3천만이하 지급

* 해당 설계공모건의 신고포상금 총액은 설계용역비의 1%범위내에서 최대한 지급 (단, 위반 업체의 위약금 납부후 해당 금액내에서 지급)

[관련서식 목록]

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

서식1.   설계공모 응모신청 및 작품제출 확약서

서식1-1. 설계공모 응모신청 및 확약서 세부사항

서식2.   사전접촉 금지 서약서

서식3.   청렴 서약서

서식4.   기술자 보유현황

서식5.   공정거래 이행 확약서

서식6.   설계공모 서면질의서

서식7.   심사위원 기피 신청서

서식8.   위임장

서식9.   설계도집(표지)

서식10.  설계공모 작품접수서

서식11.  대표자 선임서 (예시)

서식12.  참여 외부전문가 신고서

서식13.  공동수급표준협정서

서식14.  서약서

서식15.  사전접촉 금지 확인서

서식16.  사업수행능력 자기평가서

서식17.  기술검토서(표지)

서식18.  설계개요 및 시설면적표

서식19.  관련법규 검토서

서식20.  설계도서 사전검토

서식21.  설계 수행계획서

서식22.  목표공사비 산출근거 자료

서식23.  심사실황촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서

서식24.  개인정보 수집 및 활용 동의서

[서식 1]
설계공모 응모신청 및 작품제출 확약서
※ 접수번호					해당여부 체크 ⍌		동반성장형 응모기회 (α2) 사용 건축□, 전기□, 소방□
설계 사무소	업 체 명 (공동응모시 공동응모자 전원 기재)		(인)		전 화 번 호 (FAX 번호)
			(인)
			(인)
			(인)
	대 표 자 (건 축 사)				주민등록번호		(예) 900101-1******
	소 재 지				E-Mail주소
	응모지구 담 당 자				사무실 핸드폰
한국토지주택공사에서 주최하는 공공지원건축사업 설계공모에 공모요강 및 설계 지침을 준수하여 응모 및 작품제출할 것을 확약하며, 작품 미제출시에는 작품접수일로 부터 6개월간 LH공사에서 시행하는 설계공모의 참여제한에 동의하는 바입니다. ※ 공동이행, 분담이행 응모의 경우 업체명 란에 참여업체 모두 기재하되 분담이행 응모업체는 작품제출 확약과 무관함. 2021. 00. 00. 신 청 인(대표자) : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하
----------------------------------- 절 ------------ 취 ------------ 선 -----------------------------------
응모신청 및 확약서 접수증
※ 접수번호				해당여부 체크 ⍌		동반성장형 응모기회 (α2) 사용 건축□, 전기□, 소방□		접수인
대 상 지 구
업 체 명
대 표 자				전 화 번 호
소 재 지				주민등록번호		(예) 900101-1******
접수일 : 2021. 00. 00.

[서식 1-1]

현상공모 응모신청 및 확약서 세부현황

번호	공종	업체현황	담당자	연락처
1	건축	㈜0000종합건축사사무소	홍길동	010-1111-2222
		㈜종합그룹00건축사사무소	김00	010-1111-2222
	전기·통신	㈜00000	전00	010-1111-2222
	기계소방	㈜0000엔지니어링	홍00	010-1111-2222
	전기소방	㈜0000엔지니어링	현00	010-1111-2222

※ 전기·통신, 소방(기계, 전기) 업체가 동일해도 공종 각각에 업체명, 담당자, 연락처 표기

[서식 2]

사전접촉 금지 서약서

당사는 OO 공공지원건축사업 설계공모 참가업체로써 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 공모 심사위원과 어떠한 경우에도 직ㆍ간접적으로 개별 접촉하지 않을 것을 서약합니다.위 내용을 위반할 시에는 관계 법령 및 지침에 따라 어떠한 처벌이라도 감수하겠습니다.

2021.  00.  00.

회사명 :
대표자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 3]

청 렴 서 약 서

당사는 OO 공공지원건축사업 설계공모 참가업체로써 사전접촉, 사전설명 및 비리･부정행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

이를 위반할 경우 「LH 비리･부정행위 등 제재기준」에 따른 공모참여제한, 감점처분 및 위약금 부과와 비리･부정행위시 공모참여 취소, 계약을 해제․해지하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민･형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.

위약금 부과 처분시 아래의 위약금을 지정된 기일내(제재결정 통보후 14일이내)에 납부할 것을 약정하며, 납부한 위약금이 위반사실을 신고한 자에게 신고포상금으로 지급됨에 동의합니다.

- 위약금 : 설계용역비의 1%에 해당하는 금액 (단, LH가 지급해야 할 신고포상금이 위 금액보다 적은 경우에는 해당 신고포상금에 해당하는 금액으로 한다.)

2021.  00.  00.

<동일 사무소 근무시>				<분담이행방식 응모시>
건축사사무소				업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
	건축사사무소			업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 4] (신진건축사 또는 지역건축사 제한공모의 경우)

기술자 보유현황

연번	성 명	생년월일	입사일	자격내용		비고
				종목 및 등급	등록번호

※ 참고

1. 자격내용중의 등록번호는 경력수첩상의 등록번호를 말함.

위와 같이 보유하고 있음을 확인합니다.

붙임 : 설계 및 공사감리 용역수행 확인서 1부. (대한건축사협회 발행)

2021.  00.  00.

회사명 :
대표자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 5] 공정거래법상 기업집단일 경우

공정거래 이행 확약서

당사는 OO 공공지원건축사업 설계공모 응모와 관련하여 복수의 계열사 등을 이용한 연간 당선건수 증대 시도 등 불공정 행위 일체를 하지 않을 것을 확약하며, 향후 익명의 신고접수 또는 발주기관 자체조사 등을 통해 ‘공정거래법 제2조 2호에 의한 사실상 그 사업내용을 지배하는 기업집단’의 응모참여(불공정 행위)로 판정될 시는 LH 현상설계 2년간 참여제한 등의 제재처분에 동의하는 바입니다.

응모 업체명	대표자	공정거래법상의 기업집단 해당 업체명 (대표자, 소재지)

※ 붙임 : 해당업체 제출자료.

- 주주명부 사본

- 법인 인감증명서 및 법인 등기부등본

- 회사 설립당시의 은행계좌 통장사본

2021.  00.  00.

회사명 :
대표자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 6]

설계공모 서면질의서

대표자(건축사)		신청접수번호
설계사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-Mail주소
지 구 명 : 질의사항 : 2021. 00. 00. 질 의 자 : (인) 한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 7]

심사위원 기피 신청서

당사는 OO 공공지원건축사업 설계공모 심사와 관련하여 선정된 심사위원(또는 전담심사위원) 중 기피 사유에 해당되는 위원이 있는 경우 아래 양식에 따라 해당위원 기피를 신청합니다.

위원명	근 무 처	근거 및 사유

※ 기피 사유

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상업체의 당사자가 되거나그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 해당 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인ㆍ단체 등이 심사 대상 업체의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임원 또는 직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

※ 붙임 : 기피사유 관련 증빙자료 1식.

2021.  00.  00.

회사명 :
대표자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 8]

위 임 장

본인은 한국토지주택공사에서 시행하는 OO 공공지원건축사업 설계공모에 참여함에 있어 사전검토 결과에 대한 확인을        에게 위임합니다.

2021.  00.  00.

업체명 : 건축사사무소

(공동참여인 경우) 건축사사무소

대표건축사 :          (인)

[서식 9]

OO공공지원건축사업 설계공모

설  계  도  집

2021. 00.

한국토지주택공사

[서식 10]

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

인천남동 혁신성장센터 건축설계공모지침서

설계공모 작품접수서

접수번호 :
작품 제출자	업 체 명
	대 표 자 (건 축 사)
	소 재 지					전 화 번 호 (FAX 번호)
한국토지주택공사에서 주최하는 OO 공공지원건축사업 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 응모신청 및 확약서 접수증 2. 건축사업무신고필증 1통 3. 대표건축사 인장(본인 신청시 서명가능) 4. 대표자 선임서(서식11, 해당자에 한함) 5. 참여외부전문가신고서(서식12, 해당자에 한함) 6. 공동수급협정서(서식13, 해당자에 한함) 7. 서약서(서식14) 2021. 00. 00. 한국토지주택공사 사장 귀하
------------------------- 절 ------ 취 ------ 선 -------------------------
응모작품접수증
※ 접수번호								접수인
대 상 지 구
설계사무소명
대 표 자 (건 축 사)				전 화 번 호 (FAX 번호)
소 재 지				주민등록번호	(예) 900101-1******
접수일 : 2021. 00. 00.

[서식 11]

대표자 선임서(예시)

<한 설계사무소에 대표건축사가 둘 이상인 경우>

본인은 OOO 건축사사무소의 공동대표로서 한국토지주택공사에서 시행하는 OO 공공지원건축사업 설계공모에 관한 모든 권한을 본 건축사사무소 공동대표 OOO에게 위임합니다.

<공동이행방식 및 분담이행방식 응모의 경우>

본인은 한국토지주택공사에서 시행하는  OO 공공지원건축사업 설계공모에 관한 모든 권한을 OOO건축사사무소 대표 OOO에게 위임합니다.

2021.  00.  00.

<동일 사무소 근무시>				<분담이행방식 응모시>
건축사사무소				업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
	건축사사무소			업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명

* 한 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체이상의 건축사사무소가 합동으로 작품을 제출시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식 12]

참여 외부전문가 신고서

참여외부전문가

성 명 :	(인)		주민등록번호 :	(예) 900101-1******
			소 속 :
			용역참여기간 :	20... ∼ 20...

상기인이  OO 공공지원건축사업 설계공모에 외부전문가로 참여하였음을 신고합니다.

2021.  00.  00.

건축사사무소
대표 :		(인)
대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
건축사사무소
대표 :		(인)
대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 13]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 : )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 : )

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리ㆍ의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실ㆍ근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 회계예규 「공동계약운용요령」제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ :%

2. ㅇㅇㅇ :%

②제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2021.  00.  00.

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사ㆍ물품 또는 용역에 대한 계획ㆍ시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:)

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:)

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실ㆍ근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 회계예규 「공동계약운용요 령」제11조의 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 토목공사

나) ㅇㅇㅇ건설회사 : 포장공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ㅇㅇㅇ건설회사 : 설비설치공사

나) ㅇㅇㅇ제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2021.  00.  00.

ㅇㅇㅇ (인)

ㅇㅇㅇ (인)

[서식 14]

서 약 서

본인(공동수급체 구성원 모두 포함)은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제27조의5 제1항 및 동법 시행령 제12조 제3항에 따른 조세포탈 등을 아니함을 서약합니다.

만일 본 서약과 다른 사실이 발견될 때에는 공사가 계약을 해제ㆍ해지할 수 있고, 공사로부터 부정당업자제재처분을 받을 수 있음을 확인합니다.

2021. 00. 00.

<동일 사무소 근무시>				<분담이행방식 응모시>
건축사사무소				업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명
<공동응모시>
	건축사사무소			업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 15]

사전접촉 금지 확인서

당사는 『OO 공공지원건축사업 설계공모』 참가업체로써 설계공모와 관련하여 투명하고 공정하게 심사에 임할 것이며, 사전접촉 금지 서약서에 따라 공모 심사위원과 일체의 개별 접촉하지 않았음을 확인합니다.

추후 심사 완료시까지 투명하고 공정한 심사를 위해 위 사항을 준수할 것을 확인합니다.

2021.  00.  00.

회사명 :
대표자 :	(인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 16]

사업수행능력 자기평가서 (전기설계)

▢ 공  모  명 :

▢ 참여설계사 :

평 가 항 목		세 부 사 항			자기평가평점	심사부서 퍙가	비 고
분 야 별	배 점	항 목		배 점
1. 참여기술인력	50	가. 자격 또는 등급	책임기술자	5			절대평가
			참여기술자	5
		나. 경력	책임기술자	10			〃
			참여기술자	5
		다. 실적	책임기술자	15			〃
			참여기술자	10
2. 유사용역 수행실적	15	가. 최근 5년간 실적금액		10			〃
		나. 최근 5년간 실적건수		5			〃
3. 신 용 도	10	가. 입찰참가제한 또는 영업정지, 업무정지		7			〃
		나. 신용평가등급		3			〃
4. 기술개발 및 투자실적 등	15	가. 개발실적		4			〃
		나. 기술개발투자실적		8			〃
		다. 교육실적		3			〃
5. 업무중첩도	10	가. 책임기술자		6			〃
		나. 참여기술자		4			〃
6. 감 점		가. 부실벌점 나. PQ통과후 공모불참 - 1회불참: 0.5점 감점 - 2회이상: 1점 감점		최대 -5점			〃
※ 자기평가평점란은 참가업체에서, 심사부서평가란은 LH에서 작성(이하 동일)

상기 종합평가표는 LH의 「설계공모 심사 운영지침」에서 정한 제반 규정을 숙지하고 동 규정에 적합하게 작성ㆍ제출된 것으로, 특히 신청자 자기평가평점이 위조ㆍ변조 등 부정한 서류에 의해 작성된 경우에는 관련규정에 의거 공모참가제한 등의 불이익을 받을 수 있음을 확인합니다.

20   년    년    일

<건축사사무소>				<공동응모시>				<분담이행방식 응모시>
	건축사사무소				건축사사무소			업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 16]

사업수행능력 자기평가서 (소방설계)

▢ 공  모  명 :

▢ 참여설계사 :

항목	세부항목		평가내용	실적	배점	평점	비고
1. 참여 소방 기술자	책임기술자 (백두산)		등 급		5	-
			설계분야 경력		10
			유사용역 실적		15
			소 계		30
	참여 기술자	(한라산)	등 급		5	-
			설계분야 경력		5
			유사용역실적		10
			소 계		20
2. 유사용역 참여실적	실적금액			억원	10		입찰공고일 기준 최근 5년간
	실적건수			건	5
	합 계			-	15
3. 신용도	입찰참가제한 및 영업정지		감리업체	월	4		지분율을 곱하지 않음
			참여감리원	월	3
			소 계		7
	재정상태 건실도		자본비율		1		업체별 평가 후 지분율에 따라 합산
			유동비율		2
			소 계		3
4. 기술개발 및 투자실적 등	기술개발실적			건 / 점	4
	투자실적		최근 3년간 투자실적비율	%	8
	교육실적		참여감리원의 최근 3년간 교육훈련		3
	합 계				15
5. 업무 중첩도	책임기술자			개	6
	참여기술자			개	4
	합 계				10
6. 가감점	감 점		부실벌점(참여업체 및 참여감리원의 누계 부실벌점)				지분율을 곱하지 않음
	가․감점 합계

상기 자기평가서는 공사의 건설사업관리용역 사업수행능력평가서에서 정한 제반 규정을 숙지하고 동 규정에 적합하게 작성․제출되었고, 제출된 사업수행능력 평가서류는 교체 불가능함을 확인하며, 특히 신청자 평점 중 “허위․거짓 등”의 방법에 의하여 작성된 경우에는 관련규정에 의거 입찰제한 등의 불이익을 받을 수 있음을 확인합니다.

20   년    년    일

<건축사사무소>				<공동응모시>				<분담이행방식 응모시>
	건축사사무소				건축사사무소			업체명 :
대표 :		(인)		대표 :		(인)		대표 :		(인)
대표 :		(인)		대표 :		(인)		대표 :		(인)
“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명				“이하” 연명으로 서명

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 17]

OO 공공지원건축사업 설계공모

기 술 검 토 서

2021. 00.

한국토지주택공사

[서식 18] 설계개요 및 시설면적표
구 분		단위	적용내용	비고
배치 계획	대지면적	㎡
	건축면적	〃
	연면적	〃
	건폐율	%
	용적률(지상연면적)	%(㎡)
	도로율(주차장포함)	〃
	녹지율(조경면적)	〃
건축 계획	근린생활시설
	지식산업(첨단제조)
	지식산업(지식정보)
	지식산업(업무지원)
	주차시설

[서식 19] 관련법규 검토서
법규	대상	법적기준	설계적용	비 고
건축법
주차장법
건축조례
주차장조례

[서식 20]

설계도서 사전검토

구 분

기 준

계 획

적합여부

비 고 (의 견)

설계

지침

/

법규

건설규모

전체연면적 제시기준, 주차대수

0.2점/건

실별규모

(시설별기준)

시설별 면적기준

0.2점/건

연면적

설계지침 준수여부(시설별 비율준수)

0.2점/건

용적률

설계지침 준수여부

0.2점/건

건폐율

설계지침 준수여부

0.2점/건

층고

설계지침 준수여부

0.2점/건

주차비율

설계지침 준수여부, 확장형 주차비율, 옥내주차비율

0.1점/건

목표공사비

목표공사비 준수여부

0.1점

지구단위계획

건축한계선, 주출입구 위치준수 등

0.2점/건

도서

작성

1. 기본사항

◦ 익명성 위반(암호, 표식 등)

1.0점

2. 설계도집

◦ 도면매수 : 10매 (표지, 목차제외, 간지불허)

구분		기준	작성매수
기본구상도	계획의 방향, 주안점	1매	매
배치계획 및 외부공간계획	현황분석, 배치계획개념, 배치대안 분석 보행 및 주차 동선계획, 배치도(지정축척), 옥외공간 특화계획 및 조경계획,	1매	매
건축계획	기본방향, 건축개요, 실별면적, 평면도, 입면/단면계획, 주차계획(전기,장애인,여성 등)	2매	매
	기초·지반계획(신공법·신소재에 관한 사항 포함), 건축구조 계획	1매	매
사업성	공사비 절감을 위한 분야별 계획	1매	매
	에너지 절약형 건축 및 설비계획	1매	매
특화계획	실용디자인 계획	1매	매
	스마트(SMART) 빌딩 구현을 위한 특화계획	1매	매
	입면 계획(3면이상 특화 디자인 표현)	1매	매

0.1점/건

◦ 설계도집 작성요형 위반

0.1점/건

3. 축소모형

◦ 축소모형 작성기준 준수

0.1점/건

4. 기술검토서

◦ 기술검토서 작성기준 준수

0.1점/건

5. 설명자료

◦ 심사위원 설명자료 준수

0.1점/건

감점 사항

구 분

위반건수

감점

비 고

설계지침/법규

최대1.5점

도서작성위반

최대1.5점

계

[서식 21] (건축허가, 착공 동시추진 지구)

설계 수행계획서

평가항목	① 건축허가 및 착공 동시추진에 따른 설계 공정관리 계획 (단계별 설계 추진일정 및 인력운영계획 포함) ② 시공 과정의 설계자 현장지원방안 ③ 설계오류 최소화를 위한 자체설계 검증 운영방안 ④ 전문협력업체와의 협력계획
※ 작성 방법 - 4개 항목별로 작성(총 2페이지로 작성) - 공모 당선 이후 실행 가능한 설계 수행계획서 제출 - 텍스트와 도표로 구성하여 작성

[서식 22]

목표공사비 산출근거 자료

공종		재료비	노무비	경비	계
건축공사
기초공사
기계공사
전기공사
정보통신공사
소방공사 (기계,전기)					기계000원, 전기000원
토목공사
조경공사
직접공사비 계
간접공사비	간접노무비
	산재보험료
	…
일반관리비
이윤
…
부가가치세
총공사비
※ 신‧재생에너지 공사비 000,000원

[서식 23]

심사실황 촬영, 저장 및 인터넷 중계 동의서

▢ 공 모 명 :

「한국토지주택공사」는 상기공모 심사평가에 관하여 공정･투명한 심사를 위하여 심사실황을 촬영, 저장 및 일반시민 대상으로 인터넷 중계할 예정이며, 이에 따라 아래 사항에 관하여 동의를 얻고자 합니다.

개인정보 수집･이용에 대한 동의

[수집･이용 항목] 성명, 성별, 얼굴, 소속 등

[수집･이용 목적] 상기 용역 심사평가 관련 활용

[이용 및 보유 기간] 1년

▢ 동의     ▢ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

[제3자 제공 항목] 성명, 성별, 얼굴, 생년월일, 소속, 연락처, 전자메일 등

[제3자 제공 목적] 심사실황 중계

[제공받는 자] 일반 시민

[보유 기간] 개인정보의 제공목적 달성시 즉시 폐기

▢ 동의     ▢ 동의하지 않음

초상권 사용에 대한 동의

본인은 촬영자(한국주택토지공사)가 촬영한 방송영상물 일체(동영상 등 영상물, 이를 기획 및 편집하여 2차 생성되는 영상물 등)에 대하여 촬영자에게 본인의 초상권을 사용하는 것에 대하여 동의합니다. 촬영자는 공정･투명한 심사를 위한 심사과정 공개 목적으로만 심사실황을 촬영, 저장 및 인터넷 중계하며, 본인의 인격을 침해하지 않는 범위 내에서 방송영상물 일체에 대한 편집 및 보정을 할 수 있음을 동의합니다.

▢ 동의     ▢ 동의하지 않음

기타 제반권리의 공개･사용에 대한 동의

본인은 저작자 및 저작권 이용허락자로서 한국토지공사에게 인터넷 중계를 통해 공개될 수 있는 저작물에 관한 저작재산권을 이용 허락함에 동의합니다.

본인은 인터넷 중계에 수반되어 공개될 수 있는 그 밖의 일체의 사항(특허권･실용신안권･상표권･디자인권 등의 산업재산권, 공표되지 않은 영업비밀 등)에 관한 권리의 침해를 주장하거나 이의를 제기하지 않을 것에 동의합니다.

▢ 동의     ▢ 동의하지 않음

[유의사항]

- 귀하는 상기 사항에 관하여 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부하는 경우 공모 참가가 제한될 수 있습니다.

- 영업비밀 등 반드시 비공개가 필요한 정보에 대하여는 한국토지주택공사에 사전 심사를 요청하여 하며, 사전 심사를 통해 필요성을 인정받은 경우에 한하여 비공개 할 수 있습니다.

- 상기 사항 및 한국토지주택공사가 수집한 범위를 넘어 본인의 과실로 공개한 사항에 대한 권리의 침해 및 이에 따른 배상을 한국토지주택공사에게 주장할 수 없습니다.

- 각 입찰 참여업체 대표들은 심사평가에 참여하는 모든 소속 직원들 및 인터넷 중계에 수반되어 공개될 수 있는 그 밖의 일체의 사항(특허권･실용신안권･상표권･디자인권 등의 산업재산권, 공표되지 않은 영업비밀 등)에 대한 법적 권리자들로부터 본 동의서를 작성받아 제출하여야 하며, 위 동의서 누락에 따른 일체의 책임은 입찰 참여업체에게 있고, 이와 관련해 입찰 참여업체는 본인 및 제3자로부터 한국토지주택공사를 면책합니다.

본인은 상기 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

20   .   .   .

참여업체 대표 :                 (인)

심사참여 직원 :                 (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[서식 24]

개인정보 수집 및 활용 동의서(심사위원 사후평가 설문자)

한국토지주택공사(이하 “공사”라 함)는 심사 참여자(이하 「참여자」로 약칭)의 개인정보를 중요시하며, 「개인정보보호법」 제15조 및 제 22조 와 기타 관련법령의 규정에 따라 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 [기술심사평가위원 사후평가]의 조사 참여를 위해 공사에서 개인정보의 수집 및 이용하는 것에 동의합니다.

1. 일반 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의

공사는 참여자 정확한 조사 진행을 위해 일반 개인정보를 수집하고 있습니다. 공사는 참여자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인 정보(인종, 사상 및 신조, 정치적 성향 이나 범죄기록 등)는 수집하지 않습니다.

가. 수집하는 개인 정보의 항목

1) 소속, 직급/직책, 성명, 전화번호(사무실, 휴대폰), 이메일

나. 수집방법

1) 서면

공사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 참여자가 제공한 모든 정보는 하기 목적에 필요한 용도 이외에 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전 동의를 구할 것입니다.

가. 수집목적

1) 설문조사 및 설문조사 후 검증용

2) 통계목적 자료처리

3) 2차조사

참여자는 위와 같은 일반 개인정보의 수집 및 이용을 거부할 수 있습니다. 다만 일반 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 경우 조사에 참여 하실 수 없습니다.

일반 개인정보의 수집 및 이용목적에 동의 하십니까?	□ 동의함    □ 동의하지 않음

2. 개인정보 공유 및 제공

공사는 참여자의 개인정보를 "1. 일반 개인정보의 수집 및 이용에 대한 동의"에서 고지한 범위 내에서 공사가 수집한 참여자의 고유식별정보를 아래의 내용에 따라 제3자에게 제공하게 됩니다.

가. 참여자가 사전에 공개하는데 동의한 경우

나. 법령과 규정에 의거하거나 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우

다. 통계작성, 학술연구 또는 시장조사 등을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우

참여자는 위와 같은 개인정보의 공유 및 제공을 거부할 수 있습니다. 다만 개인정보 공유 및 제공에 동의하지 않을 경우 조사에 참여 하실 수 없습니다.

개인정보의 공유 및 제공에 동의 하십니까?	□ 동의함    □ 동의하지 않음

3. 개인정보의 취급위탁

공사는 본 조사의 수행을 위해 타 회사에 개인정보를 위탁할 수 있습니다.

가. 위탁 기관 : ㈜글로벌리서치

참여자는 위와 같은 개인정보의 취급위탁을 거부할 수 있습니다. 다만 개인정보 취급위탁에 동의하지 않을 경우 조사에 참여 하실 수 없습니다.

개인정보의 취급위탁에 동의 하십니까?	□ 동의함    □ 동의하지 않음

4. 개인정보의 보유 및 이용기간

원칙적으로 수집한 개인정보는 수집 및 이용 목적이 달성된 후 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.

개인정보의 보유 및 이용기간에 동의 하십니까?	□ 동의함    □ 동의하지 않음

수집 개인정보

▢ 공 모 명 :

소속	직급/직책	성명

전화번호(사무실)	전화번호(핸드폰)	이메일

* 공모 참여업체 심사참여자중 심사위원 사후평가 설문자로 가장 적합하다고 참여업체가 판단하는자.

(심사과정, 채점표, 평가사유서 등 심사전과정을 확인한자)

동 의 일 자 :        년    월     일

동의자 이름 :