공공주택 설계개선·업무노하우 공모전 공고문(변경)

□ 참가자격 : LH 임직원 및 LH와 계약 실적이 있는 주택설계, 건설,

건설사업관리, 건설품질명장 등 협력업체 임직원

□ 공모내용

◦ 공공주택의 설계환류(Feed Back) 추진항목 발굴

- (전국공통 개선사항) 품질·하자·원가·시공성 관련 설계·시방·상세 등 개선항목

- (주택단지별) 빈번하거나 특이한 민원·하자에 대한 조치 사례

- (개인소장 노하우) 실무자가 만든 설계개선 가이드라인·백서·방침 등

- (지속성장 확보방안) LH 설계환류 지속·활성화 아이디어

1) 건축(구조 포함) 분야에 한함

2) LH 직원 유의사항 : 응모내용이 공사 사내 제안시스템, 표창내용과 중복될 경우 선정 제외함 (단, COTIS 설계환류, 제안시스템에 본인 등록건은 제출가능함)

3) 제출내용은 관련법령·규정을 준수하여야 하며 제3자의 저작권을 침해하지 않아야 함. 또한, 수상작의 사용권한 및 저작권은 주최측에 귀속됨

4) 정부인증 및 특허 관련된 신기술·신공법·신자재 제안은 우리공사 스마트주택기술처로 별도 문의바람

5) 선정작은 아이디어 차원에서 검토할 예정이며 미반영될 수 있음

□ 포상 규모

구분	LH(현재 소속팀 단위)		파트너사(개인응모)
최우수상	1개팀	부서(팀) 포상 (최우수상 대표 제안자는 사장상 표창)	2건	각 LH사장상 + 200만원 상품권
우수상	3개팀		5건	각 본부장상 + 50만원 상품권
장려상	8개팀		10건	각 본부장상 + 30만원 상품권

1) 상품권은 정부정책에 의거 온누리상품권으로 지급할 예정임

2) 공정성을 고려 공모주관 부서 소속직원은 포상금 지급을 제외함

□ 심사

◦ 심사위원 : 전문성, 공정성 고려 외부전문가 및 내부직원 별도 위촉

◦ 평가 : 설계개선 활용성, 품질향상, 건설원가, 고객만족도 등 종합 평가

□ 응모방법

◦ 응모 양식(A4 1장 이상, 붙임 가능) 작성하여 e-mail 또는 우편접수

- 양식 : LH 홈페이지(www.lh.or.kr) > 새소식 > 공모안내

- 메일 : lhplus@lh.or.kr ☞ 파일명 : 성명_소속

- 우편 : 경남 진주시 충의로 19 LH본사 11층 설계검증처 담당자 앞

□ 일정

◦ 마감 11.25, 1차 심사 12.2-3, 2차 심사 12.5, 시상 12.11(예정)

□ 유의사항

◦ 파트너사 직원은 개인응모만 가능하며 최대 3건(건당 A4 1장 이상)까지 제안할 수 있습니다. 순위는 제안 1건별 평가점수로 결정합니다.

◦ LH 직원은 현재 소속된 본사 및 지역본부 팀단위로 응모 가능하며 팀당 1건 이상(건당 A4 1장 이상) 제안할 수 있습니다.

순위는 제안 1건별 평가점수로 결정합니다.

(변경 공지전 기 제출팀은 3건 개별점수로 순위결정)

◦ 제안사항이 타인과 중복되더라도 내용 충실도, 구체성 등에 따라 다른 점수가 부여될 수 있습니다.

◦ 응모작품 개수에 따라 예비심사를 진행할 수 있습니다.

◦ 심사결과 심사에 미치는 작품이 없을 경우 수상작품의 수가 조정될 수 있습니다.

◦ 심사위원 명단 및 심사과정은 공개하지 않습니다.

◦ 응모작품은 반환되지 않습니다.

◦ 한번 제출된 응모작품은 그 내용의 수정, 삭제 등 변경이 불가합니다.

◦ 응모작품은 지적재산권, 저작권, 특허 등과 관련된 법적인 문제가 없어야 하며, 분쟁 발생 시 모든 책임은 응모자에게 있습니다.

□ 기타 문의

◦ 기타 자세한 사항은 아래 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

- 주  최 : LH 설계검증처 설계검증 1팀, 2팀

- 문의처 : 055-922-4185, 4180, 4184, 4181

응모양식

공공주택 설계개선·업무노하우 공모전 응모서 (파트너사)
소속(팀명)				연번	1/최대3건
담 당	직급
	이름 (전화번호)
응모분야	□ ① (전국 공통) 품질·하자·원가·시공성 관련 설계, 시방, 상세 등 개선항목 □ ② (주택단지별) 빈번하거나 특이한 민원, 하자에 대한 기술적 조치 사례 □ ③ (개인노하우) 실무자가 직접 만든 설계개선 유관 가이드라인, 백서, 방침 등 □ ④ (지속성장) LH 설계환류 지속·활성화 아이디어
자가체크	(공통) 공모지침을 숙지하였으며 공사 기준에 없는 사항임을 확인함 예 □/아니오 □ (LH직원) 응모내용이 공사 제안시스템, 표창과 중복되지 않음을 확인함 예 □/아니오 □
제 목
제안내용 요약
기대효과 요약	구분	□ 품질향상 □ 원가절감 □시공성 개선 □기타 업무개선
	내용

별첨. 응모 내용을 증빙, 보완 설명 하기 위한 추가내용 첨부(필요시)

작성 예시

공공주택 설계개선·업무노하우 공모전 응모서 (파트너사)

소속(팀명)

㈜OOO회사 OOO팀

연번

1/최대3건

담 당

직급

대리

이름 (전화번호)

홍길동 (휴대폰번호)

응모분야

■ ① (전국 공통) 품질·하자·원가·시공성 관련 설계, 시방, 상세 등 개선항목

□ ② (주택단지별) 빈번하거나 특이한 민원, 하자에 대한 기술적 조치 사례

□ ③ (개인노하우) 실무자가 직접 만든 설계개선 유관 가이드라인, 백서, 방침 등

□ ④ (지속성장) LH 설계환류 지속·활성화 아이디어

자가체크

(공통) 공모지침을 숙지하였으며 공사 기준에 없는 사항임을 확인함  예 ■/아니오 □

(LH직원) 응모내용이 공사 제안시스템, 표창과 중복되지 않음을 확인함 예 ■/아니오 □

제    목

수직화재 확산 지연, 단열 개선을 위한 공동주택 외벽 스팬드럴(590->900mm이상) 확대

제안내용

요약

현황 및

문제점

2. 제안내용 등

□ 현황 및 문제점

◦ 발코니 확장평면, 아파트 고층화, 기후상승으로 화재빈도 및 위험성 증대됨

통상, 3~4분이내 윗층으로 화재 확산될 우려가 있음

◦ 설계도서상 발코니 확장시 스팬드럴은 대부분 600mm이하로서 화재 확산에

취약할 수 있으며, 빠른 확산으로 피난시간 확보에 불리함

* 참고. 발코니 등의 구조변경 절차 및 설치기준에 따라 구축 비확장 아파

확장시 SP 살수범위 이외인 경우 900mm이상 방화판 등을 설치토록 함)

□ 제안내용

◦ 발코니 확장부위 스팬드럴 900mm 이상 확보

◦ 안방,작은방의 경우 난간높이(1200mm)를 추가 확보하여 난간을 삭제

(난간가격 1m당 6.5만원 내외)

◦ (R&D 제안) 외벽스팬트럴에 저반사형 태양광 패널(또는 BIPV)설치로

세대전기료 절감 (옥상 태양광은 공용전기에만 전기료 절감효과 있음)

(관련사진) 스팬드럴 적은 곳 화재확산이 더욱 빠르고 심각함	(제안내용) 코안다 효과 감안, 발코니 확장 부위의 스팬드럴 590→900mm이상으로 변경)

기대효과

요약

구분

■ 품질향상 ■ 원가절감 □시공성 개선 □기타 업무개선

내용

◦ 화재확산 지연으로 피난 안전 향상

◦ 단열성능 강화, 태양광 등 제로에너지 성능 강화

◦ 원가절감 : 400천원/호 *(근거. 붙임 참조)

별첨. 응모 내용을 증빙, 보완 설명 하기 위한 추가내용 첨부(필요시)